KOSZTORYS OFERTOWY	
 	
Rodzaj robót (branża):	Drogowa	
 	 	
Inwestycja	Przebudowa drogi w miejscowości Anusin od  km 0+000 do km 0+500 - I etap	

 	 	
Adres:	Anusin dz. nr 38 obręb Kaczewo	
 	 88-230 Piotrków Kujawski	

 	 	
Inwestor:	Miasto i Gmina Piotrków Kujawski	
 	Kościelna 1,88-230 Piotrków Kujawski,	

Wykonawca:	 	

 	 	
 	 	
Sporządził:	……………	
	 	
Poziom cen:	……………	
Stawka robocizny:	……………zł	
Narzuty:	Kp = ……………%(R+S)
Kz = ……………%(M)
Z = ……………%(R+S)	
Data opracowania:	……………	
 	 	
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	…………… zł
……………zł	 	
Wartość końcowa kosztorysu	…………… zł	 	
Słownie:	………………………………………………………………………………………………………………………	 	

 	 	 	 	 	
 		 	Wykonawca	 	
	
	1	SeKo Smart 12.2.0.3	

Kosztorys - widok uproszczony	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1		Przebudowa drogi w miejscowości Anusin od  km 0+000 do km 0+500 - I ETAP						
1.1		ZJAZDY						
1.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i  chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	206,000				
1.1.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3	41,200				
1.1.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod  warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	206,000				
1.1.4	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm	m2	206,000				
1.1.5	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Krotność=0,8	m2	206,000				
1.1.6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	206,000				
1.2		JEZDNIA						
1.2.1	KNR 2-31 0804-0300	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości nawierzchni 15 cm
Krotność=0,5	m2	2 252,000				
1.2.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=0,75	m2	2 010,750				
1.2.3	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3	301,613				
1.2.4	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość wg. oferenta	m3	168,900				
1.2.5	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod    warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	2 010,750				
1.2.6	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm	m2	2 010,750				
1.2.7	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Krotność=0,8	m2	2 010,750				
1.2.8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	2 010,750				
1.2.9	KNNR 6 1003-0201	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8,  8/11 na emulsji modyfikowanej.	m2	2 010,750				
1.3		POBOCZA						
1.3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=0,5	m2	432,500				
1.3.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3	43,250				
1.3.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	432,500				
1.3.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	432,500				
1.4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE						
1.4.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).    Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,500				
1.4.2	KNNR 1 0201-1001	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.10-15 t na odległość wg. oferenta. Grunt kat.III-IV	m3	40,233				
1.4.3	KNR 2-31 0816-0400	Rozebranie przepustów rurowych. Ścianki czołowe i ławy betonowe	m3	4,260				
1.4.4	KNR 2-31 0816-0300	Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 60 cm - analogia rury betonowe o średnicy 80 cm
Krotność=1,333	m	7,000				
1.4.5	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3	40,233				
		
	2	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1.4.6	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość wg. oferenta	m3	6,898				
1.4.7	KNR 2-31 0605-0200	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m3	1,600				
1.4.8	KNR 2-31 0605-0500	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm  - analogia ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm
Krotność=1,333	szt.	2,000				
1.4.9	KNR 2-31 0605-0800	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm  - analogia rury betonowe o średnicy 80 cm
Krotność=1,333	m	8,000				
1.4.10	KNNR 1 0214-0500	Zasypanie wykopów fundamentowych (wraz z wymianą gruntu) podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III- IV. 	m3	40,233				
1.4.11	KNR 2-31 0702-0200	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	3,000				
1.4.12	KNR 2-31 0703-0200	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 (znak A- 7, A- 6b, A-6c wielkość - M, folia - 2 generacji)	szt.	3,000				
1.4.13	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,000				
1.4.14	kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu	kpl.	1,000				
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	…………… zł
…………… zł	
	Wartość końcowa:	…………… zł	
	
	3	SeKo Smart 12.2.0.3	

Przedmiar	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1		Przebudowa drogi w miejscowości Anusin od  km 0+000 do km 0+500 - I ETAP					
							
1.1		ZJAZDY					
							
1.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i  chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		206,000		
	lewostronne	(4*2)*9+(3*2)*1+(2*2*0,5)*2*10	m2	118,000			
	prawostronne	(4*2)*4+(8*2)*2+(2*2*0,5)*2*6	m2	88,000			
1.1.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3		41,200		
		206*0,2	m3	41,200			
1.1.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod  warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		206,000		
		206	m2	206,000			
1.1.4	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm	m2		206,000		
		206	m2	206,000			
1.1.5	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Krotność=0,8	m2		206,000		
		206	m2	206,000			
1.1.6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		206,000		
		206	m2	206,000			
1.2		JEZDNIA					
							
1.2.1	KNR 2-31 0804-0300	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości nawierzchni 15 cm
Krotność=0,5	m2		2 252,000		
		2252	m2	2 252,000			
1.2.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=0,75	m2		2 010,750		
		500*4+(10*10-3,14*5*5)/4*2	m2	2 010,750			
1.2.3	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3		301,613		
		2010,75*0,15	m3	301,613			
1.2.4	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość wg. oferenta	m3		168,900		
		2252*0,075	m3	168,900			
1.2.5	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod    warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		2 010,750		
		2010,75	m2	2 010,750			
1.2.6	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm	m2		2 010,750		
		2010,75	m2	2 010,750			
1.2.7	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Krotność=0,8	m2		2 010,750		
		2010,75	m2	2 010,750			
1.2.8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		2 010,750		
		2010,75	m2	2 010,750			
1.2.9	KNNR 6 1003-0201	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8,  8/11 na emulsji modyfikowanej.	m2		2 010,750		
		2010,75	m2	2 010,750			
1.3		POBOCZA					
							
1.3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=0,5	m2		432,500		
		500*0,5*2-(8*13+7*1+12*2)*0,5	m2	432,500			
1.3.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3		43,250		
		432,50*0,1	m3	43,250			
1.3.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		432,500		
		
	4	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
		500*0,5*2-(8*13+7*1+12*2)*0,5	m2	432,500			
1.3.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		432,500		
		500*0,5*2-(8*13+7*1+12*2)*0,5	m2	432,500			
1.4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
							
1.4.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).    Trasa dróg w terenie równinnym	km		0,500		
		0.5	km	0,500			
1.4.2	KNNR 1 0201-1001	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.10-15 t na odległość wg. oferenta. Grunt kat.III-IV	m3		40,233		
		7*2,5*2,5-3,14*0,4*0,4*7	m3	40,233			
1.4.3	KNR 2-31 0816-0400	Rozebranie przepustów rurowych. Ścianki czołowe i ławy betonowe	m3		4,260		
		(0,3*2,5*2,2)*2+6*0,8*0,2	m3	4,260			
1.4.4	KNR 2-31 0816-0300	Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 60 cm - analogia rury betonowe o średnicy 80 cm
Krotność=1,333	m		7,000		
		7	m	7,000			
1.4.5	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3		40,233		
		40,233	m3	40,233			
1.4.6	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość wg. oferenta	m3		6,898		
		4,26+2*3,14*0,4*7*0,15	m3	6,898			
1.4.7	KNR 2-31 0605-0200	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m3		1,600		
		8*0,25*0,8	m3	1,600			
1.4.8	KNR 2-31 0605-0500	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm  - analogia ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm
Krotność=1,333	szt.		2,000		
		2	szt.	2,000			
1.4.9	KNR 2-31 0605-0800	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm  - analogia rury betonowe o średnicy 80 cm
Krotność=1,333	m		8,000		
		8	m	8,000			
1.4.10	KNNR 1 0214-0500	Zasypanie wykopów fundamentowych (wraz z wymianą gruntu) podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III- IV. 	m3		40,233		
		40,233	m3	40,233			
1.4.11	KNR 2-31 0702-0200	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.		3,000		
		3	szt.	3,000			
1.4.12	KNR 2-31 0703-0200	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 (znak A- 7, A- 6b, A-6c wielkość - M, folia - 2 generacji)	szt.		3,000		
		3	szt.	3,000			
1.4.13	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
1.4.14	kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
		
	5	SeKo Smart 12.2.0.3	

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1		Przebudowa drogi w miejscowości Anusin od  km 0+000 do km 0+500 - I ETAP							
1.1		ZJAZDY							
1.2		JEZDNIA							
1.3		POBOCZA							
1.4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE							
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	…………… zł
…………… zł	
	
	6	SeKo Smart 12.2.0.3