Strona tytułowa kosztorysu	
KOSZTORYS OFERTOWY	
Rodzaj robót:	Drogowa	
	
Inwestycja:	Przebudowa drogi Dębołęka - Wójcin (Dębołęka - Witkowice) od km 0+500 do km 1+000	
Adres:	Dębołęka dz. nr 68
88-230 Piotrków Kujawski	
		
Inwestor:	Miasto i Gmina Piotrków Kujawski	
Adres:	Kościelna 1,88-230 Piotrków Kujawski,

Wykonawca:		
Adres:	

Sporządził:	.............	
		
Poziom cen:	.............	
Stawka robocizny:	............. zł	
	
Narzuty:	Kp = .............%(R+S)
Kz = .............%(M)
Z = .............%(R+S)	
	
Data opracowania	.............	
	
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	.............zł
.............zł	
Wartość końcowa:	.............zł	
	
Słownie: .............	
	
		Wykonawca	
	
	1	SeKo SMART 6.1.0.3	

Kosztorys - widok uproszczony	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1		Przebudowa drogi Dębołęka - Wójcin (Dębołęka - Witkowice)  od  km 0+500 do 1+000						
1.1	162	ZJAZDY						
1.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i  chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	72,000				
1.1.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3	14,400				
1.1.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod  warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	72,000				
1.1.4	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm	m2	72,000				
1.1.5	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - grubości po   zagęszczeniu  20 cm	m2	72,000				
1.2	168	JEZDNIA						
1.2.1	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
Krotność=0,5	m2	1 148,000				
1.2.2	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami   samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta.	m3	86,100				
1.2.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 22.5 cm	m2	1 148,000				
1.2.4	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2	852,000				
1.2.5	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3	513,900				
1.2.6	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod    warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV   -   jezdnia poszerzenia	m2	2 000,000				
1.2.7	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm -  jezdnia poszerzenia	m2	2 000,000				
1.2.8	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość  warstwy po zagęszczeniu 15 cm  -  jezdnia nowa podbudowa
Krotność=0,8	m2	2 000,000				
1.2.9	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm  -  jezdnia nowa podbudowa	m2	2 000,000				
1.2.10	KNNR 6 1003-0201	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8,  8/11 na emulsji modyfikowanej.	m2	2 000,000				
1.3	179	POBOCZA						
1.3.1	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
Krotność=0,5	m2	121,000				
1.3.2	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami   samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta.	m3	9,075				
1.3.3	KNR 2-31 0102-0100	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość    koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV
Krotność=0,5	m2	121,000				
1.3.4	KNR 2-31 0102-0100	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość    koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV	m2	355,000				
1.3.5	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3	41,550				
1.3.6	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod   warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV -  nowe pobocza	m2	476,000				
1.3.7	KNR 2-31 0114-07 + 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości   po zagęszczeniu 10 cm - nowe pobocza	m2	476,000				
1.4	194	WYKONANIE PRZEPUSTÓW fi 300						
1.4.1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	19,981				
1.4.2	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm	m	11,000				
		
	2	SeKo SMART 6.1.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1.4.3	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami   samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta.	m3	3,014				
1.4.4	KNR 2-31 0605-0200	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe  betonowe	m3	0,800				
1.4.5	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 30 cm	m	11,000				
1.4.6	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 30 cm	ściank.	2,000				
1.4.7	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	19,181				
1.4.8	KNR 2-01 0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00	m3	19,181				
1.4.9	KNNR 6 1302-0200	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość  namułu 20 cm	m	20,000				
1.5	185	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE						
1.5.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).    Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,500				
1.5.2	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,000				
1.5.3	kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu	kpl.	1,000				
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	.............zł
.............zł	
	Wartość końcowa:	.............zł	
	
	3	SeKo SMART 6.1.0.3	

Przedmiar	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1		Przebudowa drogi Dębołęka - Wójcin (Dębołęka - Witkowice)  od  km 0+500 do 1+000					
							
1.1	162	ZJAZDY					
							
1.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i  chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		72,000		
		(4*2)*6+(2*2*0.5)*12	m2	72,000			
1.1.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3		14,400		
		72*0.2	m3	14,400			
1.1.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod  warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		72,000		
		72	m2	72,000			
1.1.4	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm	m2		72,000		
		72	m2	72,000			
1.1.5	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - grubości po   zagęszczeniu  20 cm	m2		72,000		
		72	m2	72,000			
1.2	168	JEZDNIA					
							
1.2.1	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m2		1 148,000		
	Krotność=0,5	1148	m2	1 148,000			
1.2.2	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami   samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta.	m3		86,100		
		1148*0.075	m3	86,100			
1.2.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 22.5 cm	m2		1 148,000		
		1148	m2	1 148,000			
1.2.4	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		852,000		
		500*4-1148	m2	852,000			
1.2.5	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3		513,900		
		1148*0.225+852*0.3	m3	513,900			
1.2.6	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod    warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV   -   jezdnia poszerzenia	m2		2 000,000		
		500*4	m2	2 000,000			
1.2.7	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm -  jezdnia poszerzenia	m2		2 000,000		
		500*4	m2	2 000,000			
1.2.8	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość  warstwy po zagęszczeniu 15 cm  -  jezdnia nowa podbudowa	m2		2 000,000		
	Krotność=0,8	500*4	m2	2 000,000			
1.2.9	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm  -  jezdnia nowa podbudowa	m2		2 000,000		
		500*4	m2	2 000,000			
1.2.10	KNNR 6 1003-0201	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8,  8/11 na emulsji modyfikowanej.	m2		2 000,000		
		500*4	m2	2 000,000			
1.3	179	POBOCZA					
							
1.3.1	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m2		121,000		
	Krotność=0,5	121	m2	121,000			
1.3.2	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami   samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta.	m3		9,075		
		121*0.075	m3	9,075			
1.3.3	KNR 2-31 0102-0100	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość    koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV	m2		121,000		
	Krotność=0,5	121	m2	121,000			
1.3.4	KNR 2-31 0102-0100	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość    koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV	m2		355,000		
		(500*0.5)*2-121	m2	379,000			
		-((4+2+2)*0.5)*6	m2	-   24,000			
		
	4	SeKo SMART 6.1.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1.3.5	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3		41,550		
		121*0,05+355*0,1	m3	41,550			
1.3.6	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod   warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV -  nowe pobocza	m2		476,000		
		121+355	m2	476,000			
1.3.7	KNR 2-31 0114-07 + 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości   po zagęszczeniu 10 cm - nowe pobocza	m2		476,000		
		476	m2	476,000			
1.4	194	WYKONANIE PRZEPUSTÓW fi 300					
							
1.4.1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		19,981		
		8*2*1.5-(3.14*0.4*0.4)*8	m3	19,981			
1.4.2	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm	m		11,000		
		11	m	11,000			
1.4.3	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami   samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta.	m3		3,014		
		(2*3.14*0.4)*0.15*8	m3	3,014			
1.4.4	KNR 2-31 0605-0200	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe  betonowe	m3		0,800		
		8*0.5*0.2	m3	0,800			
1.4.5	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 30 cm	m		11,000		
		11	m	11,000			
1.4.6	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 30 cm	ściank.		2,000		
		2	ściank.	2,000			
1.4.7	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		19,181		
		19,981-0,8	m3	19,181			
1.4.8	KNR 2-01 0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00	m3		19,181		
		19,181	m3	19,181			
1.4.9	KNNR 6 1302-0200	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość  namułu 20 cm	m		20,000		
		10+10	m	20,000			
1.5	185	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
							
1.5.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).    Trasa dróg w terenie równinnym	km		0,500		
		0.5	km	0,500			
1.5.2	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
1.5.3	kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
		
	5	SeKo SMART 6.1.0.3	

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1		Przebudowa drogi Dębołęka - Wójcin (Dębołęka - Witkowice)  od  km 0+500 do 1+000							
1.1	162	ZJAZDY							
1.2	168	JEZDNIA							
1.3	179	POBOCZA							
1.4	194	WYKONANIE PRZEPUSTÓW fi 300							
1.5	185	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE							
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	.............zł
.............zł	
	
	6	SeKo SMART 6.1.0.3