Strona tytułowa kosztorysu	
KOSZTORYS OFERTOWY	
Rodzaj robót:	Drogowa	
	
Inwestycja:	Przebudowa drogi Kaspral - Łabędzin II etap (Kaspral - Rudzk Mały) 
od km 0+500 do km 1+034	
Adres:	Kaspral,88-230 Piotrków Kujawski, dz. nr 26, 22

Inwestor:	Miasto i Gmina Piotrków Kujawski	
Adres:	Kościelna 1,88-230 Piotrków Kujawski,

Wykonawca:		
Adres:	

Sporządził:	...........................	
Sprawdził:		
Poziom cen:		
Stawka robocizny:	...........................zł	
	
Narzuty:	Kp = ...........................%(R+S)
Kz = ...........................%(M)
Z = ...........................%(R+S)	
	
Data opracowania	...........................	
	
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	...........................zł
...........................zł	
Wartość końcowa:	...........................zł	
	
Słownie: ...........................	
	
		Wykonawca	
	
	1	SeKo SMART 6.1.0.3	

Kosztorys - widok uproszczony	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1		ZJAZDY                         						
1.1	KNR 2-31 0101-01           	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm           
Krotność=0,75	m2	40,000				
1.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800          	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.          	m3	6,000				
1.3	KNR 2-31 0103-0400           	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod  warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV           	m2	40,000				
1.4	KNR 2-31 0104-0500           	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm           	m2	40,000				
1.5	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06           	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - grubości po   zagęszczeniu  20 cm           	m2	40,000				
2		JEZDNIA                         						
2.1	KNR 2-31 0101-01           	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni.   Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV - jezdnia poszerzenia           
Krotność=0,75	m2	38,500				
2.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800          	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.          	m3	5,775				
2.3	KNR 2-31 0103-0400           	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod    warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV   -   jezdnia poszerzenia           	m2	38,500				
2.4	KNR 2-31 0104-0500           	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm -  jezdnia poszerzenia           	m2	38,500				
2.5	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06             	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o    grubości  po zagęszczeniu 17 cm - jezdnia  poszerzenia             	m2	38,500				
2.6	KNR 2-31 0114-0700             	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm . Warstwa górna.  Grubość   warstwy po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia poszerzenia             	m2	38,500				
2.7	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06           	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - grubości po    zagęszczeniu  20 cm  - wzmocnienie istniejącej podbudowy           	m2	2 100,250				
2.8	KNNR 6 1003-0201           	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8,  8/11 na emulsji modyfikowanej.           	m2	2 108,250				
2.9	KNNR 6 0801-0200           	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15   cm           
Krotność=0,333	m2	447,950				
2.10	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200          	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami   samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta.          	m3	22,398				
3		POBOCZA                   						
3.1	KNR 2-31 0102-0100           	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość    koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV - nowe pobocza wzdłuż  drogi gminnej     
Krotność=0,5	m2	37,500				
3.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800          	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.          	m3	1,875				
3.3	KNR 2-31 0103-0400           	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod   warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV -  nowe pobocza           	m2	37,500				
3.4	KNR 2-31 0114-07 + 0114-08           	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości   po zagęszczeniu 10 cm - nowe pobocza           	m2	37,500				
3.5	KNNR 6 0107-0100           	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem  kamiennym łamanym 0-31,5mm ,grubość warstwy średnia 5 cm - wyrównanie istniejących poboczy           	m3	24,725				
4		WYKONANIE PRZEPUSTÓW fi 600      						
		
	2	SeKo SMART 6.1.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
4.1	KNR 2-01 0217-02   	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III   	m3	26,913				
4.2	KNR 2-31 0816-03   	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm   	m	8,000				
4.3	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200   	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami   samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta.   	m3	3,391				
4.4	KNR 2-31 0605-0200   	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe  betonowe   	m3	1,600				
4.5	KNR 2-31 0605-0800   	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60  cm   	m	10,000				
4.6	KNR 2-31 0605-0500   	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o  średnicy 60 cm   	szt.	2,000				
4.7	KNR 2-01 0230-01   	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III   	m3	26,913				
4.8	KNR 2-01 0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907    	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00   	m3	26,913				
4.9	KNR 2-31 0103-0400   	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod    warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV   	m2	10,000				
4.10	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06   	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o    grubości  po zagęszczeniu 17 cm - jezdnia   	m2	8,000				
4.11	KNR 2-31 0114-0700   	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm . Warstwa górna.  Grubość   warstwy po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia   	m2	8,000				
4.12	KNR 2-31 0114-07 + 0114-08   	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości   po zagęszczeniu 10 cm - pobocza   	m2	2,000				
4.13	KNNR 6 1302-0200   	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość  namułu 20 cm   	m	20,000				
5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE                         						
5.1	KNNR 1 0111-0100           	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).    Trasa dróg w terenie równinnym           	km	0,534				
5.2	            
kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza           	kpl.	1,000				
5.3	            
kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu           	kpl.	1,000				
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	.....................zł
.....................zł	
	Wartość końcowa:	.....................zł	
	
	3	SeKo SMART 6.1.0.3	

Przedmiar	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1		ZJAZDY                         					
							
1.1	KNR 2-31 0101-01           	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm           	m2		40,000		
	Krotność=0,75	(4,0*2+2*2*0,5*2)*2+(6,0*2+2*2*0,5*2)	m2	40,000			
1.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800          	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.          	m3		6,000		
		40*0,15	m3	6,000			
1.3	KNR 2-31 0103-0400           	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod  warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV           	m2		40,000		
		40	m2	40,000			
1.4	KNR 2-31 0104-0500           	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm           	m2		40,000		
		40	m2	40,000			
1.5	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06           	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - grubości po   zagęszczeniu  20 cm           	m2		40,000		
		40	m2	40,000			
2		JEZDNIA                         					
							
2.1	KNR 2-31 0101-01           	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni.   Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV - jezdnia poszerzenia           	m2		38,500		
	Krotność=0,75	38,50	m2	38,500			
2.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800          	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.          	m3		5,775		
		38,50*0,15	m3	5,775			
2.3	KNR 2-31 0103-0400           	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod    warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV   -   jezdnia poszerzenia           	m2		38,500		
		38,50	m2	38,500			
2.4	KNR 2-31 0104-0500           	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm -  jezdnia poszerzenia           	m2		38,500		
		38,50	m2	38,500			
2.5	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06             	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o    grubości  po zagęszczeniu 17 cm - jezdnia  poszerzenia             	m2		38,500		
		38,50	m2	38,500			
2.6	KNR 2-31 0114-0700             	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm . Warstwa górna.  Grubość   warstwy po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia poszerzenia             	m2		38,500		
		38,50	m2	38,500			
2.7	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06           	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - grubości po    zagęszczeniu  20 cm  - wzmocnienie istniejącej podbudowy           	m2		2 100,250		
		(534*4)-38,50+((10*10)-(3,14*5*5))/4*2-8	m2	2 100,250			
2.8	KNNR 6 1003-0201           	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8,  8/11 na emulsji modyfikowanej.           	m2		2 108,250		
		2108,25	m2	2 108,250			
2.9	KNNR 6 0801-0200           	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15   cm           	m2		447,950		
	Krotność=0,333	3052,7-2108,25-496,5	m2	447,950			
2.10	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200          	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami   samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta.          	m3		22,398		
		447,95*0,05	m3	22,398			
3		POBOCZA                   					
							
3.1	KNR 2-31 0102-0100           	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość    koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV - nowe pobocza wzdłuż  drogi gminnej     	m2		37,500		
	Krotność=0,5	37,5	m2	37,500			
3.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800          	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.          	m3		1,875		
		37,5*0,05	m3	1,875			
3.3	KNR 2-31 0103-0400           	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod   warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV -  nowe pobocza           	m2		37,500		
		37,5	m2	37,500			
3.4	KNR 2-31 0114-07 + 0114-08           	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości   po zagęszczeniu 10 cm - nowe pobocza           	m2		37,500		
		37,5	m2	37,500			
		
	4	SeKo SMART 6.1.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
3.5	KNNR 6 0107-0100           	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem  kamiennym łamanym 0-31,5mm ,grubość warstwy średnia 5 cm - wyrównanie istniejących poboczy           	m3		24,725		
		(534*0,5*2-37,5-2)*0,05	m3	24,725			
4		WYKONANIE PRZEPUSTÓW fi 600      					
							
4.1	KNR 2-01 0217-02   	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III   	m3		26,913		
		8*2*2-(3,14*0,45*0,45)*8	m3	26,913			
4.2	KNR 2-31 0816-03   	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm   	m		8,000		
		8	m	8,000			
4.3	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200   	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami   samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta.   	m3		3,391		
		(2*3,14*0,45)*0,15*8	m3	3,391			
4.4	KNR 2-31 0605-0200   	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe  betonowe   	m3		1,600		
		10*0.8*0.2	m3	1,600			
4.5	KNR 2-31 0605-0800   	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60  cm   	m		10,000		
		10	m	10,000			
4.6	KNR 2-31 0605-0500   	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o  średnicy 60 cm   	szt.		2,000		
		2	szt.	2,000			
4.7	KNR 2-01 0230-01   	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III   	m3		26,913		
		26,913	m3	26,913			
4.8	KNR 2-01 0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907    	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00   	m3		26,913		
		26,913	m3	26,913			
4.9	KNR 2-31 0103-0400   	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod    warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV   	m2		10,000		
		(0,5+4+0,5)*2	m2	10,000			
4.10	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06   	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o    grubości  po zagęszczeniu 17 cm - jezdnia   	m2		8,000		
		4*2	m2	8,000			
4.11	KNR 2-31 0114-0700   	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm . Warstwa górna.  Grubość   warstwy po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia   	m2		8,000		
		4*2	m2	8,000			
4.12	KNR 2-31 0114-07 + 0114-08   	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości   po zagęszczeniu 10 cm - pobocza   	m2		2,000		
		(0,5+0,5)*2	m2	2,000			
4.13	KNNR 6 1302-0200   	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość  namułu 20 cm   	m		20,000		
		10+10	m	20,000			
5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE                         					
							
5.1	KNNR 1 0111-0100           	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).    Trasa dróg w terenie równinnym           	km		0,534		
		0,534	km	0,534			
5.2	            
kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza           	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
5.3	            
kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu           	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
		
	5	SeKo SMART 6.1.0.3	

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1		ZJAZDY                         							
2		JEZDNIA                         							
3		POBOCZA                   							
4		WYKONANIE PRZEPUSTÓW fi 600      							
5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE                         							
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	.....................zł
.....................zł	
	
	6	SeKo SMART 6.1.0.3