KOSZTORYS OFERTOWY	
 	
Rodzaj robót (branża):	Drogowa, Sanitarna	
 	 	
Inwestycja	PRZEBUDOWA ULICY WIŚNIOWEJ I KALINOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM                                         (OD KM 0+000 DO KM 0+180)	

 	 	
Adres:	UL. WIŚNIOWA I KALINOWA	
 	88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI	
 	 	
Kody CPV:	45000000-7 - Roboty budowlane	
 	 	
Inwestor:	MIASTO I GMINA PIOTRKÓW KUJAWSKI	
 	KOŚCIELNA 1	
 	88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI	
 	 	
Wykonawca:	 	

 	 	
 	 	
Sporządził:	………………..	
	 	
Poziom cen:	………………..	
Stawka robocizny:	……………….. zł	
Narzuty:	Kp = ………………..%(R+S)
Kz = ………………..%(M)
Z = ………………..%(Kp(R)+R+Kp(S)+S)	
Data opracowania:	………………..	
 	 	
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	……………….. zł
……………….. zł	 	
Wartość końcowa kosztorysu	……………….. zł	 	
Słownie:	………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………..	 	

 	 	 	 	 	
 		 	Wykonawca	 	
	
	1	SeKo Smart 12.2.0.3	

Kosztorys - widok uproszczony	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	UL. KALINOWA, WIŚNIOWA  (OD KM 0+000 DO KM 0+180 WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM OZNAKOWANIA W UL. POGODNEJ I POZNAŃSKIEJ) - BRANŻA DROGOWA						
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1.1	kalk. ind.	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego	km	0,180				
1.1.2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,180				
1.1.3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości nawierzchni 10 cm	m2	946,830				
1.1.4	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o grubości 3 cm	m2	47,000				
1.1.5	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność=5	m2	47,000				
1.1.6	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2	55,600				
1.1.7	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2	27,800				
1.1.8	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	27,800				
1.1.9	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność=3	m2	27,800				
1.1.10	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	22,500				
1.1.11	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	38,000				
1.1.12	D.01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	2,470				
1.1.13	D.01.02.04	Rozebranie slupków do znaków	szt.	1,000				
1.1.14	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość wg. oferenta	m3	112,893				
1.2		ROBOTY ZIEMNE						
1.2.1	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	1 303,040				
1.2.2	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=2	m2	858,220				
1.2.3	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=4	m2	444,820				
1.2.4	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	160,980				
1.2.5	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=2	m2	88,610				
1.2.6	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=3	m2	72,350				
1.2.7	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=0,75	m2	404,890				
1.2.8	D.02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi	m3	548,037				
1.3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻĄ						
1.3.1	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV	m	374,830				
1.3.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m	279,750				
1.3.3	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m	95,080				
1.3.4	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV	m	440,270				
1.3.5	D.08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m	440,270				
1.4		JEZDNIA						
1.4.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	1 303,040				
1.4.2	D.04.05.01	Warstwa kryszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (wbudowane w postaci gotowej mieszanik) gr.  12 cm	m2	1 303,040				
		
	2	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1.4.3	D.04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 303,040				
1.4.4	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	1 303,040				
1.4.5	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC11W o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 303,040				
1.4.6	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	1 303,040				
1.4.7	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 303,040				
1.5		ZJAZDY						
1.5.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	160,960				
1.5.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	160,960				
1.5.3	D.04.06.01	Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	160,960				
1.5.4	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej	m2	160,960				
1.6		CHODNIKI						
1.6.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	404,890				
1.6.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	404,890				
1.6.3	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	404,890				
1.7		OZNAKOWANIE						
1.7.1	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt.	10,000				
1.7.2	D.07.02.01	Przymocowanie tablich znaków drogowych (rozmiar mały, folia typ 2)	szt.	7,000				
1.7.3	D.07.02.01	Przymocowanie tablich znaków drogowych (rozmiar średni, folia typ 2)	szt.	3,000				
1.7.4	D.07.02.01	Przymocowanie tablich znaków drogowych (tabliczki T-1, folia typ 2)	szt.	1,000				
1.7.5	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	19,600				
1.8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
1.8.1	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	m3	0,775				
1.8.2	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3	m3	1,250				
1.8.3	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych wraz z wymianą pokrywy na typ ciężki	szt.	1,000				
1.8.4	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych	szt.	1,000				
1.8.5	D.09.01.01	Humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą.	m2	601,680				
2	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	UL. KALINOWA, WIŚNIOWA   (OD KM 0+000 DO KM 0+180) - BRANŻA SANITARNA						
2.1		ROBOTY ZIEMNE - PODŁACZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH						
2.1.1	KNNR 1 0301-0200	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III	m3	36,630				
2.1.2	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III	m3	17,600				
2.1.3	KNNR 1 0208-0201	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV
Krotność=9	m3	54,230				
2.1.4	KNNR 4 1411-0100	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m3	2,220				
2.1.5	KNNR 1 0206-0300	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,40m3 i spycharkami 55 kW z ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi 10-15 t, do 1 km (wymiana gruntu, przywóz piaskuw celu wykonania wymiany gruntu, jego zagęszczenia pod konstrukcję drogową. UWAGA: w pozycji materiał uwzględnic koszt zakupu piasku)	m3	46,293				
		
	3	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
2.1.6	KNNR 1 0208-0102	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV
Krotność=14	m3	46,293				
2.1.7	KNNR 1 0318-0300	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-III	m3	46,293				
2.1.8	KNNR 1 0408-0300	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II	m3	46,293				
2.1.9	KNNR 3 0403-0100	Rozbiórka elementów betonowych - przebicie otworów	m3	0,075				
2.1.10	KNNR 3 0405-0100	Uzupełnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 7,5 - B 10	m3	0,075				
2.1.11	KNR 4-05 0315-0100	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 200 mm	m	37,000				
2.1.12	KNR 4-04 1103-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych. Wywóz na odleglość wg. oferenta..	m3	1,219				
2.2		ROBOTY MONTAŻOWE - PODŁĄCZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH I PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH						
2.2.1	KNNR 4 1308-0200	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk	m	37,000				
2.2.2	KNNR 4 1424-0200	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	8,000				
2.2.3	KNNR 4 1506-0600	Pierwsza zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m	16,000				
2.2.4	KNNR 4 1507-0600	Każda następna zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m	16,000				
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	……………….. zł
……………….. zł	
	Wartość końcowa:	……………….. zł	
	
	4	SeKo Smart 12.2.0.3	

Przedmiar	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	UL. KALINOWA, WIŚNIOWA  (OD KM 0+000 DO KM 0+180 WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM OZNAKOWANIA W UL. POGODNEJ I POZNAŃSKIEJ) - BRANŻA DROGOWA					
							
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
							
1.1.1	kalk. ind.	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego	km		0,180		
		0,180	km	0,180			
1.1.2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km		0,180		
		0,180	km	0,180			
1.1.3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości nawierzchni 10 cm	m2		946,830		
		88,61	m2	88,610			
		858,22	m2	858,220			
1.1.4	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o grubości 3 cm	m2		47,000		
		47	m2	47,000			
1.1.5	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność=5	m2		47,000		
		47	m2	47,000			
1.1.6	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2		55,600		
		29,7+25,90	m2	55,600			
1.1.7	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2		27,800		
		27,80	m2	27,800			
1.1.8	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2		27,800		
		27,80	m2	27,800			
1.1.9	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność=3	m2		27,800		
		27,80	m2	27,800			
1.1.10	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		22,500		
		12+10,5	m	22,500			
1.1.11	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		38,000		
		13+12+6,5+6,5	m	38,000			
1.1.12	D.01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3		2,470		
		38*0,065	m3	2,470			
1.1.13	D.01.02.04	Rozebranie slupków do znaków	szt.		1,000		
		1	szt.	1,000			
1.1.14	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość wg. oferenta	m3		112,893		
		946,83*0,1+47*0,08+55,6*0,06+27,8*0,08+27,8*0,15+22,5*0,3*0,08+38*0,15*0,3+2,47	m3	112,893			
1.2		ROBOTY ZIEMNE					
							
1.2.1	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		1 303,040		
		1303,04	m2	1 303,040			
1.2.2	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=2	m2		858,220		
		858,22	m2	858,220			
1.2.3	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=4	m2		444,820		
		1303,04-858,22	m2	444,820			
1.2.4	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		160,980		
		160,98	m2	160,980			
1.2.5	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=2	m2		88,610		
		88,61	m2	88,610			
1.2.6	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=3	m2		72,350		
		160,96-88,61	m2	72,350			
		
	5	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1.2.7	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=0,75	m2		404,890		
		404,89	m2	404,890			
1.2.8	D.02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi	m3		548,037		
		1303,04*0,2+858,22*0,1+444,82*0,2+160,98*0,2+88,61*0,1+72,35*0,15+404,89*0,15	m3	548,037			
1.3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻĄ					
							
1.3.1	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV	m		374,830		
		279,75+95,08	m	374,830			
1.3.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m		279,750		
		279,75	m	279,750			
1.3.3	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m		95,080		
		95,08	m	95,080			
1.3.4	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV	m		440,270		
		440,27	m	440,270			
1.3.5	D.08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m		440,270		
		440,27	m	440,270			
1.4		JEZDNIA					
							
1.4.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		1 303,040		
		1303,04	m2	1 303,040			
1.4.2	D.04.05.01	Warstwa kryszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (wbudowane w postaci gotowej mieszanik) gr.  12 cm	m2		1 303,040		
		1303,04	m2	1 303,040			
1.4.3	D.04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		1 303,040		
		1303,04	m2	1 303,040			
1.4.4	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2		1 303,040		
		1303,04	m2	1 303,040			
1.4.5	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC11W o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2		1 303,040		
		1303,04	m2	1 303,040			
1.4.6	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2		1 303,040		
		1303,04	m2	1 303,040			
1.4.7	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2		1 303,040		
		1303,04	m2	1 303,040			
1.5		ZJAZDY					
							
1.5.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		160,960		
		160,96	m2	160,960			
1.5.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		160,960		
		160,96	m2	160,960			
1.5.3	D.04.06.01	Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		160,960		
		160,96	m2	160,960			
1.5.4	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej	m2		160,960		
		160,96	m2	160,960			
1.6		CHODNIKI					
							
1.6.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		404,890		
		404,89	m2	404,890			
1.6.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		404,890		
		404,89	m2	404,890			
1.6.3	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		404,890		
		404,89	m2	404,890			
1.7		OZNAKOWANIE					
							
1.7.1	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt.		10,000		
		10	szt.	10,000			
		
	6	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1.7.2	D.07.02.01	Przymocowanie tablich znaków drogowych (rozmiar mały, folia typ 2)	szt.		7,000		
		7	szt.	7,000			
1.7.3	D.07.02.01	Przymocowanie tablich znaków drogowych (rozmiar średni, folia typ 2)	szt.		3,000		
		3	szt.	3,000			
1.7.4	D.07.02.01	Przymocowanie tablich znaków drogowych (tabliczki T-1, folia typ 2)	szt.		1,000		
		1	szt.	1,000			
1.7.5	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2		19,600		
		19,6	m2	19,600			
1.8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
							
1.8.1	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	m3		0,775		
		0,775	m3	0,775			
1.8.2	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3	m3		1,250		
		1,25	m3	1,250			
1.8.3	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych wraz z wymianą pokrywy na typ ciężki	szt.		1,000		
		1	szt.	1,000			
1.8.4	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych	szt.		1,000		
		1	szt.	1,000			
1.8.5	D.09.01.01	Humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą.	m2		601,680		
		601,68	m2	601,680			
2	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	UL. KALINOWA, WIŚNIOWA   (OD KM 0+000 DO KM 0+180) - BRANŻA SANITARNA					
							
2.1		ROBOTY ZIEMNE - PODŁACZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH					
							
2.1.1	KNNR 1 0301-0200	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III	m3		36,630		
		37*1,1*0,9	m3	36,630			
2.1.2	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III	m3		17,600		
		8*1*1*2,2	m3	17,600			
2.1.3	KNNR 1 0208-0201	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV
Krotność=9	m3		54,230		
		36,63+17,60	m3	54,230			
2.1.4	KNNR 4 1411-0100	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m3		2,220		
		37*0,6*0,1	m3	2,220			
2.1.5	KNNR 1 0206-0300	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,40m3 i spycharkami 55 kW z ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi 10-15 t, do 1 km (wymiana gruntu, przywóz piaskuw celu wykonania wymiany gruntu, jego zagęszczenia pod konstrukcję drogową. UWAGA: w pozycji materiał uwzględnic koszt zakupu piasku)	m3		46,293		
		36,63+17,60-2,22-37*3,14*0,08*0,08-8*3,14*0,3*0,3*2,2	m3	46,293			
2.1.6	KNNR 1 0208-0102	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV
Krotność=14	m3		46,293		
		46,293	m3	46,293			
2.1.7	KNNR 1 0318-0300	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-III	m3		46,293		
		46,293	m3	46,293			
2.1.8	KNNR 1 0408-0300	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II	m3		46,293		
		46,293	m3	46,293			
2.1.9	KNNR 3 0403-0100	Rozbiórka elementów betonowych - przebicie otworów	m3		0,075		
		8*0,25*0,25*0,15	m3	0,075			
2.1.10	KNNR 3 0405-0100	Uzupełnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 7,5 - B 10	m3		0,075		
		0,075	m3	0,075			
2.1.11	KNR 4-05 0315-0100	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 200 mm	m		37,000		
		
	7	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
		37	m	37,000			
2.1.12	KNR 4-04 1103-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych. Wywóz na odleglość wg. oferenta..	m3		1,219		
		1,219	m3	1,219			
2.2		ROBOTY MONTAŻOWE - PODŁĄCZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH I PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH					
							
2.2.1	KNNR 4 1308-0200	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk	m		37,000		
		37	m	37,000			
2.2.2	KNNR 4 1424-0200	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		8,000		
		8	szt.	8,000			
2.2.3	KNNR 4 1506-0600	Pierwsza zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m		16,000		
		16	m	16,000			
2.2.4	KNNR 4 1507-0600	Każda następna zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m		16,000		
		16	m	16,000			
		
	8	SeKo Smart 12.2.0.3	

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	UL. KALINOWA, WIŚNIOWA  (OD KM 0+000 DO KM 0+180 WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM OZNAKOWANIA W UL. POGODNEJ I POZNAŃSKIEJ) - BRANŻA DROGOWA							
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1.2		ROBOTY ZIEMNE							
1.3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻĄ							
1.4		JEZDNIA							
1.5		ZJAZDY							
1.6		CHODNIKI							
1.7		OZNAKOWANIE							
1.8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
2	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	UL. KALINOWA, WIŚNIOWA   (OD KM 0+000 DO KM 0+180) - BRANŻA SANITARNA							
2.1		ROBOTY ZIEMNE - PODŁACZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH							
2.2		ROBOTY MONTAŻOWE - PODŁĄCZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH I PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH							
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	……………….. zł
……………….. zł	
	
	9	SeKo Smart 12.2.0.3