KOSZTORYS OFERTOWY	
 	
Rodzaj robót (branża):	Drogowa, Sanitarna	
 	 	
Inwestycja	PRZEBUDOWA ULICY PIASTOWSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM	

 	 	
Adres:	UL. PIASTOWSKA	
 	88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI	
 	 	
Kody CPV:	45000000-7 - Roboty budowlane	
 	 	
Inwestor:	MIASTO I GMINA PIOTRKÓW KUJAWSKI	
 	KOŚCIELNA 1	
 	88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI	
 	 	
Wykonawca:	………………….. 	

 	 	
 	 	
Sporządził:	………………..	
	 	
Poziom cen:	………………..	
Stawka robocizny:	……………….. zł	
Narzuty:	Kp = ………………..%(R+S)
Kz = ………………..%(M)
Z = ………………..%(Kp(R)+R+Kp(S)+S)	
Data opracowania:	………………..	
 	 	
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	……………….. zł
……………….. zł	 	
Wartość końcowa kosztorysu	……………….. zł	 	
Słownie:	……………………………….………………...………………..………………..………………………………………………..	 	

 	 	 	 	 	
		 	Wykonawca	 	
	
	1	SeKo Smart 12.2.0.3	

Kosztorys - widok uproszczony	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	PRZEBUDOWA ULICY PIASTOWSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - BRANŻA DROGOWA						
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1.1	kalk. ind.	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego	km	0,264				
1.1.2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,264				
1.1.3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości nawierzchni 10 cm	m2	1 106,300				
1.1.4	D.01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	10,500				
1.1.5	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2	32,000				
1.1.6	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2	11,000				
1.1.7	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	11,000				
1.1.8	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność=8	m2	11,000				
1.1.9	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem. Grubość płyt 15 cm	m2	38,490				
1.1.10	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	14,000				
1.1.11	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	136,500				
1.1.12	D.01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	8,873				
1.1.13	D.01.02.04	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych	m	14,400				
1.1.14	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Grubość nawierzchni 12 cm	m2	24,000				
1.1.15	D.01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty żelbetowe o wymiarach 200x150x15 cm na podsypce piaskowej	m2	12,000				
1.1.16	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi.	m3	142,170				
1.2		ROBOTY ZIEMNE						
1.2.1	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	1 488,400				
1.2.2	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=5	m2	1 488,400				
1.2.3	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	378,950				
1.2.4	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	74,500				
1.2.5	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=2	m2	74,500				
1.2.6	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=0,75	m2	293,700				
1.2.7	D.02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi	m3	755,133				
1.3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻĄ						
1.3.1	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV	m	570,600				
1.3.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m	364,400				
1.3.3	D.08.01.01	Krawężniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m	m	60,200				
1.3.4	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m	182,900				
1.3.5	D.08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m	23,300				
1.3.6	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV	m	157,300				
		
	2	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1.3.7	D.08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m	157,300				
1.4		JEZDNIA						
1.4.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	1 488,400				
1.4.2	D.04.05.01	Warstwa kryszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (wbudowane w postaci gotowej mieszanik) gr.  12 cm	m2	1 488,400				
1.4.3	D.04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 488,400				
1.4.4	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	1 488,400				
1.4.5	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC11W o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 488,400				
1.4.6	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	1 488,400				
1.4.7	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 488,400				
1.5		ZJAZDY						
1.5.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	74,500				
1.5.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	74,500				
1.5.3	D.04.06.01	Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	74,500				
1.5.4	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej	m2	74,500				
1.6		CHODNIKI						
1.6.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	293,700				
1.6.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	293,700				
1.6.3	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	293,700				
1.7		OZNAKOWANIE						
1.7.1	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt.	8,000				
1.7.2	D.07.02.01	Przymocowanie tablich znaków drogowych (rozmiar mały, folia typ 2)	szt.	9,000				
1.7.3	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	31,800				
1.8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
1.8.1	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	m3	1,200				
1.8.2	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3	m3	0,800				
1.8.3	D.09.01.01	Humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą.	m2	478,500				
2	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	PRZEBUDOWA ULICY PIASTOWSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - BRANŻA SANITARNA						
2.1		ROBOTY ZIEMNE - PODŁACZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH						
2.1.1	KNNR 1 0301-0200	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III	m3	42,300				
2.1.2	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III	m3	28,000				
2.1.3	KNNR 1 0208-0201	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV
Krotność=9	m3	70,300				
2.1.4	KNNR 4 1411-0100	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m3	2,820				
2.1.5	KNNR 1 0206-0300	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,40m3 i spycharkami 55 kW z ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi 10-15 t, do 1 km (wymiana gruntu, przywóz piaskuw celu wykonania wymiany gruntu, jego zagęszczenia pod konstrukcję drogową. UWAGA: w pozycji materiał uwzględnic koszt zakupu piasku)	m3	37,346				
		
	3	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
2.1.6	KNNR 1 0208-0102	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV
Krotność=14	m3	37,346				
2.1.7	KNNR 1 0318-0300	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-III	m3	37,346				
2.1.8	KNNR 1 0408-0300	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II	m3	37,346				
2.1.9	KNNR 3 0403-0100	Rozbiórka elementów betonowych - przebicie otworów	m3	0,131				
2.1.10	KNNR 3 0405-0100	Uzupełnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 7,5 - B 10	m3	0,131				
2.2		ROBOTY MONTAŻOWE - PODŁĄCZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH I PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH						
2.2.1	KNNR 4 1308-0200	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk	m	47,000				
2.2.2	KNNR 4 1424-0200	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	14,000				
2.2.3	KNNR 4 1506-0600	Pierwsza zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m	28,000				
2.2.4	KNNR 4 1507-0600	Każda następna zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m	28,000				
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	……………… zł
……………… zł	
	Wartość końcowa:	……………… zł	
	
	4	SeKo Smart 12.2.0.3	

Przedmiar	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	PRZEBUDOWA ULICY PIASTOWSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - BRANŻA DROGOWA					
							
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
							
1.1.1	kalk. ind.	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego	km		0,264		
		0,1401+0,1234	km	0,264			
1.1.2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km		0,264		
		0,1401+0,1234	km	0,264			
1.1.3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości nawierzchni 10 cm	m2		1 106,300		
	zjazdy	3,5*3+1,5*1,5*0,5*2	m2	12,750			
		15,5*1,5	m2	23,250			
	jezdnia	(140,1+123,4-68,9)*5,5	m2	1 070,300			
1.1.4	D.01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		10,500		
		(3,5*1,5)*2	m2	10,500			
1.1.5	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2		32,000		
		(7,8+8,2)*2	m2	32,000			
1.1.6	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2		11,000		
		5,5*2	m2	11,000			
1.1.7	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2		11,000		
		5,5*2	m2	11,000			
1.1.8	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność=8	m2		11,000		
		5,5*2	m2	11,000			
1.1.9	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem. Grubość płyt 15 cm	m2		38,490		
		(21,73-12,75)+(52,76-23,25)	m2	38,490			
1.1.10	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		14,000		
		3,5*2*2	m	14,000			
1.1.11	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		136,500		
		21,5+85+15*2	m	136,500			
1.1.12	D.01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3		8,873		
		136,5*0,065	m3	8,873			
1.1.13	D.01.02.04	Rozebranie poręczy ochronnych rurowych	m		14,400		
		12*1,2	m	14,400			
1.1.14	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Grubość nawierzchni 12 cm	m2		24,000		
		(4*2)*3	m2	24,000			
1.1.15	D.01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty żelbetowe o wymiarach 200x150x15 cm na podsypce piaskowej	m2		12,000		
		(2*1,5)*4	m2	12,000			
1.1.16	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi.	m3		142,170		
		1106,30*0,1+10,5*0,07+32*0,06+11*0,08+11*0,2+38,49*0,15+14*0,3*0,08+136,5*0,15*0,3+8,873+24*0,12+12*0,15	m3	142,170			
1.2		ROBOTY ZIEMNE					
							
1.2.1	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		1 488,400		
	jezdnia	1488,40	m2	1 488,400			
1.2.2	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=5	m2		1 488,400		
	jezdnia	1488,40	m2	1 488,400			
1.2.3	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		378,950		
	jezdnia	68,9*5,5	m2	378,950			
1.2.4	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		74,500		
	zjazdy	74,50	m2	74,500			
1.2.5	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=2	m2		74,500		
	zjazdy	74,50	m2	74,500			
		
	5	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1.2.6	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=0,75	m2		293,700		
	chodniki	293,70	m2	293,700			
1.2.7	D.02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi	m3		755,133		
		1488,40*0,45+378,95*0,05+74,50*0,3+293,70*0,15	m3	755,133			
1.3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻĄ					
							
1.3.1	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV	m		570,600		
		364,4+182,90+23,30	m	570,600			
1.3.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m		364,400		
		304,20	m	304,200			
		60,20	m	60,200			
1.3.3	D.08.01.01	Krawężniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m	m		60,200		
		60,20	m	60,200			
1.3.4	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m		182,900		
		182,90	m	182,900			
1.3.5	D.08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m		23,300		
		23,3	m	23,300			
1.3.6	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV	m		157,300		
		157,30	m	157,300			
1.3.7	D.08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m		157,300		
		157,30	m	157,300			
1.4		JEZDNIA					
							
1.4.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		1 488,400		
		1488,40	m2	1 488,400			
1.4.2	D.04.05.01	Warstwa kryszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (wbudowane w postaci gotowej mieszanik) gr.  12 cm	m2		1 488,400		
		1488,40	m2	1 488,400			
1.4.3	D.04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		1 488,400		
		1488,40	m2	1 488,400			
1.4.4	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2		1 488,400		
		1488,40	m2	1 488,400			
1.4.5	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC11W o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2		1 488,400		
		1488,40	m2	1 488,400			
1.4.6	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2		1 488,400		
		1488,40	m2	1 488,400			
1.4.7	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2		1 488,400		
		1488,40	m2	1 488,400			
1.5		ZJAZDY					
							
1.5.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		74,500		
		74,50	m2	74,500			
1.5.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		74,500		
		74,50	m2	74,500			
1.5.3	D.04.06.01	Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		74,500		
		74,50	m2	74,500			
1.5.4	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej	m2		74,500		
		74,50	m2	74,500			
1.6		CHODNIKI					
							
1.6.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		293,700		
		293,70	m2	293,700			
1.6.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		293,700		
		293,70	m2	293,700			
		
	6	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1.6.3	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		293,700		
		293,70	m2	293,700			
1.7		OZNAKOWANIE					
							
1.7.1	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt.		8,000		
		8	szt.	8,000			
1.7.2	D.07.02.01	Przymocowanie tablich znaków drogowych (rozmiar mały, folia typ 2)	szt.		9,000		
	D-1	2	szt.	2,000			
	D-6	4	szt.	4,000			
	D-40	1	szt.	1,000			
	D-41	1	szt.	1,000			
	A-7	1	szt.	1,000			
1.7.3	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2		31,800		
		6,3+24+1,5	m2	31,800			
1.8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
							
1.8.1	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	m3		1,200		
		1,2	m3	1,200			
1.8.2	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3	m3		0,800		
		0,8	m3	0,800			
1.8.3	D.09.01.01	Humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą.	m2		478,500		
		(264*1)*2-15,5*1,-34*1	m2	478,500			
2	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	PRZEBUDOWA ULICY PIASTOWSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - BRANŻA SANITARNA					
							
2.1		ROBOTY ZIEMNE - PODŁACZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH					
							
2.1.1	KNNR 1 0301-0200	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III	m3		42,300		
		47*1*0,9	m3	42,300			
2.1.2	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III	m3		28,000		
		14*1*1*2	m3	28,000			
2.1.3	KNNR 1 0208-0201	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV
Krotność=9	m3		70,300		
		42,3+28	m3	70,300			
2.1.4	KNNR 4 1411-0100	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m3		2,820		
		47*0,6*0,1	m3	2,820			
2.1.5	KNNR 1 0206-0300	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,40m3 i spycharkami 55 kW z ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi 10-15 t, do 1 km (wymiana gruntu, przywóz piaskuw celu wykonania wymiany gruntu, jego zagęszczenia pod konstrukcję drogową. UWAGA: w pozycji materiał uwzględnic koszt zakupu piasku)	m3		37,346		
		(47*0,85*0,9+14*1*1*0,8)-2,82-14*3,14*0,25*0,25*2,2-47*3,14*0,08*0,08	m3	37,346			
2.1.6	KNNR 1 0208-0102	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV
Krotność=14	m3		37,346		
		37,346	m3	37,346			
2.1.7	KNNR 1 0318-0300	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-III	m3		37,346		
		37,346	m3	37,346			
2.1.8	KNNR 1 0408-0300	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II	m3		37,346		
		37,346	m3	37,346			
2.1.9	KNNR 3 0403-0100	Rozbiórka elementów betonowych - przebicie otworów	m3		0,131		
		14*0,25*0,25*0,15	m3	0,131			
2.1.10	KNNR 3 0405-0100	Uzupełnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 7,5 - B 10	m3		0,131		
		0,131	m3	0,131			
		
	7	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
2.2		ROBOTY MONTAŻOWE - PODŁĄCZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH I PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH					
							
2.2.1	KNNR 4 1308-0200	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk	m		47,000		
		47	m	47,000			
2.2.2	KNNR 4 1424-0200	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		14,000		
		14	szt.	14,000			
2.2.3	KNNR 4 1506-0600	Pierwsza zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m		28,000		
		28	m	28,000			
2.2.4	KNNR 4 1507-0600	Każda następna zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m		28,000		
		28	m	28,000			
		
	8	SeKo Smart 12.2.0.3	

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	PRZEBUDOWA ULICY PIASTOWSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - BRANŻA DROGOWA							
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1.2		ROBOTY ZIEMNE							
1.3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻĄ							
1.4		JEZDNIA							
1.5		ZJAZDY							
1.6		CHODNIKI							
1.7		OZNAKOWANIE							
1.8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
2	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	PRZEBUDOWA ULICY PIASTOWSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - BRANŻA SANITARNA							
2.1		ROBOTY ZIEMNE - PODŁACZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH							
2.2		ROBOTY MONTAŻOWE - PODŁĄCZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH I PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH							
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	……………… zł
……………… zł	
	
	9	SeKo Smart 12.2.0.3