KOSZTORYS OFERTOWY	
 	
Rodzaj robót (branża):	Budowlana, elektryczna, sanitarna	
 	 	
Inwestycja	WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĘBOŁĘCE	

 	 	
Adres:	Dębołęka 7, dz. nr ewid.  4/4	
 	88-230 Piotrków Kujawski	
 	 	
Kody CPV:	45000000-7 - Roboty budowlane	
 	 	
Inwestor:	Miasto i Gmina Piotrków Kujawski	
 	Kościelna 1	
 	88-230 Piotrków Kujawski	
 	 	
Wykonawca:	 	

 	 	
 	 	
Sporządził:	…………	
	 	
Poziom cen:	…………	
Stawka robocizny:	…………PLN	
Narzuty:	Kp = …………%(R+S)
Kz = …………%(M)
Z = …………%(R+Kp(R)+S+Kp(S))	
Data opracowania:	…………	
 	 	
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	…………PLN
…………PLN	 	
Wartość końcowa kosztorysu	…………PLN	 	
Słownie:	………………………………………………………………………………………………………………………………	 	

 	 	 	 	 	
		 	Wykonawca	 	
	
	1	SeKo Smart 12.2.0.3	

Kosztorys - widok uproszczony	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [PLN]	Wartość [PLN]		
1	2	3	4	5	6	7		
1		RUSZTOWANIA						
1.1	KNR 2-02 1610-0100	Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 10 m.	m2	819,150				
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2.1	KNR 2-31 0815-0100	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	201,288				
2.2	KNR 2-31 0810-0200
analogia	Rozebranie nawierzchni z  kostki betonowej do odzysku	m2	11,858				
2.3	KNR 2-31 0814-0200	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	120,050				
2.4	KNR 2-31 0801-0300	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	11,858				
2.5	KNR 4-01 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - rozebranie okładzin schodów zewnętrznych od strony południowej i zachodniej	m2	12,658				
2.6	KNR-W 7-11 0611-0400	Demontaż zadaszenia - daszek nad drzwiami do kuchni	szt.	1,000				
2.7	N.Z. 4-02U 0001-0100	Demontaż przewodów wentylacyjnych o obwodzie do 1000 mm z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym (WACETOB zeszyt 2/98)	m	11,500				
2.8	KNR 4-01 0354-1300	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.	14,000				
2.9	KNR 4-01 0354-0900	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	1,000				
2.10	KNR 4-01 0354-0300	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.	1,000				
2.11	KNR 4-01 0354-0800	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż drzwi wejściowych	m2	8,990				
2.12	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	79,700				
2.13	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	84,600				
2.14	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	53,777				
2.15	KNR-W 4-01 0545-0800	Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do użytku	m2	22,616				
2.16	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	14,495				
3		ELEWACJA						
3.1		STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA i PARAPETY ZEWNĘTRZNE						
3.1.1	NNRNKB 2-02U 1026-0500
analogia	Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną z obrobieniem od wewnątrz - drzwi stalowe zewnętrzne ciepłe (2 szt)	m2	3,800				
3.1.2	NNRNKB 2-02U 1025-0200	Okna o powierzchni do 1,00 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW z obsadzeniem i obrobieniem od wewnątrz.	m2	0,775				
3.1.3	NNRNKB 2-02U 1026-0600	Drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 (Orgbud W-wa)	m2	8,990				
3.1.4	NNRNKB 2-02U 0541-0200
analogia	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne. Kolor RAL 9007	m2	39,332				
3.2		ŚCIANY FUNDAMENTOWE						
3.2.1	KNR 4-01 0104-0100	Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii I-II	m3	55,423				
3.2.2	KNR-I 0-23 2611-0100	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	69,279				
3.2.3	KNR 4-01 0603-0500
analogia	Dwuwarstwowe wykonanie izolacji pionowej murów lepikiem z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową - analogia dwuwarstwowa izolacja dysperbitem	m2	69,279				
3.2.4	KNR-I 0-23 2612-0100	Ocieplenie ścian budynków płytami z polistyrenu ekstrydowanego XPS 300 kPa, gr. 10 cm , współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,036W/(m2*k) Przyklejenie płyt do ścian	m2	118,764				
3.2.5	KNR-I 0-23 2612-0400	Ocieplenie ścian budynków. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły	szt.	49,485				
		
	2	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [PLN]	Wartość [PLN]		
1	2	3	4	5	6	7		
3.2.6	KNR-I 0-23 2612-0600	Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	49,485				
3.2.7	KNR-I 0-23 2612-0800	Ocieplenie ścian budynków. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	4,000				
3.2.8	KNR-I 0-23 0931-0100	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	49,485				
3.2.9	KNR-I 0-23 0931-0200
analogia	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego wodopopornego barwionego w masie, na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu, Kolor RAL 7006	m2	49,485				
3.2.10	KNR 2-02 0616-0400
analogia	Izolacje pionowe z foli kubełkowej - analogia	m2	69,279				
3.2.11	KNR 4-01 0105-0200	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III	m3	55,423				
3.3		ŚCIANY						
3.3.1	KNR 4-01 0311-0100	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych o grubości 1 cegły,na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/	m3	5,084				
3.3.2	KNR 4-01 0326-0600	Zamurowanie otworów po kratkach wentylacyjnych "na pełno" w ścianach z cegieł. Zaprawa z wapna suchogaszonego	szt.	2,000				
3.3.3	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach	m2	39,910				
3.3.4	KNR-W 4-01 0726-0301	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III (wap.suchogasz.) w 1 miejscu do 5 m2,ścian,loggii,balkonów,podłoża z cegły,pustaków ceramicznych,gazo- i pianobetonów	m2	67,218				
3.3.5	KNR-W 4-01 0726-0101	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III (wap.suchogasz.) w 1 miejscu do 1 m2,ścian,loggii,balkonów,podłoża z cegły,pustaków ceramicznych,gazo- i pianobetonów	m2	13,360				
3.3.6	KNR-I 0-23 2611-0100	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	855,080				
3.3.7	KNR-I 0-23 2612-0900	Ocieplenie ścian budynków systemem. Zamocowanie listwy cokołowej	m	109,130				
3.3.8	KNR-I 0-23 2612-0100	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 16 cm, współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,038W/(m2*k) Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian	m2	685,663				
3.3.9	KNR-I 0-23 2612-0200	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm, współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,038W/(m2*k) Przyklejenie płyt styropianowych,do ościeży	m2	110,049				
3.3.10	KNR-I 0-23 2612-0400	Ocieplenie ścian budynków. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły	szt.	795,712				
3.3.11	KNR-I 0-23 2612-0800	Ocieplenie ścian budynków. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	389,850				
3.3.12	KNR-I 0-23 2612-0600	Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	745,031				
3.3.13	KNR-I 0-23 2612-0700	Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	110,049				
3.3.14	KNR-I 0-23 0931-0100	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2	855,080				
3.3.15	KNR-I 0-23 0931-0200
analogia	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego barwionego w masie na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu. Kolorystyka: słupy i filarki międzyokienne RAL 7006, pasy międzyokienne RAL 1001,  pozostałe ściany RAL 9010	m2	855,080				
3.3.16	KNR 4-01 0322-0200	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kratki wentylacyjne wywiewne i nawiewoew podokienne	szt.	14,000				
3.3.17	kalk. własna	Demontaż starych i mintaż nowych uchwytów do flagi	szt.	5,000				
3.3.18	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż tablic (godło, tablice informacyjne)	szt.	2,000				
4		KOMINY						
4.1	KNR 4-01 0310-0100	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszonego - podmurowanie i naprawa kominów (Wymagana wysokość kominów ponad połacią dachową 80cm)	m3	2,346				
4.2	KNR 2-02 0219-0500	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów,o średniej grubości płyty 7 cm - żelbetowe nakrywy kominów.	m2	5,562				
4.3	NNRNKB 2-02U 0541-0200	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - obróbki kominów. Kolor RAL 9007	m2	10,404				
4.4	KNR-I 0-23 2611-0100	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	27,600				
4.5	KNR-I 0-23 2612-0800	Ocieplenie ścian budynków. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	34,500				
		
	3	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [PLN]	Wartość [PLN]		
1	2	3	4	5	6	7		
4.6	KNR-I 0-23 2612-0600	Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - kominach	m2	27,600				
4.7	KNR-I 0-23 0931-0200
analogia	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego barwionego w masie na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu. Kolorystyka: RAL 7006	m2	27,600				
5		DACH						
5.1	KNR-W 2-02 0608-0100
amalogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu konstrukcji.Izolacja z płyt styropianowych na lepiku i roztworze asfaltowym do gruntowania - izolacja ze styropapy gr. 22 cm, , współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,036W/(m2*k)  z mocowaniem poprzez klejenei do podłoża z papy	m2	475,665				
5.2	KNR-W 2-02 0608-0100
amalogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu konstrukcji.Izolacja z płyt styropianowych na lepiku i roztworze asfaltowym do gruntowania - izolacja ze styropapy gr. 18 cm, współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,036W/(m2*k) z mocowaniem poprzez klejenei do podłoża z papy	m2	167,680				
5.3	KNR-I 0-23 2612-0400
analogia	Przymocowanie płyt ze styropapy za pomocą dybli do podłoża	szt.	643,345				
5.4	KNR-W 2-02 0504-0200	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną (papa podkładowa na osnowie ze wzmocnionej włókniny poliestrowej z obudtronnę powłoką z asfaltu modyfikowanego z wypełniaczem mineralnym - gr. 3,0 mm,  papa wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej SBS - gr. 5,2 mm)	m2	647,845				
5.5	KNR-W 4-01 0819-0300
analogia	Przymocowanie płyty OSB gr. 22 mm do pod obróbki murów ogniowych	m2	15,220				
5.6	NNRNKB 2-02U 0541-0200	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) Kolor RAL 9007	m2	52,647				
5.7	KNR 2-02 0508-0400
analogia	Rynny dachowe z blachy powlekanej,grubości 0,50 mm,półokrągłe o średnicy 15 cm. Kolor RAL 9007	m	71,850				
5.8	KNR 2-02 0510-0300	Rury spustowe z blachy powlekanej grubości 0,50 mm,okrągłe o średnicy 12 cm. Kolor RAL 9007	m	78,300				
5.9	KNNR 4 0212-0500	Rury wywiewne z blachy z cynku o średnicy 70 mm z uszczelnieniem - wymiana istniejących rur wywiewowych kanalizacji sanitarnej	szt.	6,000				
5.10	KNR 2-02 0507-0600	Kominki wentylacyjne z blachy z cynku,grubości 0,60 mm.- wentylacja dachu	szt.	11,000				
6		ROBOTY ELEKTRYCZNE						
6.1	KNR 4-03 1139-0900	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie. Linka w ciągu pionowym, przewód o przekroju do 120 mm2	m	58,700				
6.2	KNR 4-03 1140-0700	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim. Lina	m	207,300				
6.3	KNR 4-03 1138-0300	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim o podłożu z papy na betonie	szt.	69,000				
6.4	KNR 5-08 0101-0300	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża ceglanego sprzętem mechanicznym. Przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych	m	49,000				
6.5	KNR 5-08 0110-0100	Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t.na gotowych uchwytach	m	93,700				
6.6	KNR 5-08 0601-1500	Montaż wsporników dla instalacji naprężanej, przelotowe pośredniczące, obsadzane na dachu betonowym,klejone	szt.	104,000				
6.7	KNR 5-08 0606-0300	Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na ścianie, na uprzednio zainstalowanych wspornikach	m	72,700				
6.8	KNR 5-08 0604-0400	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm,na dachu płaskim, wsporniki klejone	m	207,300				
6.9	KNR 5-08 0619-0600	Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej. Połączenie drut-płaskownik	szt.	9,000				
6.10	KNR 4-03 1205-0300	Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy	pomiar	1,000				
6.11	KNR 4-03 1205-0400	Badanie instalacji odgromowej - pomiar następny	pomiar	8,000				
6.12	KNNR 9 0101-0100	Wymiana złącza kablowego pojedyńczego naściennego	kpl.	1,000				
6.13	KNR-W 4-03 0202-0100	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 w rurach instalacyjnych	m	35,000				
		
	4	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [PLN]	Wartość [PLN]		
1	2	3	4	5	6	7		
6.14	KNR-W 4-03 0602-0300
analogia	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania. Podłoże z cegły - analogia lampy oświetleniowe zewnętrzne w technologii LED	kpl.	3,000				
6.15	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż istniejących lamp zewnętrznych	szt.	4,000				
6.16	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż dzwonka szkolnego	szt.	1,000				
6.17	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż syreny alarmowej	szt.	1,000				
7		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE						
7.1	KNR 2-02 1213-0400	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami i trapem wejściowym o długości ponad 4 m  z zabezpieczeniem przed dostępem dla osób niebędących obsługą techniczną budynku.	m	4,500				
7.2	KNR 2-02 1213-0300	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami i trapem wejściowym o długości do 4 m.  z zabezpieczeniem przed dostępem dla osób niebędących obsługą techniczną budynku.	m	3,000				
7.3	kalk. własna	Dostawa i montaż zadaszeń z poliwęglanu na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. Zadaszenie o wymiarach 1,5 x 1,0 m. Kolor RAL 9007	szt.	1,000				
7.4	KNR 2-02 1121-0100	Okładziny schodów z płytek na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)	m2	12,658				
7.5	KNR 2-02 1121-0500	Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wymiarach 30x30 cm (B.I.nr 8/96)	m2	12,658				
7.6	KNR 2-31 0104-0100	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	213,146				
7.7	KNR 2-31 0407-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	120,050				
7.8	KNR 2-31 0109-0100	Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	147,858				
7.9	KNR 2-31 0511-0200	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - kostka pozyskana z rozbiórki	m2	11,858				
7.10	KNR 2-31 0511-0200	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)	m2	196,935				
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	…………PLN
…………PLN	
	Wartość końcowa:	…………PLN	
	
	5	SeKo Smart 12.2.0.3	

Przedmiar	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1		RUSZTOWANIA					
							
1.1	KNR 2-02 1610-0100	Rusztowania ramowe zewnętrzne,przyścienne o wysokości do 10 m.	m2		819,150		
		(12,24+7,22+1,08+14,08+6,38+16,80+33,62)*7,5	m2	685,650			
		(11,17+14,14+1,39)*5	m2	133,500			
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
							
2.1	KNR 2-31 0815-0100	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2		201,288		
		(1,08+14,40+6,38+10,85+13,85+1,39+16,8-11,0+33,3)*0,75+136	m2	201,288			
2.2	KNR 2-31 0810-0200
analogia	Rozebranie nawierzchni z  kostki betonowej do odzysku	m2		11,858		
		(11,92+11,92-2,65-2,10-2,15)*0,7	m2	11,858			
2.3	KNR 2-31 0814-0200	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		120,050		
		1,08+14,40+6,38+10,85+13,85+1,39+16,8-11,0+33,3+33	m	120,050			
2.4	KNR 2-31 0801-0300	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2		11,858		
		11,858	m2	11,858			
2.5	KNR 4-01 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - rozebranie okładzin schodów zewnętrznych od strony południowej i zachodniej	m2		12,658		
		2,65*1,25+(1,25+1,25+2,65+0,95+0,95+2,05)*0,16	m2	4,769			
		2,1*1,25+(1,25+1,25+2,10+0,95+0,95+1,5)*0,16	m2	3,905			
		2,15*1,25+(1,25+1,25+2,15+0,95+0,95+1,55)*0,16	m2	3,984			
							
2.6	KNR-W 7-11 0611-0400	Demontaż zadaszenia - daszek nad drzwiami do kuchni	szt.		1,000		
		1	szt.	1,000			
2.7	N.Z. 4-02U 0001-0100	Demontaż przewodów wentylacyjnych o obwodzie do 1000 mm z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym (WACETOB zeszyt 2/98)	m		11,500		
		5,5+6	m	11,500			
2.8	KNR 4-01 0354-1300	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		14,000		
		14	szt.	14,000			
2.9	KNR 4-01 0354-0900	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		1,000		
		1	szt.	1,000			
2.10	KNR 4-01 0354-0300	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		1,000		
		1	szt.	1,000			
2.11	KNR 4-01 0354-0800	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż drzwi wejściowych	m2		8,990		
		3,1*2,9	m2	8,990			
2.12	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		79,700		
		6,9+14,40+13,4+12+33	m	79,700			
2.13	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		84,600		
		7,8*2+7,8*2+3*3+3,1*2+6,6+7,9*4	m	84,600			
2.14	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2		53,777		
		(11,92+1,08+6,38+10,85+13,85+16,80)*0,4	m2	24,352			
		(6,9+14,40+13,4+12+33)*0,35	m2	27,895			
		(3,62+1,25*2)*0,25	m2	1,530			
2.15	KNR-W 4-01 0545-0800	Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do użytku	m2		22,616		
		(1,78*5+1,55+1,65*12+2,45*2+1,4*4+0,63+1,65+6+1,0*6+2,5+1,7*24)*0,23	m2	22,616			
2.16	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		14,495		
		201,288*0,05+120,05*0,3*0,08+11,858*0,12+12,685*0,01	m3	14,495			
3		ELEWACJA					
							
3.1		STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA i PARAPETY ZEWNĘTRZNE					
							
3.1.1	NNRNKB 2-02U 1026-0500
analogia	Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną z obrobieniem od wewnątrz - drzwi stalowe zewnętrzne ciepłe (2 szt)	m2		3,800		
		0,9*2+1,0*2	m2	3,800			
		
	6	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
3.1.2	NNRNKB 2-02U 1025-0200	Okna o powierzchni do 1,00 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW z obsadzeniem i obrobieniem od wewnątrz.	m2		0,775		
		1,55*0,5	m2	0,775			
3.1.3	NNRNKB 2-02U 1026-0600	Drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 (Orgbud W-wa)	m2		8,990		
		3,1*2,9	m2	8,990			
3.1.4	NNRNKB 2-02U 0541-0200
analogia	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety zewnętrzne. Kolor RAL 9007	m2		39,332		
		(1,78*5+1,55+1,65*12+2,45*2+1,4*4+0,63+1,65+6+1,0*6+2,5+1,7*24)*0,4	m2	39,332			
3.2		ŚCIANY FUNDAMENTOWE					
							
3.2.1	KNR 4-01 0104-0100	Wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie kategorii I-II	m3		55,423		
		(11,92-2,65-2,1+6,9-2,15+1,08+14,4+6,38+10,85+13,85+1,39+16,8-11,0+33,3)*0,7*0,8	m3	55,423			
3.2.2	KNR-I 0-23 2611-0100	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		69,279		
		(11,92-2,65-2,1+6,9-2,15+1,08+14,4+6,38+10,85+13,85+1,39+16,8-11,0+33,3)*0,7	m2	69,279			
3.2.3	KNR 4-01 0603-0500
analogia	Dwuwarstwowe wykonanie izolacji pionowej murów lepikiem z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową - analogia dwuwarstwowa izolacja dysperbitem	m2		69,279		
		(11,92-2,65-2,1+6,9-2,15+1,08+14,4+6,38+10,85+13,85+1,39+16,8-11,0+33,3)*0,7	m2	69,279			
3.2.4	KNR-I 0-23 2612-0100	Ocieplenie ścian budynków płytami z polistyrenu ekstrydowanego XPS 300 kPa, gr. 10 cm , współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,036W/(m2*k) Przyklejenie płyt do ścian	m2		118,764		
		(11,92-2,65-2,1+6,9-2,15+1,08+14,4+6,38+10,85+13,85+1,39+16,8-11,0+33,3)*1,2	m2	118,764			
3.2.5	KNR-I 0-23 2612-0400	Ocieplenie ścian budynków. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły	szt.		49,485		
		(11,92-2,65-2,1+6,9-2,15+1,08+14,4+6,38+10,85+13,85+1,39+16,8-11,0+33,3)*0,5	szt.	49,485			
3.2.6	KNR-I 0-23 2612-0600	Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		49,485		
		(11,92-2,65-2,1+6,9-2,15+1,08+14,4+6,38+10,85+13,85+1,39+16,8-11,0+33,3)*0,5	m2	49,485			
3.2.7	KNR-I 0-23 2612-0800	Ocieplenie ścian budynków. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		4,000		
		8*0,5	m	4,000			
3.2.8	KNR-I 0-23 0931-0100	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2		49,485		
		49,485	m2	49,485			
3.2.9	KNR-I 0-23 0931-0200
analogia	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego wodopopornego barwionego w masie, na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu, Kolor RAL 7006	m2		49,485		
		49,485	m2	49,485			
3.2.10	KNR 2-02 0616-0400
analogia	Izolacje pionowe z foli kubełkowej - analogia	m2		69,279		
		(11,92-2,65-2,1+6,9-2,15+1,08+14,4+6,38+10,85+13,85+1,39+16,8-11,0+33,3)*1,2	m2	118,764			
		-(11,92-2,65-2,1+6,9-2,15+1,08+14,4+6,38+10,85+13,85+1,39+16,8-11,0+33,3)*0,5	m2	-   49,485			
3.2.11	KNR 4-01 0105-0200	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III	m3		55,423		
		55,423	m3	55,423			
3.3		ŚCIANY					
							
3.3.1	KNR 4-01 0311-0100	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych o grubości 1 cegły,na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/	m3		5,084		
		(11,92+6,9+1,08+6,38+10,85+13,85+16,8)*0,3*0,25	m3	5,084			
3.3.2	KNR 4-01 0326-0600	Zamurowanie otworów po kratkach wentylacyjnych "na pełno" w ścianach z cegieł. Zaprawa z wapna suchogaszonego	szt.		2,000		
		2	szt.	2,000			
3.3.3	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach	m2		39,910		
		26,55+13,36	m2	39,910			
3.3.4	KNR-W 4-01 0726-0301	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III (wap.suchogasz.) w 1 miejscu do 5 m2,ścian,loggii,balkonów,podłoża z cegły,pustaków ceramicznych,gazo- i pianobetonów	m2		67,218		
	7	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
		(11,92+6,9+1,08+6,38+10,85+13,85+16,8)*0,3*2	m2	40,668			
		26,55	m2	26,550			
3.3.5	KNR-W 4-01 0726-0101	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III (wap.suchogasz.) w 1 miejscu do 1 m2,ścian,loggii,balkonów,podłoża z cegły,pustaków ceramicznych,gazo- i pianobetonów	m2		13,360		
		13,36	m2	13,360			
3.3.6	KNR-I 0-23 2611-0100	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		855,080		
		745,031+110,049	m2	855,080			
3.3.7	KNR-I 0-23 2612-0900	Ocieplenie ścian budynków systemem. Zamocowanie listwy cokołowej	m		109,130		
		12,24+7,22+1,08+14,08+6,38+1,98+11,17+14,17+1,39+5,80+33,62	m	109,130			
3.3.8	KNR-I 0-23 2612-0100	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 16 cm, współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,038W/(m2*k) Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian	m2		685,663		
		(7,65*12,24)+0,5*(12,24*0,35)	m2	95,778			
		-(2*1+2*0,9+0,5*1,55+(1,78*2,13)*5)	m2	-   23,532			
		(7,22*7,5)	m2	54,150			
		-(0,9*2)	m2	-   1,800			
		(1,08*7,5)	m2	8,100			
		(14,08*7,3)	m2	102,784			
		-(1,65*2,1)*12	m2	-   41,580			
		(6,38*(7,72+7,08)/2)	m2	47,212			
		-(2,45*0,75)*2	m2	-   3,675			
		(1,98*3,02)	m2	5,980			
		(13,56*3,02)	m2	40,951			
		-(1,5*2+(1,6*1,40)*4)	m2	-   11,960			
		(11,17*4,5)	m2	50,265			
		-(0,63*0,8)	m2	-   0,504			
		(14,17*4,5)	m2	63,765			
		-(1,65*2,1)*6	m2	-   20,790			
		(1,39*4,5)	m2	6,255			
		(16,8*7,6+0,5*(16,8*0,35))	m2	130,620			
		-(2,5*2,15+3,1*2,9+(1,0*1,6)*6)	m2	-   23,965			
		(33,62*7,6)	m2	255,512			
		-(1,7*2,1)*24	m2	-   85,680			
		(12,36*3,1)	m2	38,316			
		-(0,7*0,77)	m2	-   0,539			
3.3.9	KNR-I 0-23 2612-0200	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm, współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,038W/(m2*k) Przyklejenie płyt styropianowych,do ościeży	m2		110,049		
		((2,13*2+1,78)*5+(2+2+1)+(2+2+0,9))*0,3	m2	12,030			
		(2+2+0,9)*0,3	m2	1,470			
		(1,65+2,1*2)*12*0,3	m2	21,060			
		(2,45+0,75*2)*2*0,3	m2	2,370			
		((1,5+2+2)+(1,4+1,6+1,6)*4)*0,3	m2	7,170			
		(0,63+0,8+0,8)*0,3	m2	0,669			
		(1,65+2,1+2,1)*6*0,3	m2	10,530			
		(2,5+2,15+2,15)*0,3+(1,0+1,6+1,6)*6*0,3+(3,1+2,9+2,9)*0,3	m2	12,270			
		(1,7+2,1+2,1)*24*0,3	m2	42,480			
		((0,7+0,77+0,77)*0,3					
3.3.10	KNR-I 0-23 2612-0400	Ocieplenie ścian budynków. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych,do ścian z cegły	szt.		795,712		
		685,663+110,049	szt.	795,712			
3.3.11	KNR-I 0-23 2612-0800	Ocieplenie ścian budynków. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		389,850		
		7,65+7,65+7,5+3,62+4,25+4,25+3+7,5	m	45,420			
		((2,13*2+1,78)*5+(2+2+1)+(2+2+0,9))	m	40,100			
		(2+2+0,9)	m	4,900			
		(1,65+2,1*2)*12	m	70,200			
		(2,45+0,75*2)*2	m	7,900			
		((1,5+2+2)+(1,4+1,6+1,6)*4)	m	23,900			
		(0,63+0,8+0,8)	m	2,230			
		(1,65+2,1+2,1)*6	m	35,100			
		(2,5+2,15+2,15)*0,3+(1,0+1,6+1,6)*6*0,3+(3,1+2,9+2,9)	m	18,500			
		(1,7+2,1+2,1)*24	m	141,600			
		
	8	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
		((0,7+0,77+0,77)					
3.3.12	KNR-I 0-23 2612-0600	Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		745,031		
		685,663	m2	685,663			
	słupy i syfity niedocieplane	(0,3*4)*3,02*7+(13,4*2,5+2,5*0,2)	m2	59,368			
3.3.13	KNR-I 0-23 2612-0700	Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2		110,049		
		110,049	m2	110,049			
3.3.14	KNR-I 0-23 0931-0100	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m2		855,080		
		745,031+110,049	m2	855,080			
3.3.15	KNR-I 0-23 0931-0200
analogia	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego barwionego w masie na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu. Kolorystyka: słupy i filarki międzyokienne RAL 7006, pasy międzyokienne RAL 1001,  pozostałe ściany RAL 9010	m2		855,080		
		855,08	m2	855,080			
3.3.16	KNR 4-01 0322-0200	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kratki wentylacyjne wywiewne i nawiewoew podokienne	szt.		14,000		
		14	szt.	14,000			
3.3.17	kalk. własna	Demontaż starych i mintaż nowych uchwytów do flagi	szt.		5,000		
		5	szt.	5,000			
3.3.18	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż tablic (godło, tablice informacyjne)	szt.		2,000		
		2	szt.	2,000			
4		KOMINY					
							
4.1	KNR 4-01 0310-0100	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m3. Użycie zaprawy z wapna suchogaszonego - podmurowanie i naprawa kominów (Wymagana wysokość kominów ponad połacią dachową 80cm)	m3		2,346		
		0,43+0,97*0,27+0,45*1,22*0,27+0,45*4,02*0,34+0,45*1,70*0,38+0,45*2,90*0,46	m3	2,346			
4.2	KNR 2-02 0219-0500	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów,o średniej grubości płyty 7 cm - żelbetowe nakrywy kominów.	m2		5,562		
		0,49*1,03+0,51*1,28+0,89*1,38+0,51*1,76+0,49*2,96+0,49*1,69	m2	5,562			
4.3	NNRNKB 2-02U 0541-0200	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) - obróbki kominów. Kolor RAL 9007	m2		10,404		
		((0,43*2+0,97*2)+(0,45*2+1,22*2)+(0,83*2+1,32*2)+(0,45*2+4,02*2)+(0,45*2+1,70*2)+(0,54*2+2,90*2)+(0,43*2+1,63*2))*0,3	m2	10,404			
4.4	KNR-I 0-23 2611-0100	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą,poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		27,600		
		(0,43*2+0,97*2+0,45*2+1,22*2+0,83*2+1,32*2+0,45*2+4,02*2+0,45*2+1,70*2+0,45*2+2,90*2+0,43*2+1,63*2)*0,8	m2	27,600			
4.5	KNR-I 0-23 2612-0800	Ocieplenie ścian budynków. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		34,500		
		(0,43*2+0,97*2+0,45*2+1,22*2+0,83*2+1,32*2+0,45*2+4,02*2+0,45*2+1,70*2+0,45*2+2,90*2+0,43*2+1,63*2)	m	34,500			
4.6	KNR-I 0-23 2612-0600	Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - kominach	m2		27,600		
		27,60	m2	27,600			
4.7	KNR-I 0-23 0931-0200
analogia	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego barwionego w masie na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu. Kolorystyka: RAL 7006	m2		27,600		
		27,60	m2	27,600			
5		DACH					
							
5.1	KNR-W 2-02 0608-0100
amalogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu konstrukcji.Izolacja z płyt styropianowych na lepiku i roztworze asfaltowym do gruntowania - izolacja ze styropapy gr. 22 cm, , współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,036W/(m2*k)  z mocowaniem poprzez klejenei do podłoża z papy	m2		475,665		
		(1,1*6,55)+(11*32,9)+(16,65*6,4)	m2	475,665			
5.2	KNR-W 2-02 0608-0100
amalogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu konstrukcji.Izolacja z płyt styropianowych na lepiku i roztworze asfaltowym do gruntowania - izolacja ze styropapy gr. 18 cm, współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 0,036W/(m2*k) z mocowaniem poprzez klejenei do podłoża z papy	m2		167,680		
		13,1*12,8	m2	167,680			
5.3	KNR-I 0-23 2612-0400
analogia	Przymocowanie płyt ze styropapy za pomocą dybli do podłoża	szt.		643,345		
		475,665+167,68	szt.	643,345			
		
	9	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
5.4	KNR-W 2-02 0504-0200	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną (papa podkładowa na osnowie ze wzmocnionej włókniny poliestrowej z obudtronnę powłoką z asfaltu modyfikowanego z wypełniaczem mineralnym - gr. 3,0 mm,  papa wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej SBS - gr. 5,2 mm)	m2		647,845		
		475,665+167,68	m2	643,345			
		3,6*1,25	m2	4,500			
5.5	KNR-W 4-01 0819-0300
analogia	Przymocowanie płyty OSB gr. 22 mm do pod obróbki murów ogniowych	m2		15,220		
		(11,92+1,08+6,38+10,85+13,85+16,80)*0,25	m2	15,220			
5.6	NNRNKB 2-02U 0541-0200	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (Orgbud W-wa) Kolor RAL 9007	m2		52,647		
		(11,92+1,08+6,38+10,85+13,85+16,80)*(0,25+0,01*2+0,03*2)	m2	20,090			
		(6,9+1,82+1,39+33,30)*(0,35+0,4)	m2	32,557			
5.7	KNR 2-02 0508-0400
analogia	Rynny dachowe z blachy powlekanej,grubości 0,50 mm,półokrągłe o średnicy 15 cm. Kolor RAL 9007	m		71,850		
		7,22+14,08+1,98+13,56+1,39+33,62	m	71,850			
5.8	KNR 2-02 0510-0300	Rury spustowe z blachy powlekanej grubości 0,50 mm,okrągłe o średnicy 12 cm. Kolor RAL 9007	m		78,300		
		7,7*2+3*3+7,7*2+7,7+7,7*4	m	78,300			
5.9	KNNR 4 0212-0500	Rury wywiewne z blachy z cynku o średnicy 70 mm z uszczelnieniem - wymiana istniejących rur wywiewowych kanalizacji sanitarnej	szt.		6,000		
		6	szt.	6,000			
5.10	KNR 2-02 0507-0600	Kominki wentylacyjne z blachy z cynku,grubości 0,60 mm.- wentylacja dachu	szt.		11,000		
		11	szt.	11,000			
6		ROBOTY ELEKTRYCZNE					
							
6.1	KNR 4-03 1139-0900	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na ścianie. Linka w ciągu pionowym, przewód o przekroju do 120 mm2	m		58,700		
		7,7*6+3,5+4,5*2	m	58,700			
6.2	KNR 4-03 1140-0700	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim. Lina	m		207,300		
		33*3+11,9+1+6,3+16,8+5,5*3+3+4	m	158,500			
		13*2+12,8+7+3	m	48,800			
6.3	KNR 4-03 1138-0300	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim o podłożu z papy na betonie	szt.		69,000		
		69	szt.	69,000			
6.4	KNR 5-08 0101-0300	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża ceglanego sprzętem mechanicznym. Przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych	m		49,000		
	pod zwody pionowe	6*4+2+3*2	m	32,000			
	pod wymianę przewodów	17	m	17,000			
6.5	KNR 5-08 0110-0100	Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t.na gotowych uchwytach	m		93,700		
	pod zwody pionowe	58,70	m	58,700			
	pod wymianę przewodów	35	m	35,000			
6.6	KNR 5-08 0601-1500	Montaż wsporników dla instalacji naprężanej, przelotowe pośredniczące, obsadzane na dachu betonowym,klejone	szt.		104,000		
		104	szt.	104,000			
6.7	KNR 5-08 0606-0300	Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na ścianie, na uprzednio zainstalowanych wspornikach	m		72,700		
		58,70+2*7	m	72,700			
6.8	KNR 5-08 0604-0400	Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm,na dachu płaskim, wsporniki klejone	m		207,300		
		207,30	m	207,300			
6.9	KNR 5-08 0619-0600	Montaż złącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej. Połączenie drut-płaskownik	szt.		9,000		
		9	szt.	9,000			
6.10	KNR 4-03 1205-0300	Badanie instalacji odgromowej - pomiar pierwszy	pomiar		1,000		
		1	pomiar	1,000			
		
	10	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
6.11	KNR 4-03 1205-0400	Badanie instalacji odgromowej - pomiar następny	pomiar		8,000		
		8	pomiar	8,000			
6.12	KNNR 9 0101-0100	Wymiana złącza kablowego pojedyńczego naściennego	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
6.13	KNR-W 4-03 0202-0100	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 w rurach instalacyjnych	m		35,000		
		35	m	35,000			
6.14	KNR-W 4-03 0602-0300
analogia	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania. Podłoże z cegły - analogia lampy oświetleniowe zewnętrzne w technologii LED	kpl.		3,000		
		3	kpl.	3,000			
6.15	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż istniejących lamp zewnętrznych	szt.		4,000		
		4	szt.	4,000			
6.16	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż dzwonka szkolnego	szt.		1,000		
		1	szt.	1,000			
6.17	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż syreny alarmowej	szt.		1,000		
		1	szt.	1,000			
7		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
							
7.1	KNR 2-02 1213-0400	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami i trapem wejściowym o długości ponad 4 m  z zabezpieczeniem przed dostępem dla osób niebędących obsługą techniczną budynku.	m		4,500		
		4,5	m	4,500			
7.2	KNR 2-02 1213-0300	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami i trapem wejściowym o długości do 4 m.  z zabezpieczeniem przed dostępem dla osób niebędących obsługą techniczną budynku.	m		3,000		
		3	m	3,000			
7.3	kalk. własna	Dostawa i montaż zadaszeń z poliwęglanu na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo. Zadaszenie o wymiarach 1,5 x 1,0 m. Kolor RAL 9007	szt.		1,000		
		1*1	szt.	1,000			
7.4	KNR 2-02 1121-0100	Okładziny schodów z płytek na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96)	m2		12,658		
		2,65*1,25+(1,25+1,25+2,65+0,95+0,95+2,05)*0,16	m2	4,769			
		2,1*1,25+(1,25+1,25+2,1+0,95+0,95+1,5)*0,16	m2	3,905			
		2,15*1,25+(1,25+1,25+2,15+0,95+0,95+1,55)*0,16	m2	3,984			
7.5	KNR 2-02 1121-0500	Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wymiarach 30x30 cm (B.I.nr 8/96)	m2		12,658		
		12,658	m2	12,658			
7.6	KNR 2-31 0104-0100	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		213,146		
		11,858+201,288	m2	213,146			
7.7	KNR 2-31 0407-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		120,050		
		120,05	m	120,050			
7.8	KNR 2-31 0109-0100	Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		147,858		
		11,858+136	m2	147,858			
7.9	KNR 2-31 0511-0200	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - kostka pozyskana z rozbiórki	m2		11,858		
		(11,92+11,92-2,65-2,10-2,15)*0,7	m2	11,858			
7.10	KNR 2-31 0511-0200	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)	m2		196,935		
		(1,08+14,40+6,38+10,85+13,85+1,39+16,8-11,0+33,3)*0,7+136	m2	196,935			
		
	11	SeKo Smart 12.2.0.3	

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj [PLN]	Wartość [PLN]	Udział [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1		RUSZTOWANIA							
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE							
3		ELEWACJA							
3.1		STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA i PARAPETY ZEWNĘTRZNE							
3.2		ŚCIANY FUNDAMENTOWE							
3.3		ŚCIANY							
4		KOMINY							
5		DACH							
6		ROBOTY ELEKTRYCZNE							
7		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE							
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	…………PLN
…………PLN	
	
	12	SeKo Smart 12.2.0.3