Strona tytułowa kosztorysu	
KOSZTORYS OFERTOWY	
Rodzaj robót:	Drogowa	
	
Inwestycja:	Przebudowa drogi w miejscowości Czarnotka (Świątniki Małe - Kaczewo) od km 0+634,9 do km 1+134,9	
Adres:	Czarnotka,88-200 Piotrków Kujawski,

Inwestor:	Miasto i Gmina Piotrków Kujawski	
Adres:	Kościelna 1,88-230 Piotrków Kujawski,

Wykonawca:		
Adres:	

Sporządził:	..............................	
Sprawdził:	..............................	
Poziom cen:	...............................	
Stawka robocizny:	.............................. zł	
	
Narzuty:	Kp = ..............................%(R+S)
Kz = ..............................%(M)
Z = ..............................%(R+S)	
	
Data opracowania	..............................	
	
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	..............................zł
..............................zł	
Wartość końcowa:	..............................zł	
	
Słownie: ..............................	
	
		Wykonawca	
	
	1	SeKo SMART 6.1.0.3	

Kosztorys - widok uproszczony	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE           						
1.1	KNNR 6 0801-0200     	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15   cm     
Krotność=0,5	m2	875,400				
1.2	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200     	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami   samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta     	m3	65,655				
2		JEZDNIA           						
2.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02     	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm     	m2	755,520				
2.2	KNR 2-31 0101-01     	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm     	m2	175,000				
2.3	KNR 4-01 0108-0500 + 0108 0800     	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta     	m3	299,432				
2.4	KNR 2-31 0103-0400     	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod    warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV     	m2	930,520				
2.5	KNR 2-31 0104-0500     	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm     	m2	930,520				
2.6	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06     	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o    grubości  po zagęszczeniu 17 cm     	m2	930,520				
2.7	KNR 2-31 0114-0700     	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm . Warstwa górna.  Grubość   warstwy po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia poszerzenia     	m2	930,520				
2.8	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06     	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - grubości po   zagęszczeniu  20 cm - wzmocnienie istniejącej nawierzchni     	m2	840,000				
2.9	KNNR 6 1003-0201     	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8,  8/11 na emulsji modyfikowanej.     	m2	1 575,000				
2.10	KNR 2-31 1004-0700  	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem  	m2	195,520				
2.11	KNR 2-31 0310-0500  	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 3 cm  	m2	195,520				
2.12	KNR 2-31 0310-0600  	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,  asfaltowa. Warstwa ścieralna AC11S o grubości po  zagęszczeniu - za  każdy dalszy 1 cm  
Krotność=2	m2	195,520				
3		POBOCZA  I ZJAZDY          						
3.1	KNR 2-31 0102-01 0102-02     	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 25 cm głębokości koryta     	m2	105,000				
3.2	KNR 2-31 0102-01     	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta     	m2	25,000				
3.3	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800     	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość   wg. oferenta     	m3	28,750				
3.4	KNR 2-31 0103-0400     	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod   warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV -  nowe pobocza     	m2	130,000				
3.5	KNR 2-31 0114-07 0114-08     	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm     	m2	130,000				
3.6	KNNR 6 0107-0100     	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem  kamiennym łamanym 0-31,5mm ,grubość warstwy średnia 10 cm - wyrównanie istniejących poboczy     	m3	12,000				
3.7	KNR 2-31 0114-0700     	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm . Warstwa górna.  Grubość   warstwy po zagęszczeniu 8 cm -  - wzmocnienie na szerokości zjazdów     
Krotność=1.875	m2	18,375				
4		STAŁA ORGANIZACJA RUCHU   						
4.1	KNR 2-31 0702-0200   	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych   	szt.	6,000				
4.2	KNR 2-31 0703-0200   	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,  kierunkowe.   Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2   Wielkość (S), folia odblaskowa typ 2 	szt.	2,000				
		
	2	SeKo SMART 6.1.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
4.3	KNR 2-31 0703-0200   	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,  kierunkowe.   Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2   Wielkość (S), folia odblaskowa typ 1 	szt.	8,000				
5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE                       						
5.1	KNR 2-01 0223-0200 
analogia	Wykonanie rowu przydrożnego z wyprofilowaniem i obrobieniem  na czysto skarp i dna rowu. szerokość dna 50 cm, pochylenie  skarp 1:1, głębokość 0,6m 	m3	13,200				
5.2	KNR 2-31 0102-01 0102-02     	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 25 cm głębokości koryta     	m2	16,100				
5.3	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800     	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość   wg. oferenta     	m3	17,225				
5.4	KNR 2-31 0104-0500     	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm     	m2	16,100				
5.5	KNR 2-31 0103-0400     	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod    warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV     	m2	16,100				
5.6	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z oporem pod ścieki e elementów betonowych	m3	2,933				
5.7	KNR 2-31 0606-0400 	Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-  piaskowej. Grubość prefabrykatów 20 cm 	m	23,000				
5.8	KNNR 1 0111-0100     	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).   Trasa dróg w terenie równinnym     	km	0,500				
5.9	      
kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza     	kpl.	1,000				
5.10	      
kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu     	kpl.	1,000				
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	..............................zł
..............................zł	
	Wartość końcowa:	..............................zł	
	
	3	SeKo SMART 6.1.0.3	

Przedmiar	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE           					
							
1.1	KNNR 6 0801-0200     	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15   cm     	m2		875,400		
	Krotność = 0,5	35.4+210*4	m2	875,400			
1.2	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200     	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami   samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta     	m3		65,655		
		875,4*0.075	m3	65,655			
2		JEZDNIA           					
							
2.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02     	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm     	m2		755,520		
		8,41+12,11+210*3.5	m2	755,520			
2.2	KNR 2-31 0101-01     	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm     	m2		175,000		
		50*3,5	m2	175,000			
2.3	KNR 4-01 0108-0500 + 0108 0800     	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta     	m3		299,432		
		755,52*0,35+175*0,2	m3	299,432			
2.4	KNR 2-31 0103-0400     	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod    warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV     	m2		930,520		
		755,52+175	m2	930,520			
2.5	KNR 2-31 0104-0500     	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm     	m2		930,520		
		930,52	m2	930,520			
2.6	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06     	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o    grubości  po zagęszczeniu 17 cm     	m2		930,520		
		930,52	m2	930,520			
2.7	KNR 2-31 0114-0700     	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm . Warstwa górna.  Grubość   warstwy po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia poszerzenia     	m2		930,520		
		930,52	m2	930,520			
2.8	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06     	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - grubości po   zagęszczeniu  20 cm - wzmocnienie istniejącej nawierzchni     	m2		840,000		
		8,41+12,11+500*3.5-930,52	m2	840,000			
2.9	KNNR 6 1003-0201     	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8,  8/11 na emulsji modyfikowanej.     	m2		1 575,000		
		8,41+12,11+500*3,5	m2	1 770,520			
		-(50*3,5+8,41+12,11)	m2	-   195,520			
2.10	KNR 2-31 1004-0700  	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem  	m2		195,520		
		50*3,5+8,41+12,11	m2	195,520			
2.11	KNR 2-31 0310-0500  	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 3 cm  	m2		195,520		
		50*3,5+8,41+12,11	m2	195,520			
2.12	KNR 2-31 0310-0600  	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,  asfaltowa. Warstwa ścieralna AC11S o grubości po  zagęszczeniu - za  każdy dalszy 1 cm  	m2		195,520		
	Krotność = 2	50*3,5+8,41+12,11	m2	195,520			
3		POBOCZA  I ZJAZDY          					
							
3.1	KNR 2-31 0102-01 0102-02     	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 25 cm głębokości koryta     	m2		105,000		
		(210*0,25)*2	m2	105,000			
3.2	KNR 2-31 0102-01     	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta     	m2		25,000		
		(50*0.25)*2	m2	25,000			
3.3	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800     	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość   wg. oferenta     	m3		28,750		
		105*0,25+25*0,1	m3	28,750			
3.4	KNR 2-31 0103-0400     	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod   warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV -  nowe pobocza     	m2		130,000		
		105+25	m2	130,000			
3.5	KNR 2-31 0114-07 0114-08     	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm     	m2		130,000		
		130	m2	130,000			
3.6	KNNR 6 0107-0100     	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem  kamiennym łamanym 0-31,5mm ,grubość warstwy średnia 10 cm - wyrównanie istniejących poboczy     	m3		12,000		
		
	4	SeKo SMART 6.1.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
		((500*0.25)*2-130)*0,1	m3	12,000			
3.7	KNR 2-31 0114-0700     	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm . Warstwa górna.  Grubość   warstwy po zagęszczeniu 8 cm -  - wzmocnienie na szerokości zjazdów     	m2		18,375		
	Krotność = 1,875	(19+17+8+8+13+8,5)*0,25	m2	18,375			
4		STAŁA ORGANIZACJA RUCHU   					
							
4.1	KNR 2-31 0702-0200   	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych   	szt.		6,000		
		6	szt.	6,000			
4.2	KNR 2-31 0703-0200   	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,  kierunkowe.   Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2   Wielkość (S), folia odblaskowa typ 2 	szt.		2,000		
		2	szt.	2,000			
4.3	KNR 2-31 0703-0200   	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,  kierunkowe.   Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2   Wielkość (S), folia odblaskowa typ 1 	szt.		8,000		
		8	szt.	8,000			
5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE                       					
							
5.1	KNR 2-01 0223-0200 
analogia	Wykonanie rowu przydrożnego z wyprofilowaniem i obrobieniem  na czysto skarp i dna rowu. szerokość dna 50 cm, pochylenie  skarp 1:1, głębokość 0,6m 	m3		13,200		
		((0,5*0,6)+(0,5*0,6*0,5)*2)*22	m3	13,200			
5.2	KNR 2-31 0102-01 0102-02     	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 25 cm głębokości koryta     	m2		16,100		
		23*0,7	m2	16,100			
5.3	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800     	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość   wg. oferenta     	m3		17,225		
		13,20+16,1*0,25	m3	17,225			
5.4	KNR 2-31 0104-0500     	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm     	m2		16,100		
		16,1	m2	16,100			
5.5	KNR 2-31 0103-0400     	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod    warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV     	m2		16,100		
		16,1	m2	16,100			
5.6	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z oporem pod ścieki e elementów betonowych	m3		2,933		
		((0,7*0,15)+(0,15*0,15))*23	m3	2,933			
5.7	KNR 2-31 0606-0400 	Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-  piaskowej. Grubość prefabrykatów 20 cm 	m		23,000		
		23	m	23,000			
5.8	KNNR 1 0111-0100     	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).   Trasa dróg w terenie równinnym     	km		0,500		
		0,5	km	0,500			
5.9	      
kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza     	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
5.10	      
kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu     	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
		
	5	SeKo SMART 6.1.0.3	

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE           							
2		JEZDNIA           							
3		POBOCZA  I ZJAZDY          							
4		STAŁA ORGANIZACJA RUCHU   							
5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE                       							
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	..............................zł
..............................zł	
	
	6	SeKo SMART 6.1.0.3