KOSZTORYS OFERTOWY  - ETAP I	
 	
Rodzaj robót (branża):	 SANITARNE	
 	 	
Inwestycja	 PRZEBUDOWA DRÓG WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA W PASIE DRÓG GMINNYCH 
(PRZEBUDOWA UL. WIŚNIOWEJ I KALINOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM) – I ETAP	
 	 (PRZEBUDOWA UL. WIŚNIOWEJ I KALINOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM) – I ETAP	

Adres:	 UL. KALINOWA, WIŚNIOWA	
 	 88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI	

 	 	
Inwestor:	MIASTO I GMINA PIOTRKÓW KUJAWSKI	
 	UL. KOŚCIELNA 1
88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI
	
 	MIASTO I GMINA PIOTRKÓW KUJAWSKI	
 	 	
Wykonawca:	 	

 	 	
 	 	
Sporządził:	………………….. 	
	 	
Poziom cen:	…………………..	
Stawka robocizny:	…………………..  zł	
Narzuty:	Kp = ………………….. %(R+S)
Kz = ………………….. %(M)
Z = ………………….. %(R+Kp(R)+S+Kp(S))	
Data opracowania:	 	
 	 	
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	…………………..  zł
…………………..  zł	 	
Wartość końcowa kosztorysu	…………………..  zł	 	
Słownie:	…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..	 	

 	 	 	 	 	
 		 	Wykonawca	 	
	
	1	SeKo Smart 12.2.0.3	

Kosztorys - widok uproszczony	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1		ROBOTY ZIEMNE SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODCINEK D1-D12    UWAGA: W KOSZTORYSIE UWZGLĘDNIONO KOSZTY WYMIANY GRUNTU NA TRASIE PRZEWODU KANALIZACJI DESZCZOWEJ.						
1.1	KNR 2-31 0802-0700	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm - kruszywo do ponownego wbudowania	m2	369,585				
1.2	KNNR 1 0202-040-060
ANALOGIA	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III - ODWIEZIENIE I PONOWNE DOWIEZIENIE KRUSZYWA NA ODBUDOWĘ NAWIERZCHNI
Krotność=2	m3	55,438				
1.3	KNNR 1 0202-040-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III - odcinek D1-D12 przyjęto 60% robót wykonywanych w sposób mechaniczny	m3	363,654				
1.4	KNNR 1 0301-020-060	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III-- odcinek D1-D12 przyjęto 40% robót wykonywanych w sposób ręczny	m3	242,436				
1.5	KNNR 1 0202-040-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III - poszerzenie i pogłębienie wykopów pod studnie rewizyjne	m3	82,225				
1.6	KNNR 1 0208-02010-060	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV - wywóz ziemi z wykoów, przyjęto dodatek za dalsze 9km	m3	6 194,835				
1.7	KNNR 4 1411-010-060	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm- podsypka z piasku	m3	23,350				
1.8	KNNR 1 0206-030-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 10-15t,do 1km.Grunt I-III- wymiana gruntu ,przywóz piasku w celu wykonania wymiany gruntu, jego zagęszczenia pod konstrukcję drogową przewidzianą w specyfikacji      UWAGA: w pozycji materiał uwzględnić koszt zakupu piasku na wymianę gruntu	m3	619,958				
1.9	KNNR 1 0208-02020-060	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV- przyjęto za dalsze 14 km	m3	8 679,412				
1.10	KNNR 1  0313-010-050	Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV	m2	1 062,688				
1.11	KNNR 1  0313-050-050	Umocnienie pełne ścian wykopów z rozbiórką palami szalunkowymi stal.w gruntach suchych.Dodatek za każdy rozpoczęty 1 m szer.wykopu o głęb.3 m. Grunt kat.I-IV	m2	766,764				
1.12	KNNR 1  0315-040-050	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m	m2	161,000				
1.13	KNNR 1  0214-030-060	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II  -przyjęto 60% robót wykonywanych mechanicznie	m3	371,975				
1.14	KNNR 1  0318-030-060	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-III- przyjęto 40% robót wykonywanych w sposób ręczny	m3	247,983				
1.15	KNNR 1  0408-030-060	Zagęszczanie ziemi  zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II	m3	619,958				
1.16	KNR 2-19W 0218-01-020	Zabezpieczenie kabli w ziemi. Nakłady na jedno zabezpieczenie o długości do 1,5 m	szt.	2,000				
1.17	KNNR 3  0403-010-060	Rozbiórka elementów betonowych-przekucie otworu	m3	0,030				
1.18	KNNR 3  0405-010-060	Uzupełnienie konstrukcji betonowych,betonem marki C12/15	m3	0,030				
1.19	KNR 4-05 0409-0301-090	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie przy użyciu sprzętu mechanicznego	kpl.	1,000				
		
	2	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1.20	KNR 4-05 0315-04-040	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 400 mm	m	324,500				
1.21	KNR 4-04I 1103-01-060	Wywiezienie gruzu  przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych  oraz koszty utylizacji zdemontowanych rur i studni rewizyjnej	m3	41,000				
1.22	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	369,585				
1.23	KNR 2-31 0114-0300	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo pozyskane z rozbiórki nawierzchni
Krotność=1,875	m2	369,585				
2		ROBOTY MONTAŻOWE-SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ						
2.1	KNNR 4 1308-060-040	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 400 x11,7mm, łączone za pomocą kielicha z pierścieniem uszczelniającym, o sztywności obwodowej SN 8	m	125,700				
2.2	KNNR 4 1308-050-040	Kanały z rur PCW. Rurociągi  z  PCW o średnicy zewnętrznej 315x9,2 mm,łączone za pomocą kielicha z pierścieniem uszczelniającym, o sztywności obwodowej SN 8	m	112,200				
2.3	KNNR 4 1308-040-040	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 250x7,3 mm, łączone za pomocą kielicha z pierścieniem uszczelniającym, o sztywności obwodowej SN 8	m	48,800				
2.4	KNNR 4 1308-030-040	Kanały z rur PVC. Rurociągi  z PCW o średnicy zewnętrznej 200x5,9 mm,łączone za pomocą kielicha z pierścieniem uszczelniającym, o sztywności obwodowej SN 8	m	37,800				
2.5	KNNR 4 1413-010-020	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie, z betonu B40, z włazem typu ciężkiego kl. D (40t) z uszczelką gumową, z płytą nadstudzienną i pierścieniem odciążającym, wyprowadzenie rur przewodowych sieci kanalizacji	m	11,000				
2.6	KNNR 4 1413-020-041	Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	0.5 m	-   28,000				
2.7	KNNR 4 1413-080-060	Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie	m3	6,630				
2.8	KNNR 4 1413-050-020	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1500 mm o głębokości 3,0 m,w gotowym wykopie z betonu B40, z włazem typu ciężkiego kl. D (40t) z uszczelką gumową, z płytą nadstudzienną i pierścieniem odciążającym, wyprowadzenie rur przewodowych sieci kanalizacji deszczowej z uszczelnieniem na uszczelkę	szt.	1,000				
2.9	KNNR 4 1413-060-041	Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1500 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	0.5 m	-   2,000				
2.10	KNNR 4 1413-080-060	Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie	m3	0,940				
2.11	KNNR 4 1610-050-172	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC o średnicy nominalnej do  400 mm	para	1,000				
5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE						
5.1	kalk. własna	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym	kpl.	1,000				
5.2	kalk. własna	Wytyczenie geodezyjna trasy sieci i przykanalików	kpl.	1,000				
5.3	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna	kpl.	1,000				
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	…………………..  zł
…………………..  zł	
	Wartość końcowa:	…………………..  zł	
	
	4	SeKo Smart 12.2.0.3	

Przedmiar	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1		ROBOTY ZIEMNE SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODCINEK D1-D12    UWAGA: W KOSZTORYSIE UWZGLĘDNIONO KOSZTY WYMIANY GRUNTU NA TRASIE PRZEWODU KANALIZACJI DESZCZOWEJ.					
							
1.1	KNR 2-31 0802-0700	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm - kruszywo do ponownego wbudowania	m2		369,585		
		125,7*1,25+112,2*1,1+48,8*1,05+37,8*1,0	m2	369,585			
1.2	KNNR 1 0202-040-060
ANALOGIA	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III - ODWIEZIENIE I PONOWNE DOWIEZIENIE KRUSZYWA NA ODBUDOWĘ NAWIERZCHNI
Krotność=2	m3		55,438		
		369,585*0,15	m3	55,438			
1.3	KNNR 1 0202-040-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III - odcinek D1-D12 przyjęto 60% robót wykonywanych w sposób mechaniczny	m3		363,654		
		0,6*(125,7*1,72*1,25+112,2*1,49*1,1+48,8*1,63*1,05+37,8*1,81*1,0)	m3	363,654			
1.4	KNNR 1 0301-020-060	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III-- odcinek D1-D12 przyjęto 40% robót wykonywanych w sposób ręczny	m3		242,436		
		0,4*(125,7*1,72*1,25+112,2*1,49*1,1+48,8*1,63*1,05+37,8*1,81*1,0)	m3	242,436			
1.5	KNNR 1 0202-040-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III - poszerzenie i pogłębienie wykopów pod studnie rewizyjne	m3		82,225		
		2,5*2,5*1,86+5*2*2*1,8+5*2*2*1,5+2+2*1,3	m3	82,225			
1.6	KNNR 1 0208-02010-060	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV - wywóz ziemi z wykoów, przyjęto dodatek za dalsze 9km	m3		6 194,835		
		9*(363,654+242,436+82,225)	m3	6 194,835			
1.7	KNNR 4 1411-010-060	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm- podsypka z piasku	m3		23,350		
		125,7*0,8*0,1+112,2*0,7*0,1+48,8*0,65*0,1+37,8*0,6*0,1	m3	23,350			
1.8	KNNR 1 0206-030-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 10-15t,do 1km.Grunt I-III- wymiana gruntu ,przywóz piasku w celu wykonania wymiany gruntu, jego zagęszczenia pod konstrukcję drogową przewidzianą w specyfikacji      UWAGA: w pozycji materiał uwzględnić koszt zakupu piasku na wymianę gruntu	m3		619,958		
		363,654+242,436+82,225-125,7*3,14*0,2*0,2-112,2*3,14*0,15*0,15-48,8*3,14*0,125*0,125-37,8*3,14*0,1*0,1-3,14*0,8*0,8*1,86-5*3,14*0,5*0,5*1,8-5*3,14*0,5*0,5*1,5-3,14*0,5*0,5*1,3-23,35	m3	619,958			
1.9	KNNR 1 0208-02020-060	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV- przyjęto za dalsze 14 km	m3		8 679,412		
		14*619,958	m3	8 679,412			
1.10	KNNR 1  0313-010-050	Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV	m2		1 062,688		
		125,7*1,72*2+112,2*1,49*2+48,8*1,63*2+37,8*1,81*2	m2	1 062,688			
1.11	KNNR 1  0313-050-050	Umocnienie pełne ścian wykopów z rozbiórką palami szalunkowymi stal.w gruntach suchych.Dodatek za każdy rozpoczęty 1 m szer.wykopu o głęb.3 m. Grunt kat.I-IV	m2		766,764		
		125,7*1,72*2+112,2*1,49*2	m2	766,764			
1.12	KNNR 1  0315-040-050	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m	m2		161,000		
		10*1,86+8*1,8*5+5*8*1,5+8*1,3	m2	161,000			
1.13	KNNR 1  0214-030-060	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II  -przyjęto 60% robót wykonywanych mechanicznie	m3		371,975		
		619,958*0,6	m3	371,975			
1.14	KNNR 1  0318-030-060	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-III- przyjęto 40% robót wykonywanych w sposób ręczny	m3		247,983		
		0,4*619,958	m3	247,983			
1.15	KNNR 1  0408-030-060	Zagęszczanie ziemi  zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II	m3		619,958		
		
	5	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
		619,958	m3	619,958			
1.16	KNR 2-19W 0218-01-020	Zabezpieczenie kabli w ziemi. Nakłady na jedno zabezpieczenie o długości do 1,5 m	szt.		2,000		
		2	szt.	2,000			
1.17	KNNR 3  0403-010-060	Rozbiórka elementów betonowych-przekucie otworu	m3		0,030		
		0,45*0,45*0,15	m3	0,030			
1.18	KNNR 3  0405-010-060	Uzupełnienie konstrukcji betonowych,betonem marki C12/15	m3		0,030		
		0,03	m3	0,030			
1.19	KNR 4-05 0409-0301-090	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie przy użyciu sprzętu mechanicznego	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
1.20	KNR 4-05 0315-04-040	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 400 mm	m		324,500		
		324,50	m	324,500			
1.21	KNR 4-04I 1103-01-060	Wywiezienie gruzu  przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych  oraz koszty utylizacji zdemontowanych rur i studni rewizyjnej	m3		41,000		
		41,00	m3	41,000			
1.22	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		369,585		
		369,585	m2	369,585			
1.23	KNR 2-31 0114-0300	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo pozyskane z rozbiórki nawierzchni
Krotność=1,875	m2		369,585		
		369,585	m2	369,585			
2		ROBOTY MONTAŻOWE-SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ					
							
2.1	KNNR 4 1308-060-040	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 400 x11,7mm, łączone za pomocą kielicha z pierścieniem uszczelniającym, o sztywności obwodowej SN 8	m		125,700		
		125,70	m	125,700			
2.2	KNNR 4 1308-050-040	Kanały z rur PCW. Rurociągi  z  PCW o średnicy zewnętrznej 315x9,2 mm,łączone za pomocą kielicha z pierścieniem uszczelniającym, o sztywności obwodowej SN 8	m		112,200		
		112,20	m	112,200			
2.3	KNNR 4 1308-040-040	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 250x7,3 mm, łączone za pomocą kielicha z pierścieniem uszczelniającym, o sztywności obwodowej SN 8	m		48,800		
		48,80	m	48,800			
2.4	KNNR 4 1308-030-040	Kanały z rur PVC. Rurociągi  z PCW o średnicy zewnętrznej 200x5,9 mm,łączone za pomocą kielicha z pierścieniem uszczelniającym, o sztywności obwodowej SN 8	m		37,800		
		37,80	m	37,800			
2.5	KNNR 4 1413-010-020	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie, z betonu B40, z włazem typu ciężkiego kl. D (40t) z uszczelką gumową, z płytą nadstudzienną i pierścieniem odciążającym, wyprowadzenie rur przewodowych sieci kanalizacji	m		11,000		
		11,00	m	11,000			
2.6	KNNR 4 1413-020-041	Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	0.5 m		-   28,000		
		-28,00	0.5 m	-   28,000			
2.7	KNNR 4 1413-080-060	Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie	m3		6,630		
		6,63	m3	6,630			
2.8	KNNR 4 1413-050-020	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1500 mm o głębokości 3,0 m,w gotowym wykopie z betonu B40, z włazem typu ciężkiego kl. D (40t) z uszczelką gumową, z płytą nadstudzienną i pierścieniem odciążającym, wyprowadzenie rur przewodowych sieci kanalizacji deszczowej z uszczelnieniem na uszczelkę	szt.		1,000		
		1,00	szt.	1,000			
2.9	KNNR 4 1413-060-041	Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1500 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	0.5 m		-   2,000		
		-2,00	0.5 m	-   2,000			
2.10	KNNR 4 1413-080-060	Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie	m3		0,940		
		0,94	m3	0,940			
		
	6	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
2.11	KNNR 4 1610-050-172	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC o średnicy nominalnej do  400 mm	para		1,000		
		1,00	para	1,000			
5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
							
5.1	kalk. własna	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
5.2	kalk. własna	Wytyczenie geodezyjna trasy sieci i przykanalików	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
5.3	kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
		
	8	SeKo Smart 12.2.0.3	

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1		ROBOTY ZIEMNE SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODCINEK D1-D12    UWAGA: W KOSZTORYSIE UWZGLĘDNIONO KOSZTY WYMIANY GRUNTU NA TRASIE PRZEWODU KANALIZACJI DESZCZOWEJ.							
2		ROBOTY MONTAŻOWE-SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE							
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	…………………..  zł
…………………..  zł	
	
	9	SeKo Smart 12.2.0.3