Strona tytułowa kosztorysu	
KOSZTORYS OFERTOWY	
Rodzaj robót:	Drogowa	
	
Inwestycja:	Przebudowa drogi Kaspral - Łabędzin (Kaspral - Rudzk Mały) od km 0+000 do km 0+500	
Adres:	Kaspral,88-230 Piotrków Kujawski,

Inwestor:	Miasto i Gmina Piotrków Kujawski	
Adres:	Kościelna 1,88-230 Piotrków Kujawski,

Wykonawca:		
Adres:	

		

Stawka robocizny:	............... zł	
	
Narzuty:	Kp = ..............%(R+S)
Kz = ..............%(M)
Z = ..............%(R+S)	
	
Data opracowania	..............	
	
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	..............zł
..............zł	
Wartość końcowa:	..............zł	
	
Słownie: ..............	
	
		Wykonawca	
	
	1	SeKo SMART 6.1.0.3	

Kosztorys - widok uproszczony	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1		ZJAZDY                      						
1.1	KNR 2-31 0101-01        	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm        
Krotność=0,75	m2	96,000				
1.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800       	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.       	m3	14,400				
1.3	KNR 2-31 0103-0400        	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod  warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV        	m2	96,000				
1.4	KNR 2-31 0104-0500        	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm        	m2	96,000				
1.5	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06        	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - grubości po   zagęszczeniu  20 cm        	m2	96,000				
2		JEZDNIA                      						
2.1	KNR 2-31 0101-01        	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni.   Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV - jezdnia poszerzenia        
Krotność=0,75	m2	95,600				
2.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800       	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.       	m3	14,340				
2.3	KNR 2-31 0103-0400        	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod    warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV   -   jezdnia poszerzenia        	m2	95,600				
2.4	KNR 2-31 0104-0500        	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm -  jezdnia poszerzenia        	m2	95,600				
2.5	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06          	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o    grubości  po zagęszczeniu 17 cm - jezdnia  poszerzenia          	m2	95,600				
2.6	KNR 2-31 0114-0700          	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm . Warstwa górna.  Grubość   warstwy po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia poszerzenia          	m2	95,600				
2.7	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06        	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - grubości po    zagęszczeniu  20 cm  - wzmocnienie istniejącej podbudowy        	m2	1 924,900				
2.8	KNNR 6 1003-0201        	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8,  8/11 na emulsji modyfikowanej.        	m2	1 800,060				
2.9	KNR 2-31 1004-0700  	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem  	m2	220,440				
2.10	KNR 2-31 0310-0500  	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 3 cm  	m2	220,440				
2.11	KNR 2-31 0310-0600  	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,  asfaltowa. Warstwa ścieralna AC11S o grubości po  zagęszczeniu - za  każdy dalszy 1 cm  
Krotność=2	m2	220,440				
2.12	KNNR 6 0801-0200        	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15   cm        
Krotność=0,333	m2	427,700				
2.13	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200       	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami   samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta.       	m3	21,385				
3		POBOCZA                						
3.1	KNR 2-31 0102-0100        	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość    koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV - nowe pobocza wzdłuż  drogi gminnej  
Krotność=0,5	m2	107,000				
3.2	KNR 2-31 0102-0100        	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość    koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV - nowe pobocza wzdłuż  drogi powiatowej  
Krotność=1,5	m2	30,000				
3.3	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800       	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.       	m3	9,850				
3.4	KNR 2-31 0103-0400        	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod   warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV -  nowe pobocza        	m2	137,000				
		
	2	SeKo SMART 6.1.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
3.5	KNR 2-31 0114-07 + 0114-08        	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości   po zagęszczeniu 10 cm - nowe pobocza        	m2	137,000				
3.6	KNNR 6 0107-0100        	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem  kamiennym łamanym 0-31,5mm ,grubość warstwy średnia 5 cm - wyrównanie istniejących poboczy        	m3	18,250				
4		STAŁA ORGANIZACJA RUCHU  						
4.1	KNR 2-31 0702-0200  	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych  	szt.	6,000				
4.2	KNR 2-31 0703-0200  	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, kierunkowe.  Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2  Wielkość (S), folia odblaskowa typ 2	szt.	2,000				
4.3	KNR 2-31 0703-0200  	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, kierunkowe.  Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2  Wielkość (S), folia odblaskowa typ 1	szt.	10,000				
5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE                      						
5.1	KNNR 1 0111-0100        	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).    Trasa dróg w terenie równinnym        	km	0,500				
5.2	         
kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza        	kpl.	1,000				
5.3	         
kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu        	kpl.	1,000				
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	..............zł
..............zł	
	Wartość końcowa:	..............zł	
	
	3	SeKo SMART 6.1.0.3	

Przedmiar	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1		ZJAZDY                      					
							
1.1	KNR 2-31 0101-01        	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm        	m2		96,000		
	Krotność =0,75	(4,0*2+2*2*0,5*2)*6+(10*2+2*2*0,5*2)*1	m2	96,000			
1.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800       	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.       	m3		14,400		
		96*0,15	m3	14,400			
1.3	KNR 2-31 0103-0400        	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod  warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV        	m2		96,000		
		96	m2	96,000			
1.4	KNR 2-31 0104-0500        	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm        	m2		96,000		
		96	m2	96,000			
1.5	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06        	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - grubości po   zagęszczeniu  20 cm        	m2		96,000		
		96	m2	96,000			
2		JEZDNIA                      					
							
2.1	KNR 2-31 0101-01        	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni.   Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV - jezdnia poszerzenia        	m2		95,600		
	Krotność =0,75	95,60	m2	95,600			
2.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800       	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.       	m3		14,340		
		95,60*0,15	m3	14,340			
2.3	KNR 2-31 0103-0400        	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod    warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV   -   jezdnia poszerzenia        	m2		95,600		
		95,60	m2	95,600			
2.4	KNR 2-31 0104-0500        	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm -  jezdnia poszerzenia        	m2		95,600		
		95,60	m2	95,600			
2.5	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06          	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o    grubości  po zagęszczeniu 17 cm - jezdnia  poszerzenia          	m2		95,600		
		95,60	m2	95,600			
2.6	KNR 2-31 0114-0700          	Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm . Warstwa górna.  Grubość   warstwy po zagęszczeniu 8 cm - jezdnia poszerzenia          	m2		95,600		
		95,60	m2	95,600			
2.7	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06        	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - grubości po    zagęszczeniu  20 cm  - wzmocnienie istniejącej podbudowy        	m2		1 924,900		
		1924,90	m2	1 924,900			
2.8	KNNR 6 1003-0201        	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8,  8/11 na emulsji modyfikowanej.        	m2		1 800,060		
		95,6+1924,90	m2	2 020,500			
		-(50*4)-11,35-9,09	m2	-   220,440			
2.9	KNR 2-31 1004-0700  	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem  	m2		220,440		
		50*4+11,35+9,09	m2	220,440			
2.10	KNR 2-31 0310-0500  	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa. Warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 3 cm  	m2		220,440		
		50*4+11,35+9,09	m2	220,440			
2.11	KNR 2-31 0310-0600  	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,  asfaltowa. Warstwa ścieralna AC11S o grubości po  zagęszczeniu - za  każdy dalszy 1 cm  	m2		220,440		
	Krotność =2	50*4+11,35+9,09	m2	220,440			
2.12	KNNR 6 0801-0200        	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15   cm        	m2		427,700		
	Krotność =0,333	427,7	m2	427,700			
2.13	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200       	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami   samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta.       	m3		21,385		
		427,7*0,05	m3	21,385			
3		POBOCZA                					
							
3.1	KNR 2-31 0102-0100        	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość    koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV - nowe pobocza wzdłuż  drogi gminnej  	m2		107,000		
		138	m2	138,000			
	Krotność =0,5	-(8,0*0,5)*6-(14,0*0,5)*1	m2	-   31,000			
		
	4	SeKo SMART 6.1.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
3.2	KNR 2-31 0102-0100        	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość    koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV - nowe pobocza wzdłuż  drogi powiatowej  	m2		30,000		
	Krotność =1,5	(1,5*10)*2	m2	30,000			
3.3	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800       	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.       	m3		9,850		
		107,0*0,05+30*0,15	m3	9,850			
3.4	KNR 2-31 0103-0400        	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod   warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV -  nowe pobocza        	m2		137,000		
		107+30	m2	137,000			
3.5	KNR 2-31 0114-07 + 0114-08        	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości   po zagęszczeniu 10 cm - nowe pobocza        	m2		137,000		
		107+30	m2	137,000			
3.6	KNNR 6 0107-0100        	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem  kamiennym łamanym 0-31,5mm ,grubość warstwy średnia 5 cm - wyrównanie istniejących poboczy        	m3		18,250		
		365*0,05	m3	18,250			
4		STAŁA ORGANIZACJA RUCHU  					
							
4.1	KNR 2-31 0702-0200  	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych  	szt.		6,000		
		6	szt.	6,000			
4.2	KNR 2-31 0703-0200  	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, kierunkowe.  Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2  Wielkość (S), folia odblaskowa typ 2	szt.		2,000		
		2	szt.	2,000			
4.3	KNR 2-31 0703-0200  	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, kierunkowe.  Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2  Wielkość (S), folia odblaskowa typ 1	szt.		10,000		
		10	szt.	10,000			
5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE                      					
							
5.1	KNNR 1 0111-0100        	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).    Trasa dróg w terenie równinnym        	km		0,500		
		0,5	km	0,500			
5.2	         
kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza        	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
5.3	         
kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu        	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
		
	5	SeKo SMART 6.1.0.3	

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1		ZJAZDY                      							
2		JEZDNIA                      							
3		POBOCZA                							
4		STAŁA ORGANIZACJA RUCHU  							
5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE                      							
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	..............zł
..............zł	
	
	6	SeKo SMART 6.1.0.3