KOSZTORYS OFERTOWY	
 	
Rodzaj robót (branża):	DROGOWA, SANITARNA	
 	 	
Inwestycja	REMONT UL. WESOŁEJ I AKACJOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - DOTYCZY UL. WESOŁEJ	

 	 	
Adres:	UL. WESOŁA I AKACJOWA	
 	88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI	
 	 	
Kody CPV:	45000000-7 - Roboty budowlane	
 	 	
Inwestor:	MIASTO I GMINA PIOTRKÓW KUJAWSKI	
 	KOŚCIELNA 1	
 	88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI	
 	 	
Wykonawca:	 	

 	 	
 	 	
Sporządził:	……………………….	
	 	
Poziom cen:	……………. r.	
Stawka robocizny:	………… zł	
Narzuty:	Kp = ………%(R+S)
Kz = ………%(M)
Z = ……….%(Kp(R)+R+Kp(S)+S)	
Data opracowania:	………….r.	
 	 	
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	………………. zł
………………. zł	 	
Wartość końcowa kosztorysu	………………. zł	 	
Słownie:	………………………………………………………………………………………………………………………..	 	

 	 	 	 	 	
		 	Wykonawca	 	
	
	1	SeKo Smart 12.2.0.3	

Kosztorys - widok uproszczony	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	ROBOTY DROGOWE UL. WESOŁA - OD KM 0+000 DO KM 0+151,20						
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1.1	kalk. ind.	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego	km	0,151				
1.1.2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,151				
1.1.3	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o grubości 3 cm	m2	12,500				
1.1.4	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność=5	m2	12,500				
1.1.5	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin - analogia rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	546,465				
1.1.6	D.01.02.04	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	150,750				
1.1.7	D.01.02.04	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność=3	m2	150,750				
1.1.8	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem. Grubość płyt 15 cm	m2	1 000,110				
1.1.9	D.01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	20,125				
1.1.10	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	152,900				
1.1.11	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	366,600				
1.1.12	D.01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	23,829				
1.1.13	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi.	m3	262,348				
1.2		ROBOTY ZIEMNE						
1.2.1	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	987,400				
1.2.2	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	987,400				
1.2.3	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	104,600				
1.2.4	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=3	m2	104,600				
1.2.5	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=0,75	m2	487,200				
1.2.6	D.02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi	m3	356,540				
1.3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻĄ						
1.3.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m	240,600				
1.3.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m	m	43,800				
1.3.3	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m	74,200				
1.3.4	D.08.01.01	Opirniki betonowe o wymiarach 12x25 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m	51,800				
1.3.5	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV	m	366,600				
1.3.6	D.08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m	152,900				
1.3.7	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV	m	152,900				
1.4		JEZDNIA						
1.4.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	987,400				
1.4.2	D.04.05.01	Warstwa kryszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (wbudowane w postaci gotowej mieszanik) gr.  12 cm	m2	987,400				
1.4.3	D.04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	987,400				
		
	2	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1.4.4	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	987,400				
1.4.5	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC11W o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	987,400				
1.4.6	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	987,400				
1.4.7	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	987,400				
1.5		ZJAZDY						
1.5.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	104,600				
1.5.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	104,600				
1.5.3	D.04.06.01	Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	104,600				
1.5.4	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej	m2	104,600				
1.6		CHODNIKI						
1.6.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	487,200				
1.6.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	487,200				
1.6.3	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	487,200				
1.7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
1.7.1	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	m3	0,800				
1.7.2	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3	m3	1,200				
1.7.3	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych	szt.	2,000				
1.7.4	D.09.01.01	Humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą.	m2	31,700				
2	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	ROBOTY SANITARNE UL. WESOŁA - OD KM 0+000 DO KM 0+151,20						
2.1		ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ						
2.1.1	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku na odległość wg. oferenta	m3	95,625				
2.1.2	KNNR 1 0301-0200	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3	63,750				
2.1.3	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3	14,400				
2.1.4	KNNR 4 1411-0100	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m3	6,800				
2.1.5	KNNR 1 0206-0300	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t.Grunt I-III - wymiana gruntu, przywóz piasku w celu wykonania wymiany gruntu, jega zagęszczenia pod konstrukcję drogi. UWAGA: w pozycji materiał uwzględnic koszt zakupu piasku	m3	139,544				
2.1.6	KNNR 1 0313-0100	Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV	m2	255,000				
2.1.7	KNNR 1 0313-0500	Umocnienie pełne ścian wykopów z rozbiórką palami szalunkowymi stal.w gruntach suchych.Dodatek za każdy rozpoczęty 1 m szer.wykopu o głęb.3 m. Grunt kat.I-IV	m2	63,750				
2.1.8	KNNR 1 0315-0400	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m	m2	9,000				
2.1.9	KNNR 1 0214-0300	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II	m3	83,726				
2.1.10	KNNR 1 0318-0300	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-III	m3	55,818				
2.1.11	KNNR 1 0408-0300	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II	m3	55,818				
2.1.12	KNNR 3 0403-0100	Rozbiórka elementów betonowych - przebicie otworów	m3	0,030				
		
	3	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
2.1.13	KNNR 3 0405-0100	Uzupełnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 7,5 - B 10	m3	0,030				
2.1.14	KNR 4-05 0409-0301	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie przy użyciu sprzętu mechanicznego	kpl.	2,000				
2.1.15	KNR 4-05 0315-0400	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 400 mm	m	85,000				
2.1.16	KNR 4-04 1103-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych. Wywóz na odleglość wg. oferenta..	m3	21,500				
2.2		ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ						
2.2.1	KNNR 4 1308-0600	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 400 mm,łączone na wcisk	m	85,000				
2.2.2	KNNR 4 1413-0100	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	szt.	2,000				
2.2.3	KNNR 4 1413-0200	Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	0.5 m	-   6,000				
2.2.4	KNNR 4 1413-0800	Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie	m3	1,205				
2.2.5	KNNR 4 1610-0500	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej do 400 mm	próba	1,000				
2.3		ROBOTY ZIEMNE - PODŁACZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH						
2.3.1	KNNR 1 0301-0200	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3	28,710				
2.3.2	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3	63,800				
2.3.3	KNNR 4 1411-0100	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m3	1,740				
2.3.4	KNNR 1 0206-0300	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,40m3 i spycharkami 55 kW z ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi 10-15 t. (wymiana gruntu, przywóz piaskuw celu wykonania wymiany gruntu, jego zagęszczenia pod konstrukcję drogową. UWAGA: w pozycji materiał uwzględnic koszt zakupu piasku)	m3	85,796				
2.3.5	KNNR 1 0313-0100	Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV	m2	63,800				
2.3.6	KNNR 1 0315-0400	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m	m2	70,400				
2.3.7	KNNR 1 0318-0300	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-III	m3	85,796				
2.3.8	KNNR 1 0408-0300	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II	m3	85,796				
2.3.9	KNNR 3 0403-0100	Rozbiórka elementów betonowych - przebicie otworów	m3	0,075				
2.3.10	KNNR 3 0405-0100	Uzupełnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 7,5 - B 10	m3	0,075				
2.3.11	KNR 4-05 0411-0200	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl.	8,000				
2.3.12	KNR 4-05 0315-0100	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 200 mm	m	29,000				
2.3.13	KNR 4-04 1103-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych. Wywóz na odleglość wg. oferenta..	m3	6,000				
2.4		ROBOTY MONTAŻOWE - PODŁĄCZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH I PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH						
2.4.1	KNNR 4 1308-0200	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk	m	29,000				
2.4.2	KNNR 4 1424-0200	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	8,000				
2.4.3	KNNR 4 1506-0600	Pierwsza zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m	16,000				
2.4.4	KNNR 4 1507-0600	Każda następna zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m	16,000				
		
	4	SeKo Smart 12.2.0.3	

	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	………………. zł
………………. zł	
	Wartość końcowa:	………………. zł	
	
	5	SeKo Smart 12.2.0.3	

Przedmiar	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	ROBOTY DROGOWE UL. WESOŁA - OD KM 0+000 DO KM 0+151,20					
							
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
							
1.1.1	kalk. ind.	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego	km		0,151		
		0,15120	km	0,151			
1.1.2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km		0,151		
		0,1512	km	0,151			
1.1.3	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o grubości 3 cm	m2		12,500		
		12,5	m2	12,500			
1.1.4	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność=5	m2		12,500		
		12,50	m2	12,500			
1.1.5	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin - analogia rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2		546,465		
		14,6*2+15,2*1,9+14,9*1,7+(0,5*4*2,5)*4+20,8*1,5+10,4*1,5+7,7*1,5+23*2	m2	207,760			
		23*2+15,8*1,85+20,7*1,75+22,6*1,8+30,3*1,9	m2	209,705			
		129	m2	129,000			
1.1.6	D.01.02.04	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2		150,750		
		129+5*1,5+7,5*1,9	m2	150,750			
1.1.7	D.01.02.04	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność=3	m2		150,750		
		150,75	m2	150,750			
1.1.8	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem. Grubość płyt 15 cm	m2		1 000,110		
		1000,11	m2	1 000,110			
1.1.9	D.01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2		20,125		
		5,8*1,75+5,7*1,75	m2	20,125			
1.1.10	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		152,900		
		152,90	m	152,900			
1.1.11	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		366,600		
		240,60+74,20+51,80	m	366,600			
1.1.12	D.01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3		23,829		
		366,60*0,065	m3	23,829			
1.1.13	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi.	m3		262,348		
		12,5*0,08+546,465*0,08+150,75*0,15+1000,11*0,15+20,125*0,05+152,9*0,3*0,08+366,6*0,15*0,3+23,829	m3	262,348			
1.2		ROBOTY ZIEMNE					
							
1.2.1	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		987,400		
	jezdnia	987,4	m2	987,400			
1.2.2	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		987,400		
	jezdnia	987,4	m2	987,400			
1.2.3	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		104,600		
	zjazdy	104,60	m2	104,600			
1.2.4	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=3	m2		104,600		
	zjazdy	104,60	m2	104,600			
1.2.5	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=0,75	m2		487,200		
	chodniki	487,2	m2	487,200			
1.2.6	D.02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi	m3		356,540		
		987,4*0,25+104,60*0,35+487,2*0,15	m3	356,540			
1.3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻĄ					
							
1.3.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m		240,600		
		
	6	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
		(66,2+1,6+1,6+66,1)*2-74,20	m	196,800			
	łuki	12,5*2+4,7*4	m	43,800			
1.3.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m	m		43,800		
		43,80	m	43,800			
1.3.3	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m		74,200		
		13,3+7,2+8,0+6,3+6,2+8,0+8,7+10,0+6,5	m	74,200			
1.3.4	D.08.01.01	Opirniki betonowe o wymiarach 12x25 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m		51,800		
		3,4+5+5+5,8+4,1+4,1+5,8+6,5+7,8+4,3	m	51,800			
1.3.5	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV	m		366,600		
		240,60+74,20+51,80	m	366,600			
1.3.6	D.08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m		152,900		
		4,9+15+22+10,2+2,5+12,6+16,4+4,7+9,3+7,5	m	105,100			
		2,7*4+2,6*2+2,3*2+2,2*2+2,1*2+2,4*4+2,3*2+2,2*2	m	47,800			
1.3.7	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV	m		152,900		
		152,90	m	152,900			
1.4		JEZDNIA					
							
1.4.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		987,400		
		987,40	m2	987,400			
1.4.2	D.04.05.01	Warstwa kryszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (wbudowane w postaci gotowej mieszanik) gr.  12 cm	m2		987,400		
		987,40	m2	987,400			
1.4.3	D.04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		987,400		
		987,40	m2	987,400			
1.4.4	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2		987,400		
		987,40	m2	987,400			
1.4.5	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC11W o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2		987,400		
		987,40	m2	987,400			
1.4.6	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2		987,400		
		987,40	m2	987,400			
1.4.7	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2		987,400		
		987,40	m2	987,400			
1.5		ZJAZDY					
							
1.5.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		104,600		
		104,60	m2	104,600			
1.5.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		104,600		
		104,60	m2	104,600			
1.5.3	D.04.06.01	Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		104,600		
		104,60	m2	104,600			
1.5.4	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej	m2		104,600		
		104,60	m2	104,600			
1.6		CHODNIKI					
							
1.6.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		487,200		
		487,20	m2	487,200			
1.6.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		487,200		
		487,20	m2	487,200			
1.6.3	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		487,200		
		487,20	m2	487,200			
1.7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
							
1.7.1	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	m3		0,800		
		8*0,1	m3	0,800			
1.7.2	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3	m3		1,200		
	7	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
		6*0,2	m3	1,200			
1.7.3	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych	szt.		2,000		
		2	szt.	2,000			
1.7.4	D.09.01.01	Humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą.	m2		31,700		
		31,70	m2	31,700			
2	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	ROBOTY SANITARNE UL. WESOŁA - OD KM 0+000 DO KM 0+151,20					
							
2.1		ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ					
							
2.1.1	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku na odległość wg. oferenta	m3		95,625		
		0,6*(85*1,5*1,25)	m3	95,625			
2.1.2	KNNR 1 0301-0200	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3		63,750		
		0,4*(85*1,5*1,25)	m3	63,750			
2.1.3	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3		14,400		
		2*2,0*2,0*1,8	m3	14,400			
2.1.4	KNNR 4 1411-0100	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m3		6,800		
		85*0,8*0,1	m3	6,800			
2.1.5	KNNR 1 0206-0300	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t.Grunt I-III - wymiana gruntu, przywóz piasku w celu wykonania wymiany gruntu, jega zagęszczenia pod konstrukcję drogi. UWAGA: w pozycji materiał uwzględnic koszt zakupu piasku	m3		139,544		
		95,625+63,75-85*3,14*0,2*0,2-2*3,14*0,5*0,5*1,5-6,8	m3	139,544			
2.1.6	KNNR 1 0313-0100	Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV	m2		255,000		
		85*1,5*2	m2	255,000			
2.1.7	KNNR 1 0313-0500	Umocnienie pełne ścian wykopów z rozbiórką palami szalunkowymi stal.w gruntach suchych.Dodatek za każdy rozpoczęty 1 m szer.wykopu o głęb.3 m. Grunt kat.I-IV	m2		63,750		
		(85*1,5*2)*0,25	m2	63,750			
2.1.8	KNNR 1 0315-0400	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m	m2		9,000		
		2*1,5*3	m2	9,000			
2.1.9	KNNR 1 0214-0300	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II	m3		83,726		
		139,544*60%	m3	83,726			
2.1.10	KNNR 1 0318-0300	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-III	m3		55,818		
		139,544*40%	m3	55,818			
2.1.11	KNNR 1 0408-0300	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II	m3		55,818		
		139,544*40%	m3	55,818			
2.1.12	KNNR 3 0403-0100	Rozbiórka elementów betonowych - przebicie otworów	m3		0,030		
		0,45*0,45*0,15	m3	0,030			
2.1.13	KNNR 3 0405-0100	Uzupełnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 7,5 - B 10	m3		0,030		
		0,03	m3	0,030			
2.1.14	KNR 4-05 0409-0301	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie przy użyciu sprzętu mechanicznego	kpl.		2,000		
		2	kpl.	2,000			
2.1.15	KNR 4-05 0315-0400	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 400 mm	m		85,000		
		85	m	85,000			
2.1.16	KNR 4-04 1103-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych. Wywóz na odleglość wg. oferenta..	m3		21,500		
		21,5	m3	21,500			
2.2		ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ					

	8	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
2.2.1	KNNR 4 1308-0600	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 400 mm,łączone na wcisk	m		85,000		
		85	m	85,000			
2.2.2	KNNR 4 1413-0100	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	szt.		2,000		
		2	szt.	2,000			
2.2.3	KNNR 4 1413-0200	Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	0.5 m		-   6,000		
		-6	0.5 m	-   6,000			
2.2.4	KNNR 4 1413-0800	Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie	m3		1,205		
		2*0,6025	m3	1,205			
2.2.5	KNNR 4 1610-0500	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej do 400 mm	próba		1,000		
		1	próba	1,000			
2.3		ROBOTY ZIEMNE - PODŁACZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH					
							
2.3.1	KNNR 1 0301-0200	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3		28,710		
		(6+6+5+4+4,5+3,5)*1,1*0,9	m3	28,710			
2.3.2	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3		63,800		
		29*1*1*2,2	m3	63,800			
2.3.3	KNNR 4 1411-0100	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m3		1,740		
		29*0,6*0,1	m3	1,740			
2.3.4	KNNR 1 0206-0300	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,40m3 i spycharkami 55 kW z ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi 10-15 t. (wymiana gruntu, przywóz piaskuw celu wykonania wymiany gruntu, jego zagęszczenia pod konstrukcję drogową. UWAGA: w pozycji materiał uwzględnic koszt zakupu piasku)	m3		85,796		
		28,71+63,80-1,74-8*3,14*0,3*0,3*2,2	m3	85,796			
2.3.5	KNNR 1 0313-0100	Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV	m2		63,800		
		29*1,1*2	m2	63,800			
2.3.6	KNNR 1 0315-0400	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m	m2		70,400		
		8*4*2,2	m2	70,400			
2.3.7	KNNR 1 0318-0300	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-III	m3		85,796		
		85,796	m3	85,796			
2.3.8	KNNR 1 0408-0300	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II	m3		85,796		
		85,796	m3	85,796			
2.3.9	KNNR 3 0403-0100	Rozbiórka elementów betonowych - przebicie otworów	m3		0,075		
		8*0,25*0,25*0,15	m3	0,075			
2.3.10	KNNR 3 0405-0100	Uzupełnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 7,5 - B 10	m3		0,075		
		8*0,25*0,25*0,15	m3	0,075			
2.3.11	KNR 4-05 0411-0200	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl.		8,000		
		8	kpl.	8,000			
2.3.12	KNR 4-05 0315-0100	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 200 mm	m		29,000		
		29	m	29,000			
2.3.13	KNR 4-04 1103-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych. Wywóz na odleglość wg. oferenta..	m3		6,000		
		6	m3	6,000			
2.4		ROBOTY MONTAŻOWE - PODŁĄCZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH I PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH					
							
2.4.1	KNNR 4 1308-0200	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk	m		29,000		
		29	m	29,000			
		
	9	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
2.4.2	KNNR 4 1424-0200	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		8,000		
		8	szt.	8,000			
2.4.3	KNNR 4 1506-0600	Pierwsza zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m		16,000		
		16	m	16,000			
2.4.4	KNNR 4 1507-0600	Każda następna zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m		16,000		
		16	m	16,000			
		
	10	SeKo Smart 12.2.0.3	

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	ROBOTY DROGOWE UL. WESOŁA - OD KM 0+000 DO KM 0+151,20							
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1.1.1	kalk. ind.	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego	km						
1.2		ROBOTY ZIEMNE							
1.3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻĄ							
1.4		JEZDNIA							
1.5		ZJAZDY							
1.6		CHODNIKI							
1.7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
2	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	ROBOTY SANITARNE UL. WESOŁA - OD KM 0+000 DO KM 0+151,20							
2.1		ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
2.2		ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
2.3		ROBOTY ZIEMNE - PODŁACZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH							
2.4		ROBOTY MONTAŻOWE - PODŁĄCZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH I PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH							
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	………………… zł
………………… zł	
	
	11	SeKo Smart 12.2.0.3