KOSZTORYS OFERTOWY	
 	
Rodzaj robót (branża):	DROGOWA, SANITARNA	
 	 	
Inwestycja	REMONT UL. WESOŁEJ I AKACJOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - DOTYCZY UL. AKACJOWEJ	

 	 	
Adres:	UL. WESOŁA I AKACJOWA	
 	88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI	
 	 	
Kody CPV:	45000000-7 - Roboty budowlane	
 	 	
Inwestor:	MIASTO I GMINA PIOTRKÓW KUJAWSKI	
 	KOŚCIELNA 1	
 	88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI	
 	 	
Wykonawca:	 	

 	 	
 	 	
Sporządził:	………………	
	 	
Poziom cen:	……………...	
Stawka robocizny:	………. zł	
Narzuty:	Kp = …………%(R+S)
Kz = ………….%(M)
Z = …………..%(Kp(R)+R+Kp(S)+S)	
Data opracowania:	………………..r.	
 	 	
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	……………… zł
……………… zł	 	
Wartość końcowa kosztorysu	…………….. zł	 	
Słownie:	…………………………………………………………………………………………………………………………………	 	

 	 	 	 	 	
 		 	Wykonawca	 	
	
	1	SeKo Smart 12.2.0.3	

Kosztorys - widok uproszczony	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	ROBOTY DROGOWE UL. AKACJOWA - OD KM 0+000 DO KM 0+155,50						
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1.1	kalk. ind.	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego	km	0,156				
1.1.2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,156				
1.1.3	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o grubości 3 cm	m2	12,500				
1.1.4	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność=5	m2	12,500				
1.1.5	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin - analogia rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	311,580				
1.1.6	D.01.02.04	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	166,760				
1.1.7	D.01.02.04	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność=3	m2	166,760				
1.1.8	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem. Grubość płyt 15 cm	m2	1 088,900				
1.1.9	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej	m2	8,400				
1.1.10	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca. Wysokość brukowca 13-17 cm	m2	32,560				
1.1.11	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	122,500				
1.1.12	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	382,000				
1.1.13	D.01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	24,830				
1.1.14	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi.	m3	265,448				
1.2		ROBOTY ZIEMNE						
1.2.1	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	1 012,800				
1.2.2	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	1 012,800				
1.2.3	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	127,500				
1.2.4	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=3	m2	127,500				
1.2.5	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=0,75	m2	308,100				
1.2.6	D.02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi	m3	344,040				
1.3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻĄ						
1.3.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m	232,000				
1.3.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m	m	46,200				
1.3.3	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m	82,900				
1.3.4	D.08.01.01	Opirniki betonowe o wymiarach 12x25 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m	67,100				
1.3.5	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV	m	382,000				
1.3.6	D.08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m	122,500				
1.3.7	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV	m	122,500				
1.4		JEZDNIA						
1.4.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	1 012,800				
1.4.2	D.04.05.01	Warstwa kryszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (wbudowane w postaci gotowej mieszanik) gr.  12 cm	m2	1 012,800				
		
	2	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1.4.3	D.04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 012,800				
1.4.4	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	1 012,800				
1.4.5	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC11W o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 012,800				
1.4.6	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	1 012,800				
1.4.7	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 012,800				
1.5		ZJAZDY						
1.5.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	127,500				
1.5.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	127,500				
1.5.3	D.04.06.01	Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	127,500				
1.5.4	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej	m2	127,500				
1.6		CHODNIKI						
1.6.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	308,100				
1.6.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	308,100				
1.6.3	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	308,100				
1.7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
1.7.1	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	m3	0,700				
1.7.2	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3	m3	0,600				
1.7.3	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych	szt.	2,000				
1.7.4	D.09.01.01	Humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą.	m2	195,300				
2	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	ROBOTY SANITARNE UL. AKACJOWA - OD KM 0+000 DO KM 0+155,50						
2.1		ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ						
2.1.1	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku na odległość wg. oferenta	m3	75,600				
2.1.2	KNNR 1 0301-0200	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3	50,400				
2.1.3	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3	15,200				
2.1.4	KNNR 4 1411-0100	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m3	5,040				
2.1.5	KNNR 1 0206-0300	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t.Grunt I-III - wymiana gruntu, przywóz piasku w celu wykonania wymiany gruntu, jega zagęszczenia pod konstrukcję drogi. UWAGA: w pozycji materiał uwzględnic koszt zakupu piasku	m3	116,148				
2.1.6	KNNR 1 0313-0100	Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV	m2	201,600				
2.1.7	KNNR 1 0313-0500	Umocnienie pełne ścian wykopów z rozbiórką palami szalunkowymi stal.w gruntach suchych.Dodatek za każdy rozpoczęty 1 m szer.wykopu o głęb.3 m. Grunt kat.I-IV	m2	50,400				
2.1.8	KNNR 1 0315-0400	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m	m2	9,600				
2.1.9	KNNR 1 0214-0300	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II	m3	69,689				
2.1.10	KNNR 1 0318-0300	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-III	m3	46,459				
2.1.11	KNNR 1 0408-0300	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II	m3	55,818				
		
	3	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
2.1.12	KNNR 3 0403-0100	Rozbiórka elementów betonowych - przebicie otworów	m3	0,030				
2.1.13	KNNR 3 0405-0100	Uzupełnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 7,5 - B 10	m3	0,030				
2.1.14	KNR 4-05 0409-0301	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie przy użyciu sprzętu mechanicznego	kpl.	2,000				
2.1.15	KNR 4-05 0315-0400	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 400 mm	m	32,000				
2.1.16	KNR 4-05 0315-0200	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 250 mm	m	31,000				
2.1.17	KNR 4-04 1103-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych. Wywóz na odleglość wg. oferenta..	m3	23,500				
2.2		ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ						
2.2.1	KNNR 4 1308-0600	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 400 mm,łączone na wcisk	m	32,000				
2.2.2	KNNR 4 1308-0400	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 250 mm,łączone na wcisk	m	31,000				
2.2.3	KNNR 4 1413-0100	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	szt.	2,000				
2.2.4	KNNR 4 1413-0200	Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	0.5 m	-   6,000				
2.2.5	KNNR 4 1413-0800	Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie	m3	1,205				
2.2.6	KNNR 4 1610-0500	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej do 400 mm	próba	1,000				
2.3		ROBOTY ZIEMNE - PODŁACZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH						
2.3.1	KNNR 1 0301-0200	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3	34,650				
2.3.2	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3	17,600				
2.3.3	KNNR 4 1411-0100	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m3	2,100				
2.3.4	KNNR 1 0206-0300	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,40m3 i spycharkami 55 kW z ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi 10-15 t. (wymiana gruntu, przywóz piaskuw celu wykonania wymiany gruntu, jego zagęszczenia pod konstrukcję drogową. UWAGA: w pozycji materiał uwzględnic koszt zakupu piasku)	m3	45,176				
2.3.5	KNNR 1 0313-0100	Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV	m2	77,000				
2.3.6	KNNR 1 0315-0400	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m	m2	70,400				
2.3.7	KNNR 1 0318-0300	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-III	m3	45,176				
2.3.8	KNNR 1 0408-0300	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II	m3	45,176				
2.3.9	KNNR 3 0403-0100	Rozbiórka elementów betonowych - przebicie otworów	m3	0,075				
2.3.10	KNNR 3 0405-0100	Uzupełnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 7,5 - B 10	m3	0,075				
2.3.11	KNR 4-05 0411-0200	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl.	6,000				
2.3.12	KNR 4-05 0315-0100	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 200 mm	m	35,000				
2.3.13	KNR 4-04 1103-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych. Wywóz na odleglość wg. oferenta..	m3	7,500				
2.4		ROBOTY MONTAŻOWE - PODŁĄCZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH I PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH						
2.4.1	KNNR 4 1308-0200	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk	m	35,000				
2.4.2	KNNR 4 1424-0200	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	8,000				
		
	4	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
2.4.3	KNNR 4 1506-0600	Pierwsza zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m	16,000				
2.4.4	KNNR 4 1507-0600	Każda następna zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m	16,000				
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	………………. zł
………………. zł	
	Wartość końcowa:	……………… zł	
	
	5	SeKo Smart 12.2.0.3	

Przedmiar	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	ROBOTY DROGOWE UL. AKACJOWA - OD KM 0+000 DO KM 0+155,50					
							
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
							
1.1.1	kalk. ind.	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego	km		0,156		
		0,1555	km	0,156			
1.1.2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km		0,156		
		0,1555	km	0,156			
1.1.3	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o grubości 3 cm	m2		12,500		
		12,5	m2	12,500			
1.1.4	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność=5	m2		12,500		
		12,50	m2	12,500			
1.1.5	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin - analogia rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2		311,580		
		47,8*1,6+4,6*1,9+6,8*1,5+6*1,3+(4*2,5*0,5)*2	m2	113,220			
		18,8*2+9,8*2,2+6,3*2+21,8*2	m2	115,360			
		83	m2	83,000			
1.1.6	D.01.02.04	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2		166,760		
		6,8*1,5+9,8*2,2+21,8*2+5,6*1,5	m2	83,760			
		83	m2	83,000			
1.1.7	D.01.02.04	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność=3	m2		166,760		
		166,76	m2	166,760			
1.1.8	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem. Grubość płyt 15 cm	m2		1 088,900		
		1088,9	m2	1 088,900			
1.1.9	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej	m2		8,400		
		5,6*1,5	m2	8,400			
1.1.10	D.01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca. Wysokość brukowca 13-17 cm	m2		32,560		
		4*2,2+10,8*2,2	m2	32,560			
1.1.11	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		122,500		
		122,5	m	122,500			
1.1.12	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		382,000		
		232+82,9+67,1	m	382,000			
1.1.13	D.01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3		24,830		
		382*0,065	m3	24,830			
1.1.14	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi.	m3		265,448		
		12,5*0,08+311,58*0,08+166,76*0,15+1088,9*0,15+8,4*0,08+32,59*0,17+122,5*0,3*0,08+382*0,15*0,3+24,83	m3	265,448			
1.2		ROBOTY ZIEMNE					
							
1.2.1	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		1 012,800		
	jezdnia	1012,8	m2	1 012,800			
1.2.2	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		1 012,800		
	jezdnia	1012,8	m2	1 012,800			
1.2.3	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		127,500		
	zjazdy	127,5	m2	127,500			
1.2.4	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=3	m2		127,500		
	zjazdy	127,50	m2	127,500			
1.2.5	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=0,75	m2		308,100		
	chodniki	308,1	m2	308,100			
1.2.6	D.02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi	m3		344,040		
		1012,8*0,25+127,5*0,35+308,1*0,15	m3	344,040			
		
	6	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1.3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻĄ					
							
1.3.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m		232,000		
		46+18,5+2,7+2,6+45,3+12,2+10,7+6,6+9,7+13,1+4,2+14,2	m	185,800			
	łuki	12,6*2+3,1*2+7,4*2	m	46,200			
1.3.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m	m		46,200		
		46,2	m	46,200			
1.3.3	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m		82,900		
		23,8+11,8+6,2+8,6+7,6+5,7+12,7+6,5	m	82,900			
1.3.4	D.08.01.01	Opirniki betonowe o wymiarach 12x25 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m		67,100		
		4,5+10,8+3,6+9,8+21,8+5,7+6,8+4,1	m	67,100			
1.3.5	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV	m		382,000		
		232+82,9+67,1	m	382,000			
1.3.6	D.08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m		122,500		
		4,8+30,5+0,7+9,0+12,3+5,9+4,6+10,2+4,5	m	82,500			
		2,5*16	m	40,000			
1.3.7	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV	m		122,500		
		122,5	m	122,500			
1.4		JEZDNIA					
							
1.4.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		1 012,800		
		1012,8	m2	1 012,800			
1.4.2	D.04.05.01	Warstwa kryszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (wbudowane w postaci gotowej mieszanik) gr.  12 cm	m2		1 012,800		
		1012,8	m2	1 012,800			
1.4.3	D.04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		1 012,800		
		1012,8	m2	1 012,800			
1.4.4	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2		1 012,800		
		1012,8	m2	1 012,800			
1.4.5	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC11W o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2		1 012,800		
		1012,8	m2	1 012,800			
1.4.6	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2		1 012,800		
		1012,8	m2	1 012,800			
1.4.7	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2		1 012,800		
		1012,8	m2	1 012,800			
1.5		ZJAZDY					
							
1.5.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		127,500		
		127,50	m2	127,500			
1.5.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		127,500		
		127,50	m2	127,500			
1.5.3	D.04.06.01	Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		127,500		
		127,50	m2	127,500			
1.5.4	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej	m2		127,500		
		127,50	m2	127,500			
1.6		CHODNIKI					
							
1.6.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		308,100		
		308,10	m2	308,100			
1.6.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		308,100		
		308,10	m2	308,100			
1.6.3	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		308,100		
		308,10	m2	308,100			
1.7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					

	7	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1.7.1	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	m3		0,700		
		7*0,1	m3	0,700			
1.7.2	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3	m3		0,600		
		3*0,2	m3	0,600			
1.7.3	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych	szt.		2,000		
		2	szt.	2,000			
1.7.4	D.09.01.01	Humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą.	m2		195,300		
		195,3	m2	195,300			
2	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	ROBOTY SANITARNE UL. AKACJOWA - OD KM 0+000 DO KM 0+155,50					
							
2.1		ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ					
							
2.1.1	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku na odległość wg. oferenta	m3		75,600		
		0,6*((31+32)*1,6*1,25)	m3	75,600			
2.1.2	KNNR 1 0301-0200	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3		50,400		
		0,4*((31+32)*1,6*1,25)	m3	50,400			
2.1.3	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3		15,200		
		2*2,0*2,0*1,9	m3	15,200			
2.1.4	KNNR 4 1411-0100	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m3		5,040		
		(31+32)*0,8*0,1	m3	5,040			
2.1.5	KNNR 1 0206-0300	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t.Grunt I-III - wymiana gruntu, przywóz piasku w celu wykonania wymiany gruntu, jega zagęszczenia pod konstrukcję drogi. UWAGA: w pozycji materiał uwzględnic koszt zakupu piasku	m3		116,148		
		75,6+50,4-32*3,14*0,2*0,2+31*3,14*0,15*0,15-2*3,14*0,5*0,5*1,9-5,04	m3	116,148			
2.1.6	KNNR 1 0313-0100	Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV	m2		201,600		
		(31+32)*1,6*2	m2	201,600			
2.1.7	KNNR 1 0313-0500	Umocnienie pełne ścian wykopów z rozbiórką palami szalunkowymi stal.w gruntach suchych.Dodatek za każdy rozpoczęty 1 m szer.wykopu o głęb.3 m. Grunt kat.I-IV	m2		50,400		
		((31+32)*1,6*2)*0,25	m2	50,400			
2.1.8	KNNR 1 0315-0400	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m	m2		9,600		
		2*1,6*3	m2	9,600			
2.1.9	KNNR 1 0214-0300	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II	m3		69,689		
		116,148*60%	m3	69,689			
2.1.10	KNNR 1 0318-0300	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-III	m3		46,459		
		116,148*40%	m3	46,459			
2.1.11	KNNR 1 0408-0300	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II	m3		55,818		
		139,544*40%	m3	55,818			
2.1.12	KNNR 3 0403-0100	Rozbiórka elementów betonowych - przebicie otworów	m3		0,030		
		0,45*0,45*0,15	m3	0,030			
2.1.13	KNNR 3 0405-0100	Uzupełnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 7,5 - B 10	m3		0,030		
		0,03	m3	0,030			
2.1.14	KNR 4-05 0409-0301	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie przy użyciu sprzętu mechanicznego	kpl.		2,000		
		2	kpl.	2,000			
2.1.15	KNR 4-05 0315-0400	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 400 mm	m		32,000		
		32	m	32,000			
		
	8	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
2.1.16	KNR 4-05 0315-0200	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 250 mm	m		31,000		
		31	m	31,000			
2.1.17	KNR 4-04 1103-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych. Wywóz na odleglość wg. oferenta..	m3		23,500		
		23,5	m3	23,500			
2.2		ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ					
							
2.2.1	KNNR 4 1308-0600	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 400 mm,łączone na wcisk	m		32,000		
		32	m	32,000			
2.2.2	KNNR 4 1308-0400	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 250 mm,łączone na wcisk	m		31,000		
		31	m	31,000			
2.2.3	KNNR 4 1413-0100	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	szt.		2,000		
		2	szt.	2,000			
2.2.4	KNNR 4 1413-0200	Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	0.5 m		-   6,000		
		-6	0.5 m	-   6,000			
2.2.5	KNNR 4 1413-0800	Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie	m3		1,205		
		2*0,6025	m3	1,205			
2.2.6	KNNR 4 1610-0500	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej do 400 mm	próba		1,000		
		1	próba	1,000			
2.3		ROBOTY ZIEMNE - PODŁACZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH					
							
2.3.1	KNNR 1 0301-0200	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3		34,650		
		(2+1+6+5+5+6+7+3)*1,1*0,9	m3	34,650			
2.3.2	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3		17,600		
		8*1*1*2,2	m3	17,600			
2.3.3	KNNR 4 1411-0100	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m3		2,100		
		35*0,6*0,1	m3	2,100			
2.3.4	KNNR 1 0206-0300	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,40m3 i spycharkami 55 kW z ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi 10-15 t. (wymiana gruntu, przywóz piaskuw celu wykonania wymiany gruntu, jego zagęszczenia pod konstrukcję drogową. UWAGA: w pozycji materiał uwzględnic koszt zakupu piasku)	m3		45,176		
		34,65+17,60-2,1-8*3,14*0,3*0,3*2,2	m3	45,176			
2.3.5	KNNR 1 0313-0100	Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV	m2		77,000		
		35*1,1*2	m2	77,000			
2.3.6	KNNR 1 0315-0400	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m	m2		70,400		
		8*4*2,2	m2	70,400			
2.3.7	KNNR 1 0318-0300	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-III	m3		45,176		
		45,176	m3	45,176			
2.3.8	KNNR 1 0408-0300	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II	m3		45,176		
		45,176	m3	45,176			
2.3.9	KNNR 3 0403-0100	Rozbiórka elementów betonowych - przebicie otworów	m3		0,075		
		8*0,25*0,25*0,15	m3	0,075			
2.3.10	KNNR 3 0405-0100	Uzupełnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 7,5 - B 10	m3		0,075		
		8*0,25*0,25*0,15	m3	0,075			
2.3.11	KNR 4-05 0411-0200	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl.		6,000		
		6	kpl.	6,000			
		
	9	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
2.3.12	KNR 4-05 0315-0100	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 200 mm	m		35,000		
		35	m	35,000			
2.3.13	KNR 4-04 1103-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych. Wywóz na odleglość wg. oferenta..	m3		7,500		
		7,5	m3	7,500			
2.4		ROBOTY MONTAŻOWE - PODŁĄCZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH I PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH					
							
2.4.1	KNNR 4 1308-0200	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk	m		35,000		
		35	m	35,000			
2.4.2	KNNR 4 1424-0200	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		8,000		
		8	szt.	8,000			
2.4.3	KNNR 4 1506-0600	Pierwsza zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m		16,000		
		16	m	16,000			
2.4.4	KNNR 4 1507-0600	Każda następna zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m		16,000		
		16	m	16,000			
		
	10	SeKo Smart 12.2.0.3	

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	ROBOTY DROGOWE UL. AKACJOWA - OD KM 0+000 DO KM 0+155,50							
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1.1.1	kalk. ind.	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego							
1.2		ROBOTY ZIEMNE							
1.3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻĄ							
1.4		JEZDNIA							
1.5		ZJAZDY							
1.6		CHODNIKI							
1.7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
2	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	ROBOTY SANITARNE UL. AKACJOWA - OD KM 0+000 DO KM 0+155,50							
2.1		ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
2.2		ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
2.3		ROBOTY ZIEMNE - PODŁACZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH							
2.4		ROBOTY MONTAŻOWE - PODŁĄCZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH I PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH							
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	……………… zł
……………… zł	
	
	11	SeKo Smart 12.2.0.3