KOSZTORYS OFERTOWY	
 	
Rodzaj robót (branża):	DROGOWA, SANITARNA	
 	 	
Inwestycja	PRZEBUDOWA DRÓG WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA W PASIE DRÓG GMINNYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: "PRZEBUDOWA ULICY WIŚNIOWEJ I KALINOWEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM".	

 	 	
Adres:	UL. WIŚNIOWA, KALINOWA	
 	88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI	
 	 	
Kody CPV:	45000000-7 - Roboty budowlane	
 	 	
Inwestor:	MIASTO I GMINA PIOTRKÓW KUJAWSKI	
 	KOŚCIELNA 1	
 	88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI	
 	 	
Wykonawca:	 	

 	 	
 	 	
Sporządził:	………….	
	 	
	…………… r.	
Stawka robocizny:	…………… zł	
Narzuty:	Kp = …………..%(R+S)
Kz = ……………%(M)
Z = …………..%(Kp(R)+R+Kp(S)+S)	
Data opracowania:	……………….r.	
 	 	
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	………………….  zł
…………………..  zł	 	
Wartość końcowa kosztorysu	…………………..  zł	 	
Słownie:	…………………………………………………………………………………………………………………………….	 	

 	 	 	 	 	
		 	Wykonawca	 	
	
	1	SeKo Smart 12.2.0.3	

Kosztorys - widok uproszczony	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	ROBOTY DROGOWE						
1.1	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	UL. WIŚNIOWA - OD KM 0+180 DO KM 0+348 WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM OZNAKOWANIA UL. AKACJOWA, WESOŁA, POGODNA, POZNAŃSKA						
1.1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1.1.1	kalk. ind.	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego	km	0,168				
1.1.1.2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,168				
1.1.1.3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości nawierzchni 10 cm	m2	884,570				
1.1.1.4	D.01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	40,500				
1.1.1.5	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem. Grubość płyt 15 cm	m2	38,000				
1.1.1.6	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	28,500				
1.1.1.7	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	23,000				
1.1.1.8	D.01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	1,495				
1.1.1.9	D.01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt.	14,000				
1.1.1.10	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi.	m3	99,396				
1.1.2		ROBOTY ZIEMNE						
1.1.2.1	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	801,960				
1.1.2.2	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=2	m2	801,780				
1.1.2.3	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=4	m2	356,960				
1.1.2.4	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	155,970				
1.1.2.5	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=2	m2	82,790				
1.1.2.6	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=3	m2	73,180				
1.1.2.7	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=0,75	m2	210,060				
1.1.2.8	D.02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi	m3	393,939				
1.1.3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻĄ						
1.1.3.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m	260,150				
1.1.3.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m	71,920				
1.1.3.3	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV	m	332,070				
1.1.3.4	D.08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m	220,820				
1.1.3.5	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV	m	220,820				
1.1.4		JEZDNIA						
1.1.4.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	801,960				
1.1.4.2	D.04.05.01	Warstwa kryszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (wbudowane w postaci gotowej mieszanik) gr.  12 cm	m2	801,960				
1.1.4.3	D.04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	801,960				
1.1.4.4	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	801,960				
1.1.4.5	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC11W o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	801,960				
		
	2	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1.1.4.6	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	801,960				
1.1.4.7	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	801,960				
1.1.5		ZJAZDY						
1.1.5.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	155,990				
1.1.5.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	155,990				
1.1.5.3	D.04.06.01	Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	155,990				
1.1.5.4	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej	m2	155,990				
1.1.6		CHODNIKI						
1.1.6.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	210,060				
1.1.6.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	210,060				
1.1.6.3	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	210,060				
1.1.7		OZNAKOWANIE						
1.1.7.1	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt.	17,000				
1.1.7.2	D.07.02.01	Przymocowanie tablich znaków drogowych (rozmiar mały, folia typ 2)	szt.	15,000				
1.1.7.3	D.07.02.01	Przymocowanie tablich znaków drogowych (rozmiar średni, folia typ 2)	szt.	2,000				
1.1.7.4	D.07.02.01	Przymocowanie tablich znaków drogowych (tabliczki T-1, folia typ 2)	szt.	5,000				
1.1.8		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCH						
1.1.8.1	D.08.07.01a	Progi podrzutowe wraz z montażem	m	5,000				
1.1.9		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
1.1.9.1	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	m3	0,725				
1.1.9.2	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3	m3	1,150				
1.1.9.3	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych wraz z wymianą pokrywy na typ ciężki.	szt.	5,000				
1.1.9.4	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych	szt.	1,000				
1.1.9.5	D.09.01.01	Humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą.	m2	579,320				
1.2	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	UL. WIŚNIOWA - OD KM 0+348 DO KM 0+549						
1.2.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.2.1.1	kalk. ind.	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego	km	0,201				
1.2.1.2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,201				
1.2.1.3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości nawierzchni 10 cm	m2	857,000				
1.2.1.4	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Grubość nawierzchni 12 cm	m2	73,500				
1.2.1.5	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność=3	m2	73,500				
1.2.1.6	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem. Grubość płyt 15 cm	m2	309,500				
1.2.1.7	D.01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	414,500				
1.2.1.8	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	26,000				
1.2.1.9	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	324,500				
1.2.1.10	D.01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	21,093				
1.2.1.11	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi.	m3	200,194				
1.2.2		ROBOTY ZIEMNE						
		
	3	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1.2.2.1	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	1 226,000				
1.2.2.2	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	267,000				
1.2.2.3	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=2	m2	804,500				
1.2.2.4	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=4	m2	154,500				
1.2.2.5	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	189,280				
1.2.2.6	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=2	m2	52,500				
1.2.2.7	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	116,000				
1.2.2.8	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=4	m2	20,780				
1.2.2.9	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=0,75	m2	316,900				
1.2.2.10	D.02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi	m3	483,847				
1.2.3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻĄ						
1.2.3.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m	293,000				
1.2.3.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m	112,000				
1.2.3.3	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV	m	405,000				
1.2.3.4	D.08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m	501,860				
1.2.3.5	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV	m	501,860				
1.2.4		JEZDNIA						
1.2.4.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	1 226,000				
1.2.4.2	D.04.05.01	Warstwa kryszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (wbudowane w postaci gotowej mieszanik) gr.  12 cm	m2	1 226,000				
1.2.4.3	D.04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 226,000				
1.2.4.4	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	1 226,000				
1.2.4.5	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC11W o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 226,000				
1.2.4.6	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	1 226,000				
1.2.4.7	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 226,000				
1.2.5		ZJAZDY						
1.2.5.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	189,280				
1.2.5.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	189,280				
1.2.5.3	D.04.06.01	Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	189,280				
1.2.5.4	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej	m2	189,280				
1.2.6		CHODNIKI						
1.2.6.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	316,900				
1.2.6.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	316,900				
1.2.6.3	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	316,900				
1.2.7		OZNAKOWANIE						
1.2.7.1	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt.	2,000				
1.2.7.2	D.07.02.01	Przymocowanie tablich znaków drogowych (rozmiar mały, folia typ 2)	szt.	2,000				
		
	4	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1.2.7.3	D.07.02.01	Przymocowanie tablich znaków drogowych (tabliczki T-1, folia typ 2)	szt.	2,000				
1.2.8		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCH						
1.2.8.1	D.08.07.01a	Progi podrzutowe wraz z montażem	m	5,000				
1.2.9		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
1.2.9.1	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	m3	0,900				
1.2.9.2	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3	m3	1,200				
1.2.9.3	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych	szt.	2,000				
1.2.9.4	D.09.01.01	Humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą.	m2	753,000				
1.3	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	UL. WIŚNIOWA - OD KM 0+549 DO KM 0+815,79						
1.3.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.3.1.1	kalk. ind.	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego	km	0,267				
1.3.1.2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,267				
1.3.1.3	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o grubości 3 cm	m2	21,500				
1.3.1.4	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność=5	m2	21,500				
1.3.1.5	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Grubość nawierzchni 12 cm	m2	38,000				
1.3.1.6	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność=3	m2	38,000				
1.3.1.7	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem. Grubość płyt 15 cm	m2	2 219,200				
1.3.1.8	D.01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	788,800				
1.3.1.9	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	19,000				
1.3.1.10	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	677,000				
1.3.1.11	D.01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	44,005				
1.3.1.12	D.01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt.	3,000				
1.3.1.13	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi.	m3	454,666				
1.3.2		ROBOTY ZIEMNE						
1.3.2.1	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	1 555,280				
1.3.2.2	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	1 555,280				
1.3.2.3	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	457,370				
1.3.2.4	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=3	m2	37,170				
1.3.2.5	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=0,75	m2	637,590				
1.3.2.6	D.02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi	m3	581,508				
1.3.3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻĄ						
1.3.3.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m	303,200				
1.3.3.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m	245,500				
1.3.3.3	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV	m	548,700				
1.3.3.4	D.08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m	671,130				
1.3.3.5	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV	m	220,820				
		
	5	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1.3.4		JEZDNIA						
1.3.4.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	1 555,280				
1.3.4.2	D.04.05.01	Warstwa kryszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (wbudowane w postaci gotowej mieszanik) gr.  12 cm	m2	1 555,280				
1.3.4.3	D.04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 555,280				
1.3.4.4	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	1 555,280				
1.3.4.5	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC11W o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 555,280				
1.3.4.6	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	1 555,280				
1.3.4.7	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	1 555,280				
1.3.5		ZJAZDY						
1.3.5.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	457,370				
1.3.5.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	457,370				
1.3.5.3	D.04.06.01	Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	457,370				
1.3.5.4	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej	m2	457,370				
1.3.6		CHODNIKI						
1.3.6.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	637,590				
1.3.6.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	637,590				
1.3.6.3	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	637,590				
1.3.7		OZNAKOWANIE						
1.3.7.1	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt.	12,000				
1.3.7.2	D.07.02.01	Przymocowanie tablich znaków drogowych (rozmiar mały, folia typ 2)	szt.	10,000				
1.3.7.3	D.07.02.01	Przymocowanie tablich znaków drogowych (rozmiar średni, folia typ 2)	szt.	2,000				
1.3.7.4	D.07.02.01	Przymocowanie tablich znaków drogowych (tabliczki T-1, folia typ 2)	szt.	2,000				
1.3.7.5	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	19,600				
1.3.8		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCH						
1.3.8.1	D.08.07.01a	Progi podrzutowe wraz z montażem	m	5,000				
1.3.9		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
1.3.9.1	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	m3	3,000				
1.3.9.2	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3	m3	3,200				
1.3.9.3	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych	szt.	5,000				
1.3.9.4	D.09.01.01	Humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą.	m2	315,170				
2	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	ROBOTY SANITARNE						
2.1	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	UL. WIŚNIOWA   (OD STUDNI D8 DO STUDNI D12)						
2.1.1		ROBOTY ZIEMNE - PODŁACZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH						
2.1.1.1	KNNR 1 0301-0200	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3	38,610				
2.1.1.2	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3	17,600				
2.1.1.3	KNNR 4 1411-0100	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m3	2,340				
		
	6	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
2.1.1.4	KNNR 1 0206-0300	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,40m3 i spycharkami 55 kW z ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi 10-15 t. (wymiana gruntu, przywóz piaskuw celu wykonania wymiany gruntu, jego zagęszczenia pod konstrukcję drogową. UWAGA: w pozycji materiał uwzględnic koszt zakupu piasku)	m3	48,647				
2.1.1.5	KNNR 1 0313-0100	Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV	m2	85,800				
2.1.1.6	KNNR 1 0315-0400	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m	m2	70,400				
2.1.1.7	KNNR 1 0318-0300	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-III	m3	53,870				
2.1.1.8	KNNR 1 0408-0300	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II	m3	53,870				
2.1.1.9	KNNR 3 0403-0100	Rozbiórka elementów betonowych - przebicie otworów	m3	0,075				
2.1.1.10	KNNR 3 0405-0100	Uzupełnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 7,5 - B 10	m3	0,075				
2.1.1.11	KNR 4-05 0411-0200	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl.	8,000				
2.1.1.12	KNR 4-05 0315-0100	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 200 mm	m	39,000				
2.1.1.13	KNR 4-04 1103-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych. Wywóz na odleglość wg. oferenta..	m3	7,000				
2.1.2		ROBOTY MONTAŻOWE - PODŁĄCZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH I PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH						
2.1.2.1	KNNR 4 1308-0200	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk	m	39,000				
2.1.2.2	KNNR 4 1424-0200	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	8,000				
2.1.2.3	KNNR 4 1506-0600	Pierwsza zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m	16,000				
2.1.2.4	KNNR 4 1507-0600	Każda następna zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m	16,000				
2.2	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	UL. WIŚNIOWA   (OD STUDNI D13 DO STUDNI D17) + 7,0 m PRZEWODU 400 PCV						
2.2.1		ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ						
2.2.1.1	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku na odległość wg. oferenta	m3	16,146				
2.2.1.2	KNNR 1 0301-0200	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3	10,764				
2.2.1.3	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3	52,050				
2.2.1.4	KNNR 4 1411-0100	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m3	1,248				
2.2.1.5	KNNR 1 0206-0300	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t.Grunt I-III - wymiana gruntu, przywóz piasku w celu wykonania wymiany gruntu, jega zagęszczenia pod konstrukcję drogi. UWAGA: w pozycji materiał uwzględnic koszt zakupu piasku	m3	67,488				
2.2.1.6	KNNR 1 0313-0100	Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV	m2	43,056				
2.2.1.7	KNNR 1 0313-0500	Umocnienie pełne ścian wykopów z rozbiórką palami szalunkowymi stal.w gruntach suchych.Dodatek za każdy rozpoczęty 1 m szer.wykopu o głęb.3 m. Grunt kat.I-IV	m2	43,056				
2.2.1.8	KNNR 1 0315-0400	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m	m2	74,000				
2.2.1.9	KNNR 1 0214-0300	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II	m3	40,493				
		
	7	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
2.2.1.10	KNNR 1 0318-0300	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-III	m3	26,995				
2.2.1.11	KNNR 1 0408-0300	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II	m3	26,995				
2.2.1.12	KNR-W 2-19 0218-0100	Zabezpieczenie kabli w ziemi. Nakłady na jedno zabezpieczenie o długości do 1,5 m	szt.	2,000				
2.2.1.13	KNNR 3 0403-0100	Rozbiórka elementów betonowych - przebicie otworów	m3	0,030				
2.2.1.14	KNNR 3 0405-0100	Uzupełnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 7,5 - B 10	m3	0,030				
2.2.1.15	KNR 4-05 0409-0301	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie przy użyciu sprzętu mechanicznego	kpl.	2,000				
2.2.1.16	KNR 4-05 0315-0400	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 400 mm	m	15,600				
2.2.1.17	KNR 4-04 1103-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych. Wywóz na odleglość wg. oferenta..	m3	3,000				
2.2.2		ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ						
2.2.2.1	KNNR 4 1308-0600	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 400 mm,łączone na wcisk	m	15,600				
2.2.2.2	KNNR 4 1413-0100	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	szt.	4,000				
2.2.2.3	KNNR 4 1413-0200	Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	0.5 m	-   8,000				
2.2.2.4	KNNR 4 1413-0800	Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie	m3	2,410				
2.2.2.5	KNNR 4 1413-0300	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	szt.	1,000				
2.2.2.6	KNNR 4 1413-0400	Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	0.5 m	-   2,000				
2.2.2.7	KNNR 4 1413-0800	Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie	m3	0,760				
2.2.2.8	KNNR 4 1610-0500	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej do 400 mm	próba	1,000				
2.2.3		ROBOTY ZIEMNE - PODŁACZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH						
2.2.3.1	KNNR 1 0301-0200	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3	31,680				
2.2.3.2	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3	17,600				
2.2.3.3	KNNR 4 1411-0100	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m3	1,920				
2.2.3.4	KNNR 1 0206-0300	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,40m3 i spycharkami 55 kW z ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi 10-15 t. (wymiana gruntu, przywóz piaskuw celu wykonania wymiany gruntu, jego zagęszczenia pod konstrukcję drogową. UWAGA: w pozycji materiał uwzględnic koszt zakupu piasku)	m3	41,743				
2.2.3.5	KNNR 1 0313-0100	Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV	m2	70,400				
2.2.3.6	KNNR 1 0315-0400	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m	m2	70,400				
2.2.3.7	KNNR 1 0318-0300	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-III	m3	41,743				
2.2.3.8	KNNR 1 0408-0300	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II	m3	41,743				
2.2.3.9	KNNR 3 0403-0100	Rozbiórka elementów betonowych - przebicie otworów	m3	0,075				
2.2.3.10	KNNR 3 0405-0100	Uzupełnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 7,5 - B 10	m3	0,075				
2.2.3.11	KNR 4-05 0411-0200	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl.	2,000				
2.2.3.12	KNR 4-05 0315-0100	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 200 mm	m	32,000				
		
	8	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
2.2.3.13	KNR 4-04 1103-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych. Wywóz na odleglość wg. oferenta..	m3	1,000				
2.2.4		ROBOTY MONTAŻOWE - PODŁĄCZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH I PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH						
2.2.4.1	KNNR 4 1308-0200	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk	m	32,000				
2.2.4.2	KNNR 4 1424-0200	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	8,000				
2.2.4.3	KNNR 4 1506-0600	Pierwsza zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m	16,000				
2.2.4.4	KNNR 4 1507-0600	Każda następna zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m	16,000				
2.3	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	UL. WIŚNIOWA   (OD STUDNI D18 DO STUDNI D25)						
2.3.1		ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ						
2.3.1.1	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku na odległość wg. oferenta	m3	215,954				
2.3.1.2	KNNR 1 0301-0200	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3	143,969				
2.3.1.3	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3	52,400				
2.3.1.4	KNNR 4 1411-0100	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m3	18,544				
2.3.1.5	KNNR 1 0206-0300	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t.Grunt I-III - wymiana gruntu, przywóz piasku w celu wykonania wymiany gruntu, jega zagęszczenia pod konstrukcję drogi. UWAGA: w pozycji materiał uwzględnic koszt zakupu piasku	m3	364,979				
2.3.1.6	KNNR 1 0313-0100	Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV	m2	637,290				
2.3.1.7	KNNR 1 0313-0500	Umocnienie pełne ścian wykopów z rozbiórką palami szalunkowymi stal.w gruntach suchych.Dodatek za każdy rozpoczęty 1 m szer.wykopu o głęb.3 m. Grunt kat.I-IV	m2	452,650				
2.3.1.8	KNNR 1 0315-0400	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m	m2	104,800				
2.3.1.9	KNNR 1 0214-0300	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II	m3	218,987				
2.3.1.10	KNNR 1 0318-0300	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-III	m3	145,992				
2.3.1.11	KNNR 1 0408-0300	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II	m3	145,992				
2.3.1.12	KNR-W 2-19 0218-0100	Zabezpieczenie kabli w ziemi. Nakłady na jedno zabezpieczenie o długości do 1,5 m	szt.	6,000				
2.3.1.13	KNNR 3 0403-0100	Rozbiórka elementów betonowych - przebicie otworów	m3	0,030				
2.3.1.14	KNNR 3 0405-0100	Uzupełnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 7,5 - B 10	m3	0,030				
2.3.1.15	KNR 4-05 0409-0301	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie przy użyciu sprzętu mechanicznego	kpl.	8,000				
2.3.1.16	KNR 4-05 0315-0400	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 400 mm	m	262,300				
2.3.1.17	KNR 4-04 1103-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych. Wywóz na odleglość wg. oferenta..	m3	35,000				
2.3.2		ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ						
2.3.2.1	KNNR 4 1308-0600	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 400 mm,łączone na wcisk	m	80,500				
2.3.2.2	KNNR 4 1308-0500	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 315 mm,łączone na wcisk	m	96,700				
		
	9	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
2.3.2.3	KNNR 4 1308-0400	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 250 mm,łączone na wcisk	m	45,800				
2.3.2.4	KNNR 4 1308-0300	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk	m	39,300				
2.3.2.5	KNNR 4 1413-0100	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	szt.	8,000				
2.3.2.6	KNNR 4 1413-0200	Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	0.5 m	-   19,000				
2.3.2.7	KNNR 4 1413-0800	Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie	m3	4,820				
2.3.2.8	KNNR 4 1610-0500	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej do 400 mm	próba	1,000				
2.3.3		ROBOTY ZIEMNE - PODŁACZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH						
2.3.3.1	KNNR 1 0301-0200	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3	41,580				
2.3.3.2	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3	26,400				
2.3.3.3	KNNR 4 1411-0100	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m3	2,520				
2.3.3.4	KNNR 1 0206-0300	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,40m3 i spycharkami 55 kW z ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi 10-15 t. (wymiana gruntu, przywóz piaskuw celu wykonania wymiany gruntu, jego zagęszczenia pod konstrukcję drogową. UWAGA: w pozycji materiał uwzględnic koszt zakupu piasku)	m3	57,731				
2.3.3.5	KNNR 1 0313-0100	Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV	m2	92,400				
2.3.3.6	KNNR 1 0315-0400	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m	m2	105,600				
2.3.3.7	KNNR 1 0318-0300	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-III	m3	65,460				
2.3.3.8	KNNR 1 0408-0300	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II	m3	65,460				
2.3.3.9	KNNR 3 0403-0100	Rozbiórka elementów betonowych - przebicie otworów	m3	0,112				
2.3.3.10	KNNR 3 0405-0100	Uzupełnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 7,5 - B 10	m3	0,112				
2.3.3.11	KNR 4-05 0411-0200	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl.	16,000				
2.3.3.12	KNR 4-05 0315-0100	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 200 mm	m	42,000				
2.3.3.13	KNR 4-04 1103-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych. Wywóz na odleglość wg. oferenta..	m3	8,000				
2.3.4		ROBOTY MONTAŻOWE - PODŁĄCZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH I PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH						
2.3.4.1	KNNR 4 1308-0200	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk	m	42,000				
2.3.4.2	KNNR 4 1424-0200	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	12,000				
2.3.4.3	KNNR 4 1506-0600	Pierwsza zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m	24,000				
2.3.4.4	KNNR 4 1507-0600	Każda następna zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m	24,000				
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	………………….. zł
………………….. zł	
	Wartość końcowa:	………………….  zł	
	
	10	SeKo Smart 12.2.0.3	

Przedmiar	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	ROBOTY DROGOWE					
							
1.1	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	UL. WIŚNIOWA - OD KM 0+180 DO KM 0+348 WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM OZNAKOWANIA UL. AKACJOWA, WESOŁA, POGODNA, POZNAŃSKA					
							
1.1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
							
1.1.1.1	kalk. ind.	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego	km		0,168		
		0,348-0,180	km	0,168			
1.1.1.2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km		0,168		
		0,348-0,180	km	0,168			
1.1.1.3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości nawierzchni 10 cm	m2		884,570		
	zjazdy	31,8+126,7+12,9-88,61	m2	82,790			
	jezdnia	1660-858,22	m2	801,780			
1.1.1.4	D.01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2		40,500		
		35,5+5	m2	40,500			
1.1.1.5	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem. Grubość płyt 15 cm	m2		38,000		
		38	m2	38,000			
1.1.1.6	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		28,500		
		28,5+12+10,5-22,5	m	28,500			
1.1.1.7	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		23,000		
		13+12+6,5+6,5+14,5+8,5-38	m	23,000			
1.1.1.8	D.01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3		1,495		
		23*0,065	m3	1,495			
1.1.1.9	D.01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt.		14,000		
	ul. Kalinowa	2	szt.	2,000			
	ul. Akacjowa	3	szt.	3,000			
	ul. Wesoła	4	szt.	4,000			
	ul. Pogodna	5	szt.	5,000			
1.1.1.10	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi.	m3		99,396		
		884,57*0,1+40,5*0,05+38*0,15+28,5*0,08*0,3+23*0,15*0,3+1,495	m3	99,396			
1.1.2		ROBOTY ZIEMNE					
							
1.1.2.1	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		801,960		
	jezdnia	2105-1303,04	m2	801,960			
1.1.2.2	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=2	m2		801,780		
	jezdnia	1660-858,22	m2	801,780			
1.1.2.3	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=4	m2		356,960		
	jezdnia	801,96-445	m2	356,960			
1.1.2.4	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		155,970		
	zjazdy	316,95-160,98	m2	155,970			
1.1.2.5	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=2	m2		82,790		
	zjazdy	171,40-88,61	m2	82,790			
1.1.2.6	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=3	m2		73,180		
	zjazdy	155,97-82,79	m2	73,180			
1.1.2.7	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=0,75	m2		210,060		
	chodniki	614,95-404,89	m2	210,060			
1.1.2.8	D.02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi	m3		393,939		
		801,96*0,3+356,96*0,2+155,97*0,2+82,79*0,1+73,18*0,15+210,06*0,15	m3	393,939			
1.1.3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻĄ					

	11	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1.1.3.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m		260,150		
		9,5+9,5+7,8+14,2+2,8+2,7+7,8+11,9+20,7+3,8+12,1+4,7+12,7+9,3+20+29,5+1,5+3,4+3,1+4,1+28,1+21,9+10,5	m	251,600			
		34,5+46,5+39,7+25+12+19,1+5+19,8+10,5+1,6+25,3+11,3+27,6+10,4	m	288,300			
		-279,75	m	-   279,750			
1.1.3.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m		71,920		
		78+73+4+4+4+4-95,08	m	71,920			
1.1.3.3	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV	m		332,070		
		260,15+71,92	m	332,070			
1.1.3.4	D.08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m		220,820		
		114,83+117,06	m	231,890			
		10+7,5+17,2+17,7+16,4+5,5+5,5+10,5+14,5+27,4+14,9+10,3+34,9+32,3+6,2+28,1+5,7+17,1+4,4+10,6	m	296,700			
		4,4+4,2+3,6+28+14,1+3,9+1,4+29,8+36,8+5,2+1,1	m	132,500			
		-440,27	m	-   440,270			
1.1.3.5	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV	m		220,820		
		220,82	m	220,820			
1.1.4		JEZDNIA					
							
1.1.4.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		801,960		
		2105-1303,04	m2	801,960			
1.1.4.2	D.04.05.01	Warstwa kryszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (wbudowane w postaci gotowej mieszanik) gr.  12 cm	m2		801,960		
		2105-1303,04	m2	801,960			
1.1.4.3	D.04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		801,960		
		2105-1303,04	m2	801,960			
1.1.4.4	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2		801,960		
		2105-1303,04	m2	801,960			
1.1.4.5	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC11W o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2		801,960		
		2105-1303,04	m2	801,960			
1.1.4.6	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2		801,960		
		2105-1303,04	m2	801,960			
1.1.4.7	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2		801,960		
		2105-1303,04	m2	801,960			
1.1.5		ZJAZDY					
							
1.1.5.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		155,990		
		316,95-160,96	m2	155,990			
1.1.5.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		155,990		
		316,95-160,96	m2	155,990			
1.1.5.3	D.04.06.01	Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		155,990		
		316,95-160,96	m2	155,990			
1.1.5.4	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej	m2		155,990		
		316,95-160,96	m2	155,990			
1.1.6		CHODNIKI					
							
1.1.6.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		210,060		
		614,95-404,89	m2	210,060			
1.1.6.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		210,060		
		614,95-404,89	m2	210,060			
1.1.6.3	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		210,060		
		614,95-404,89	m2	210,060			
1.1.7		OZNAKOWANIE					
							
1.1.7.1	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt.		17,000		
		22+5	szt.	27,000			
		-10	szt.	-   10,000			
		
	12	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1.1.7.2	D.07.02.01	Przymocowanie tablich znaków drogowych (rozmiar mały, folia typ 2)	szt.		15,000		
	ul. Kalinowa	7	szt.	7,000			
	ul. Wiśniowa	3	szt.	3,000			
	ul. Akacjowa	6	szt.	6,000			
	ul. Wesoła	6	szt.	6,000			
		-7	szt.	-   7,000			
1.1.7.3	D.07.02.01	Przymocowanie tablich znaków drogowych (rozmiar średni, folia typ 2)	szt.		2,000		
	ul. Poznańska	2+2+1	szt.	5,000			
		-3	szt.	-   3,000			
1.1.7.4	D.07.02.01	Przymocowanie tablich znaków drogowych (tabliczki T-1, folia typ 2)	szt.		5,000		
	ul. Wiśniowa	2	szt.	2,000			
	ul. Pogodna	4	szt.	4,000			
		-1	szt.	-   1,000			
1.1.8		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCH					
							
1.1.8.1	D.08.07.01a	Progi podrzutowe wraz z montażem	m		5,000		
		5	m	5,000			
1.1.9		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
							
1.1.9.1	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	m3		0,725		
		15*0,1	m3	1,500			
		-0,775	m3	-   0,775			
1.1.9.2	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3	m3		1,150		
		12*0,2	m3	2,400			
		-1,25	m3	-   1,250			
1.1.9.3	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych wraz z wymianą pokrywy na typ ciężki.	szt.		5,000		
		5	szt.	5,000			
1.1.9.4	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych	szt.		1,000		
		2	szt.	2,000			
		-1	szt.	-   1,000			
1.1.9.5	D.09.01.01	Humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą.	m2		579,320		
		1181	m2	1 181,000			
		-601,68	m2	-   601,680			
1.2	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	UL. WIŚNIOWA - OD KM 0+348 DO KM 0+549					
							
1.2.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
							
1.2.1.1	kalk. ind.	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego	km		0,201		
		0,201	km	0,201			
1.2.1.2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km		0,201		
		0,201	km	0,201			
1.2.1.3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości nawierzchni 10 cm	m2		857,000		
	zjazdy	22+30,5	m2	52,500			
	jezdnia	878-73,5	m2	804,500			
1.2.1.4	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Grubość nawierzchni 12 cm	m2		73,500		
		73,5	m2	73,500			
1.2.1.5	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność=3	m2		73,500		
		73,5	m2	73,500			
1.2.1.6	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem. Grubość płyt 15 cm	m2		309,500		
	jezdnia	193,5	m2	193,500			
	zjazdy	24+25+12+12+13+9+8+13	m2	116,000			
1.2.1.7	D.01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2		414,500		
		99+71,5+17+61,5+21,5+10,5+18,5+55+39+21	m2	414,500			
1.2.1.8	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		26,000		
		26	m	26,000			
1.2.1.9	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		324,500		
		187+30+56,5+9+14*3	m	324,500			
		
	13	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1.2.1.10	D.01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3		21,093		
		324,5*0,065	m3	21,093			
1.2.1.11	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi.	m3		200,194		
		857*0,1+73,5*0,15+309,5*0,15+414,5*0,05+26*0,3*0,08+324,5*0,15*0,3+21,093	m3	200,194			
1.2.2		ROBOTY ZIEMNE					
							
1.2.2.1	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		1 226,000		
	jezdnia	1226	m2	1 226,000			
1.2.2.2	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		267,000		
	jezdnia	73,5+193,5	m2	267,000			
1.2.2.3	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=2	m2		804,500		
	jezdnia	804,5	m2	804,500			
1.2.2.4	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=4	m2		154,500		
	jezdnia	1226-73,5-193,5-804,5	m2	154,500			
1.2.2.5	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		189,280		
	zjazdy	52,5+116+20,78	m2	189,280			
1.2.2.6	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=2	m2		52,500		
	zjazdy	52,5	m2	52,500			
1.2.2.7	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		116,000		
	zjazdy	116	m2	116,000			
1.2.2.8	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=4	m2		20,780		
	zjazdy	20,78	m2	20,780			
1.2.2.9	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=0,75	m2		316,900		
	chodniki	316,9	m2	316,900			
1.2.2.10	D.02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi	m3		483,847		
		1226*0,2+267*0,1+804,5*0,1+154,5*0,2+189,28*0,2+52,5*0,1+116*0,05+20,78*0,2+316,9*0,15	m3	483,847			
1.2.3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻĄ					
							
1.2.3.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m		293,000		
		34,5+12+5+33,5+42,5+19+4+4+9+19,5+8+2+6+21+4+26+43	m	293,000			
1.2.3.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m		112,000		
		91+4*4+2,5+2,5	m	112,000			
1.2.3.3	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV	m		405,000		
		293+112	m	405,000			
1.2.3.4	D.08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m		501,860		
		143,36	m	143,360			
		0,8+91,4+86,6+2,2+28,6+28,2+6,9+23,5+18,6+8,4+8,4+4,8+4,8+10,8+12,6+1,9+11,4+8,6	m	358,500			
1.2.3.5	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV	m		501,860		
		501,86	m	501,860			
1.2.4		JEZDNIA					
							
1.2.4.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		1 226,000		
		1226	m2	1 226,000			
1.2.4.2	D.04.05.01	Warstwa kryszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (wbudowane w postaci gotowej mieszanik) gr.  12 cm	m2		1 226,000		
		1226	m2	1 226,000			
1.2.4.3	D.04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		1 226,000		
		1226	m2	1 226,000			
		
	14	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1.2.4.4	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2		1 226,000		
		1226	m2	1 226,000			
1.2.4.5	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC11W o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2		1 226,000		
		1226	m2	1 226,000			
1.2.4.6	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2		1 226,000		
		1226	m2	1 226,000			
1.2.4.7	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2		1 226,000		
		1226	m2	1 226,000			
1.2.5		ZJAZDY					
							
1.2.5.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		189,280		
		189,28	m2	189,280			
1.2.5.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		189,280		
		189,28	m2	189,280			
1.2.5.3	D.04.06.01	Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		189,280		
		189,28	m2	189,280			
1.2.5.4	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej	m2		189,280		
		189,28	m2	189,280			
1.2.6		CHODNIKI					
							
1.2.6.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		316,900		
		316,9	m2	316,900			
1.2.6.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		316,900		
		316,9	m2	316,900			
1.2.6.3	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		316,900		
		316,9	m2	316,900			
1.2.7		OZNAKOWANIE					
							
1.2.7.1	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt.		2,000		
		2	szt.	2,000			
1.2.7.2	D.07.02.01	Przymocowanie tablich znaków drogowych (rozmiar mały, folia typ 2)	szt.		2,000		
	ul. Wiśniowa	2	szt.	2,000			
1.2.7.3	D.07.02.01	Przymocowanie tablich znaków drogowych (tabliczki T-1, folia typ 2)	szt.		2,000		
	ul. Wiśniowa	2	szt.	2,000			
1.2.8		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCH					
							
1.2.8.1	D.08.07.01a	Progi podrzutowe wraz z montażem	m		5,000		
		5	m	5,000			
1.2.9		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
							
1.2.9.1	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	m3		0,900		
		9*0,1	m3	0,900			
1.2.9.2	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3	m3		1,200		
		6*0,2	m3	1,200			
1.2.9.3	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych	szt.		2,000		
		2	szt.	2,000			
1.2.9.4	D.09.01.01	Humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą.	m2		753,000		
		753	m2	753,000			
1.3	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	UL. WIŚNIOWA - OD KM 0+549 DO KM 0+815,79					
							
1.3.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
							
1.3.1.1	kalk. ind.	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego	km		0,267		
		0,26679	km	0,267			
1.3.1.2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km		0,267		
		0,26679	km	0,267			
1.3.1.3	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o grubości 3 cm	m2		21,500		
		21,5	m2	21,500			
		
	15	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1.3.1.4	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność=5	m2		21,500		
		21,5	m2	21,500			
1.3.1.5	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Grubość nawierzchni 12 cm	m2		38,000		
		38	m2	38,000			
1.3.1.6	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm
Krotność=3	m2		38,000		
		38	m2	38,000			
1.3.1.7	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem. Grubość płyt 15 cm	m2		2 219,200		
	jezdnia	1837-38	m2	1 799,000			
	zjazdy	19,5+15,6+18,6+24,9+19,6+21,0+26,8+18,9+12,0+18,2+9,6+11,0+10,7+12,7+10,7+10,1+10,8+12,2+11,4+18,4+19,5+11,5+11,8+13,8+15,6+22,3+13,0	m2	420,200			
1.3.1.8	D.01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2		788,800		
		788,8	m2	788,800			
1.3.1.9	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		19,000		
		19	m	19,000			
1.3.1.10	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		677,000		
		277+265+54*2,5	m	677,000			
1.3.1.11	D.01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3		44,005		
		677*0,065	m3	44,005			
1.3.1.12	D.01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt.		3,000		
	ul. Wiśniowa	3	szt.	3,000			
1.3.1.13	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi.	m3		454,666		
		21,5*0,08+38*0,15+2219,2*0,15+788,8*0,05+19*0,3*0,08+677*0,15*0,3+44,005	m3	454,666			
1.3.2		ROBOTY ZIEMNE					
							
1.3.2.1	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		1 555,280		
	jezdnia	1555,28	m2	1 555,280			
1.3.2.2	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		1 555,280		
	jezdnia	1555,28	m2	1 555,280			
1.3.2.3	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		457,370		
	zjazdy	420,2+37,17	m2	457,370			
1.3.2.4	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=3	m2		37,170		
	zjazdy	37,17	m2	37,170			
1.3.2.5	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=0,75	m2		637,590		
	chodniki	637,59	m2	637,590			
1.3.2.6	D.02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi	m3		581,508		
		1555,28*0,25+457,37*0,2+37,17*0,15+637,59*0,15	m3	581,508			
1.3.3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻĄ					
							
1.3.3.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m		303,200		
		2,7+3,3+2,8+13+3,6+2,7+4+1,2+7,2+2,6+14,5+8,7+17,7+17,1+7+20+4,3+6+6+4,3+7,5+5,3+12+4,4+5,2+16,4+9,9+6,4+26,2+11,3+11,2+8,5+17,4+12,8	m	303,200			
1.3.3.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m		245,500		
		237,5+4+4	m	245,500			
1.3.3.3	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu III-IV	m		548,700		
		303,20+245,50	m	548,700			
1.3.3.4	D.08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m		671,130		
		342,83	m	342,830			
		5,6+6,1+5,6+19,3+4,2+6+10,7+19,7+19,2+4+9+21,4+0,6+1,8+3+3,3+3,2+1,4+2+1,9+1,7+2+9,4+1,4+7,5+7,6+14,3+2,6+6,7+7,5+18,9+12,5+11,1+1+1,8+14,1+14,1+11,3+20,3+14,5	m	328,300			
		
	16	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1.3.3.5	D.08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV	m		220,820		
		220,82	m	220,820			
1.3.4		JEZDNIA					
							
1.3.4.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		1 555,280		
		1555,28	m2	1 555,280			
1.3.4.2	D.04.05.01	Warstwa kryszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (wbudowane w postaci gotowej mieszanik) gr.  12 cm	m2		1 555,280		
		1555,28	m2	1 555,280			
1.3.4.3	D.04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		1 555,280		
		1555,28	m2	1 555,280			
1.3.4.4	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2		1 555,280		
		1555,28	m2	1 555,280			
1.3.4.5	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC11W o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2		1 555,280		
		1555,28	m2	1 555,280			
1.3.4.6	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2		1 555,280		
		1555,28	m2	1 555,280			
1.3.4.7	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2		1 555,280		
		1555,28	m2	1 555,280			
1.3.5		ZJAZDY					
							
1.3.5.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		457,370		
		457,37	m2	457,370			
1.3.5.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		457,370		
		457,37	m2	457,370			
1.3.5.3	D.04.06.01	Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		457,370		
		457,37	m2	457,370			
1.3.5.4	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej	m2		457,370		
		457,37	m2	457,370			
1.3.6		CHODNIKI					
							
1.3.6.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		637,590		
		637,59	m2	637,590			
1.3.6.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		637,590		
		637,59	m2	637,590			
1.3.6.3	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		637,590		
		637,59	m2	637,590			
1.3.7		OZNAKOWANIE					
							
1.3.7.1	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt.		12,000		
		12	szt.	12,000			
1.3.7.2	D.07.02.01	Przymocowanie tablich znaków drogowych (rozmiar mały, folia typ 2)	szt.		10,000		
	ul. Wiśniowa	10	szt.	10,000			
1.3.7.3	D.07.02.01	Przymocowanie tablich znaków drogowych (rozmiar średni, folia typ 2)	szt.		2,000		
	ul. Poznańska	2	szt.	2,000			
1.3.7.4	D.07.02.01	Przymocowanie tablich znaków drogowych (tabliczki T-1, folia typ 2)	szt.		2,000		
	ul. Wiśniowa	2	szt.	2,000			
1.3.7.5	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2		19,600		
		19,6	m2	19,600			
1.3.8		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCH					
							
1.3.8.1	D.08.07.01a	Progi podrzutowe wraz z montażem	m		5,000		
		5	m	5,000			
1.3.9		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
							
1.3.9.1	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	m3		3,000		
		30*0,1	m3	3,000			
1.3.9.2	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3	m3		3,200		
		16*0,2	m3	3,200			
		
	17	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1.3.9.3	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych	szt.		5,000		
		5	szt.	5,000			
1.3.9.4	D.09.01.01	Humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą.	m2		315,170		
		315,17	m2	315,170			
2	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	ROBOTY SANITARNE					
							
2.1	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	UL. WIŚNIOWA   (OD STUDNI D8 DO STUDNI D12)					
							
2.1.1		ROBOTY ZIEMNE - PODŁACZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH					
							
2.1.1.1	KNNR 1 0301-0200	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3		38,610		
		39*1,1*0,9	m3	38,610			
2.1.1.2	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3		17,600		
		8*1*1*2,2	m3	17,600			
2.1.1.3	KNNR 4 1411-0100	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m3		2,340		
		39*0,6*0,1	m3	2,340			
2.1.1.4	KNNR 1 0206-0300	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,40m3 i spycharkami 55 kW z ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi 10-15 t. (wymiana gruntu, przywóz piaskuw celu wykonania wymiany gruntu, jego zagęszczenia pod konstrukcję drogową. UWAGA: w pozycji materiał uwzględnic koszt zakupu piasku)	m3		48,647		
		38,61+17,60-2,34-39*0,08*0,08-8*3,14*0,3*0,3*2,2	m3	48,647			
2.1.1.5	KNNR 1 0313-0100	Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV	m2		85,800		
		39*1,1*2	m2	85,800			
2.1.1.6	KNNR 1 0315-0400	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m	m2		70,400		
		8*4*2,2	m2	70,400			
2.1.1.7	KNNR 1 0318-0300	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-III	m3		53,870		
		38,61+17,60-2,34	m3	53,870			
2.1.1.8	KNNR 1 0408-0300	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II	m3		53,870		
		53,87	m3	53,870			
2.1.1.9	KNNR 3 0403-0100	Rozbiórka elementów betonowych - przebicie otworów	m3		0,075		
		8*0,25*0,25*0,15	m3	0,075			
2.1.1.10	KNNR 3 0405-0100	Uzupełnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 7,5 - B 10	m3		0,075		
		8*0,25*0,25*0,15	m3	0,075			
2.1.1.11	KNR 4-05 0411-0200	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl.		8,000		
		8	kpl.	8,000			
2.1.1.12	KNR 4-05 0315-0100	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 200 mm	m		39,000		
		39	m	39,000			
2.1.1.13	KNR 4-04 1103-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych. Wywóz na odleglość wg. oferenta..	m3		7,000		
		7	m3	7,000			
2.1.2		ROBOTY MONTAŻOWE - PODŁĄCZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH I PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH					
							
2.1.2.1	KNNR 4 1308-0200	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk	m		39,000		
		39	m	39,000			
2.1.2.2	KNNR 4 1424-0200	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		8,000		
		8	szt.	8,000			
2.1.2.3	KNNR 4 1506-0600	Pierwsza zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m		16,000		
		
	18	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
		16	m	16,000			
2.1.2.4	KNNR 4 1507-0600	Każda następna zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m		16,000		
		16	m	16,000			
2.2	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	UL. WIŚNIOWA   (OD STUDNI D13 DO STUDNI D17) + 7,0 m PRZEWODU 400 PCV					
							
2.2.1		ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ					
							
2.2.1.1	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku na odległość wg. oferenta	m3		16,146		
		0,6*15,6*1,38*1,25	m3	16,146			
2.2.1.2	KNNR 1 0301-0200	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3		10,764		
		0,4*15,6*1,38*1,25	m3	10,764			
2.2.1.3	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3		52,050		
		2,5*2,5*1,8+3*2*2*1,8+2*2*1,6+2*2*1,6*2	m3	52,050			
2.2.1.4	KNNR 4 1411-0100	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m3		1,248		
		15,6*0,8*0,1	m3	1,248			
2.2.1.5	KNNR 1 0206-0300	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t.Grunt I-III - wymiana gruntu, przywóz piasku w celu wykonania wymiany gruntu, jega zagęszczenia pod konstrukcję drogi. UWAGA: w pozycji materiał uwzględnic koszt zakupu piasku	m3		67,488		
		16,146+10,764+52,05-15,6*3,14*0,2*0,2-3,14*0,7*0,7*1,8-3*3,14*0,5*0,5*1,8-3,14*0,5*0,5*1,6-1,248	m3	67,488			
2.2.1.6	KNNR 1 0313-0100	Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV	m2		43,056		
		15,6*1,38*2	m2	43,056			
2.2.1.7	KNNR 1 0313-0500	Umocnienie pełne ścian wykopów z rozbiórką palami szalunkowymi stal.w gruntach suchych.Dodatek za każdy rozpoczęty 1 m szer.wykopu o głęb.3 m. Grunt kat.I-IV	m2		43,056		
		15,6*1,38*2	m2	43,056			
2.2.1.8	KNNR 1 0315-0400	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m	m2		74,000		
		10*1,8+8*1,8*3+8*1,6	m2	74,000			
2.2.1.9	KNNR 1 0214-0300	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II	m3		40,493		
		67,488*60%	m3	40,493			
2.2.1.10	KNNR 1 0318-0300	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-III	m3		26,995		
		67,488*40%	m3	26,995			
2.2.1.11	KNNR 1 0408-0300	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II	m3		26,995		
		67,488*40%	m3	26,995			
2.2.1.12	KNR-W 2-19 0218-0100	Zabezpieczenie kabli w ziemi. Nakłady na jedno zabezpieczenie o długości do 1,5 m	szt.		2,000		
		2	szt.	2,000			
2.2.1.13	KNNR 3 0403-0100	Rozbiórka elementów betonowych - przebicie otworów	m3		0,030		
		0,45*0,45*0,15	m3	0,030			
2.2.1.14	KNNR 3 0405-0100	Uzupełnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 7,5 - B 10	m3		0,030		
		0,03	m3	0,030			
2.2.1.15	KNR 4-05 0409-0301	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie przy użyciu sprzętu mechanicznego	kpl.		2,000		
		2	kpl.	2,000			
2.2.1.16	KNR 4-05 0315-0400	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 400 mm	m		15,600		
		15,6	m	15,600			
2.2.1.17	KNR 4-04 1103-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych. Wywóz na odleglość wg. oferenta..	m3		3,000		
		3	m3	3,000			
		
	19	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
2.2.2		ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ					
							
2.2.2.1	KNNR 4 1308-0600	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 400 mm,łączone na wcisk	m		15,600		
		15,60	m	15,600			
2.2.2.2	KNNR 4 1413-0100	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	szt.		4,000		
		4	szt.	4,000			
2.2.2.3	KNNR 4 1413-0200	Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	0.5 m		-   8,000		
		-8	0.5 m	-   8,000			
2.2.2.4	KNNR 4 1413-0800	Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie	m3		2,410		
		2,41	m3	2,410			
2.2.2.5	KNNR 4 1413-0300	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	szt.		1,000		
		1	szt.	1,000			
2.2.2.6	KNNR 4 1413-0400	Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	0.5 m		-   2,000		
		-2	0.5 m	-   2,000			
2.2.2.7	KNNR 4 1413-0800	Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie	m3		0,760		
		0,76	m3	0,760			
2.2.2.8	KNNR 4 1610-0500	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej do 400 mm	próba		1,000		
		1	próba	1,000			
2.2.3		ROBOTY ZIEMNE - PODŁACZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH					
							
2.2.3.1	KNNR 1 0301-0200	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3		31,680		
		32*1,1*0,9	m3	31,680			
2.2.3.2	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3		17,600		
		8*1*1*2,2	m3	17,600			
2.2.3.3	KNNR 4 1411-0100	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m3		1,920		
		32*0,6*0,1	m3	1,920			
2.2.3.4	KNNR 1 0206-0300	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,40m3 i spycharkami 55 kW z ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi 10-15 t. (wymiana gruntu, przywóz piaskuw celu wykonania wymiany gruntu, jego zagęszczenia pod konstrukcję drogową. UWAGA: w pozycji materiał uwzględnic koszt zakupu piasku)	m3		41,743		
		31,68+17,60-1,92-32*3,14*0,08*0,08-8*3,14*0,3*0,3*2,2	m3	41,743			
2.2.3.5	KNNR 1 0313-0100	Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV	m2		70,400		
		32*1,1*2	m2	70,400			
2.2.3.6	KNNR 1 0315-0400	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m	m2		70,400		
		8*4*2,2	m2	70,400			
2.2.3.7	KNNR 1 0318-0300	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-III	m3		41,743		
		41,743	m3	41,743			
2.2.3.8	KNNR 1 0408-0300	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II	m3		41,743		
		41,743	m3	41,743			
2.2.3.9	KNNR 3 0403-0100	Rozbiórka elementów betonowych - przebicie otworów	m3		0,075		
		8*0,25*0,25*0,15	m3	0,075			
2.2.3.10	KNNR 3 0405-0100	Uzupełnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 7,5 - B 10	m3		0,075		
		8*0,25*0,25*0,15	m3	0,075			
2.2.3.11	KNR 4-05 0411-0200	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl.		2,000		
		2	kpl.	2,000			
		
	20	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
2.2.3.12	KNR 4-05 0315-0100	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 200 mm	m		32,000		
		32	m	32,000			
2.2.3.13	KNR 4-04 1103-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych. Wywóz na odleglość wg. oferenta..	m3		1,000		
		1	m3	1,000			
2.2.4		ROBOTY MONTAŻOWE - PODŁĄCZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH I PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH					
							
2.2.4.1	KNNR 4 1308-0200	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk	m		32,000		
		32	m	32,000			
2.2.4.2	KNNR 4 1424-0200	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		8,000		
		8	szt.	8,000			
2.2.4.3	KNNR 4 1506-0600	Pierwsza zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m		16,000		
		16	m	16,000			
2.2.4.4	KNNR 4 1507-0600	Każda następna zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m		16,000		
		16	m	16,000			
2.3	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	UL. WIŚNIOWA   (OD STUDNI D18 DO STUDNI D25)					
							
2.3.1		ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ					
							
2.3.1.1	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku na odległość wg. oferenta	m3		215,954		
		0,6*(80,5*1,37*1,25+96,7*1,2*1,1+45,8*1,04*1,05+39,3*1,13*1)	m3	215,954			
2.3.1.2	KNNR 1 0301-0200	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3		143,969		
		0,4*(80,5*1,37*1,25+96,7*1,2*1,1+45,8*1,04*1,05+39,3*1,13*1)	m3	143,969			
2.3.1.3	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3		52,400		
		3*2,0*2,0*1,8+2*2,0*2,0*1,6+3*2,0*2,0*1,5	m3	52,400			
2.3.1.4	KNNR 4 1411-0100	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m3		18,544		
		80,5*0,8*0,1+96,7*0,7*0,1+45,8*0,65*0,1+39,3*0,6*0,1	m3	18,544			
2.3.1.5	KNNR 1 0206-0300	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowył.do 5t.Grunt I-III - wymiana gruntu, przywóz piasku w celu wykonania wymiany gruntu, jega zagęszczenia pod konstrukcję drogi. UWAGA: w pozycji materiał uwzględnic koszt zakupu piasku	m3		364,979		
		215,954+143,969+52,40-80,5*3,14*0,2*0,2-69,7*3,14*0,15*0,15-45,8*3,14*0,125*0,125-39,3*3,14*0,1*0,1-3,14*0,5*0,5*1,8*3-2*3,14*0,5*0,5*1,6-3*3,14*0,5*0,5*1,5-18,544	m3	364,979			
2.3.1.6	KNNR 1 0313-0100	Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV	m2		637,290		
		80,5*1,37*2+96,7*1,2*2+45,8*1,04*2+39,9*1,12*2	m2	637,290			
2.3.1.7	KNNR 1 0313-0500	Umocnienie pełne ścian wykopów z rozbiórką palami szalunkowymi stal.w gruntach suchych.Dodatek za każdy rozpoczęty 1 m szer.wykopu o głęb.3 m. Grunt kat.I-IV	m2		452,650		
		80,5*1,37*2+96,7*1,2*2	m2	452,650			
2.3.1.8	KNNR 1 0315-0400	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m	m2		104,800		
		8*1,8*3+8*1,6*2+8*1,5*3	m2	104,800			
2.3.1.9	KNNR 1 0214-0300	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II	m3		218,987		
		364,979*60%	m3	218,987			
2.3.1.10	KNNR 1 0318-0300	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-III	m3		145,992		
		364,979*40%	m3	145,992			
2.3.1.11	KNNR 1 0408-0300	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II	m3		145,992		
		364,979*40%	m3	145,992			
		
	21	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
2.3.1.12	KNR-W 2-19 0218-0100	Zabezpieczenie kabli w ziemi. Nakłady na jedno zabezpieczenie o długości do 1,5 m	szt.		6,000		
		6	szt.	6,000			
2.3.1.13	KNNR 3 0403-0100	Rozbiórka elementów betonowych - przebicie otworów	m3		0,030		
		0,45*0,45*0,15	m3	0,030			
2.3.1.14	KNNR 3 0405-0100	Uzupełnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 7,5 - B 10	m3		0,030		
		0,03	m3	0,030			
2.3.1.15	KNR 4-05 0409-0301	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie przy użyciu sprzętu mechanicznego	kpl.		8,000		
		8	kpl.	8,000			
2.3.1.16	KNR 4-05 0315-0400	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 400 mm	m		262,300		
		262,30	m	262,300			
2.3.1.17	KNR 4-04 1103-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych. Wywóz na odleglość wg. oferenta..	m3		35,000		
		35	m3	35,000			
2.3.2		ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ					
							
2.3.2.1	KNNR 4 1308-0600	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 400 mm,łączone na wcisk	m		80,500		
		80,5	m	80,500			
2.3.2.2	KNNR 4 1308-0500	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 315 mm,łączone na wcisk	m		96,700		
		96,70	m	96,700			
2.3.2.3	KNNR 4 1308-0400	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 250 mm,łączone na wcisk	m		45,800		
		45,80	m	45,800			
2.3.2.4	KNNR 4 1308-0300	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm,łączone na wcisk	m		39,300		
		39,30	m	39,300			
2.3.2.5	KNNR 4 1413-0100	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	szt.		8,000		
		8	szt.	8,000			
2.3.2.6	KNNR 4 1413-0200	Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	0.5 m		-   19,000		
		-19	0.5 m	-   19,000			
2.3.2.7	KNNR 4 1413-0800	Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie	m3		4,820		
		4,82	m3	4,820			
2.3.2.8	KNNR 4 1610-0500	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej do 400 mm	próba		1,000		
		1	próba	1,000			
2.3.3		ROBOTY ZIEMNE - PODŁACZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH					
							
2.3.3.1	KNNR 1 0301-0200	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3		41,580		
		42*1,1*0,9	m3	41,580			
2.3.3.2	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość wg. oferenta	m3		26,400		
		12*1*1*2,2	m3	26,400			
2.3.3.3	KNNR 4 1411-0100	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m3		2,520		
		42*0,6*0,1	m3	2,520			
2.3.3.4	KNNR 1 0206-0300	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi 0,40m3 i spycharkami 55 kW z ziemi zmagazynowanej w hałdach z transportem samochodami samowyładowczymi 10-15 t. (wymiana gruntu, przywóz piaskuw celu wykonania wymiany gruntu, jego zagęszczenia pod konstrukcję drogową. UWAGA: w pozycji materiał uwzględnic koszt zakupu piasku)	m3		57,731		
		41,58+26,4-2,52-42*0,08*0,08-12*3,14*0,3*0,3*2,2	m3	57,731			
2.3.3.5	KNNR 1 0313-0100	Umocnienie pełne ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,głęb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV	m2		92,400		
		42*1,1*2	m2	92,400			
		
	22	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
2.3.3.6	KNNR 1 0315-0400	Umocnienie ścian wykopów palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach zewnętrzn.w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką.Głęb.umocnienia do 3m	m2		105,600		
		12*4*2,2	m2	105,600			
2.3.3.7	KNNR 1 0318-0300	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-III	m3		65,460		
		41,58+26,40-2,52	m3	65,460			
2.3.3.8	KNNR 1 0408-0300	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II	m3		65,460		
		65,46	m3	65,460			
2.3.3.9	KNNR 3 0403-0100	Rozbiórka elementów betonowych - przebicie otworów	m3		0,112		
		12*0,25*0,25*0,15	m3	0,112			
2.3.3.10	KNNR 3 0405-0100	Uzupełnienie konstrukcji betonowych,betonem marki B 7,5 - B 10	m3		0,112		
		12*0,25*0,25*0,15	m3	0,112			
2.3.3.11	KNR 4-05 0411-0200	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl.		16,000		
		16	kpl.	16,000			
2.3.3.12	KNR 4-05 0315-0100	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 200 mm	m		42,000		
		42	m	42,000			
2.3.3.13	KNR 4-04 1103-0100	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych. Wywóz na odleglość wg. oferenta..	m3		8,000		
		8	m3	8,000			
2.3.4		ROBOTY MONTAŻOWE - PODŁĄCZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH I PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH					
							
2.3.4.1	KNNR 4 1308-0200	Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm,łączone na wcisk	m		42,000		
		42	m	42,000			
2.3.4.2	KNNR 4 1424-0200	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		12,000		
		12	szt.	12,000			
2.3.4.3	KNNR 4 1506-0600	Pierwsza zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m		24,000		
		24	m	24,000			
2.3.4.4	KNNR 4 1507-0600	Każda następna zewnętrzna warstwa izolacji lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur betonowych i żelbetowych o średnicy 500 mm	m		24,000		
		24	m	24,000			
		
	23	SeKo Smart 12.2.0.3	

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	ROBOTY DROGOWE							
1.1	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	UL. WIŚNIOWA - OD KM 0+180 DO KM 0+348 WRAZ Z UZUPEŁNIENIEM OZNAKOWANIA UL. AKACJOWA, WESOŁA, POGODNA, POZNAŃSKA							
1.1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1.1.1.1	kalk. ind.	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego							
1.1.2		ROBOTY ZIEMNE							
1.1.3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻĄ							
1.1.4		JEZDNIA							
1.1.5		ZJAZDY							
1.1.6		CHODNIKI							
1.1.7		OZNAKOWANIE							
1.1.8		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCH							
1.1.9		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
1.2	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	UL. WIŚNIOWA - OD KM 0+348 DO KM 0+549							
1.2.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1.2.1.1	kalk. ind.	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego							
1.2.2		ROBOTY ZIEMNE							
1.2.3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻĄ							
1.2.4		JEZDNIA							
1.2.5		ZJAZDY							
1.2.6		CHODNIKI							
1.2.7		OZNAKOWANIE							
1.2.8		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCH							
1.2.9		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
1.3	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	UL. WIŚNIOWA - OD KM 0+549 DO KM 0+815,79							
1.3.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1.3.1.1	kalk. ind.	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego							
1.3.2		ROBOTY ZIEMNE							
1.3.3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻĄ							
1.3.4		JEZDNIA							
1.3.5		ZJAZDY							
1.3.6		CHODNIKI							
1.3.7		OZNAKOWANIE							
1.3.8		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCH							
1.3.9		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
2	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	ROBOTY SANITARNE							
2.1	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	UL. WIŚNIOWA   (OD STUDNI D8 DO STUDNI D12)							
2.1.1		ROBOTY ZIEMNE - PODŁACZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH							
2.1.2		ROBOTY MONTAŻOWE - PODŁĄCZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH I PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH							
2.2	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	UL. WIŚNIOWA   (OD STUDNI D13 DO STUDNI D17) + 7,0 m PRZEWODU 400 PCV							
2.2.1		ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
2.2.2		ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
		
	24	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8		
2.2.3		ROBOTY ZIEMNE - PODŁACZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH							
2.2.4		ROBOTY MONTAŻOWE - PODŁĄCZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH I PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH							
2.3	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	UL. WIŚNIOWA   (OD STUDNI D18 DO STUDNI D25)							
2.3.1		ROBOTY ZIEMNE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
2.3.2		ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
2.3.3		ROBOTY ZIEMNE - PODŁACZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH							
2.3.4		ROBOTY MONTAŻOWE - PODŁĄCZENIE WPUSTÓW DESZCZOWYCH I PRZYKANALIKÓW DESZCZOWYCH							
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	…………….. zł
……………... zł	
	
	25	SeKo Smart 12.2.0.3