Strona tytułowa kosztorysu	
KOSZTORYS OFERTOWY	
Rodzaj robót:	Drogowa	
	
Inwestycja:	PRZEBUDOWA UL. WŁOCŁAWSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - III ETAP (DOTYCZY WYKONANIA CHODNIKA W ISTNIEJĄCYM PASIE DROGOWYM OD POCZĄTKU OPRACOWANIA DO KM 29+802,50)	
Adres:	88-230 Piotrków Kujawski, ul. Włocławska, 
dz. nr. 1092 - Piotrków Kujawski
dz. nr. 33 - Palczewo	
		
Inwestor:	Miasto i Gmina Piotrków Kujawski	
Adres:	Kościelna 1,88-230 Piotrków Kujawski,

Wykonawca:		
Adres:	

Sporządził:	.....................	
		
Poziom cen:		
Stawka robocizny:	.................... zł	
	
Narzuty:	Kp = ....................%(R+S)
Kz = ....................%(M)
Z = ....................%(R+S)	
	
Data opracowania	....................	
	
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	....................zł
....................zł	
Wartość końcowa:	....................zł	
	
Słownie: ....................	
	
		Wykonawca	
	
	1	SeKo SMART 6.1.0.3	

Kosztorys - widok uproszczony	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1		PRZEBUDOWA UL. WŁOCŁAWSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - III ETAP (DOTYCZY WYKONANIA CHODNIKA W ISTNIEJĄCYM PASIE DROGOWYM OD POCZĄTKU OPRACOWANIA DO KM 29+802,50)						
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1.1	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,000				
1.1.2	kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu	kpl.	1,000				
1.1.3	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,334				
1.1.4	D.01.02.04.	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm	m	333,500				
1.1.5	D.01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm wraz z wywozem pni i gałęzi.	szt.	3,000				
1.1.6	D.01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm  wraz z wywozem pni i gałęzi.	szt.	5,000				
1.1.7	D.01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm  wraz z wywozem pni i gałęzi.	szt.	1,000				
1.1.8	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm  wraz z wywozem karpin.	szt.	3,000				
1.1.9	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm  wraz z wywozem karpin.	szt.	5,000				
1.1.10	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45 cm  wraz z wywozem karpin.	szt.	1,000				
1.1.11	D.01.02.04	Rozbiórka przepustów wraz z wywozem.	m	56,000				
1.1.12	D.01.02.04	Rozbiórka istniejących zjazdów z kostki betonowej i granitowej w wywozem materiału z rozbiórki	m2	87,000				
1.1.13	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej gr. 15 cm wraz z wywozem	m2	87,000				
1.2		ROBOTY ZIEMNE						
1.2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km.	m3	223,080				
1.2.2	D.02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta.	m3	136,340				
1.2.3	D.02.01.01	Wykonanie nasypów z gruntu kategorii I-III wraz z formowaniem i zagęszczeniem - poszerzenie skarpy, skarpy za obrzeżem	m3	86,740				
1.3		NAWIERZCHNIE						
1.3.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	893,700				
1.3.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 15 cm - chodnik, zjazdy	m2	688,000				
1.3.3	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm - droga poszerzenie	m2	205,700				
1.3.4	D.04.06.01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (beton C8/10) - zjazdy	m2	84,000				
1.3.5	D.04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2	205,700				
1.3.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2	205,700				
1.3.7	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	205,700				
1.3.8	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca  AC 11 W 50/70 - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	205,700				
1.3.9	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy wiążącej	m2	205,700				
1.3.10	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	205,700				
1.3.11	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 5 cm	m2	205,700				
1.3.12	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - kostka z odzysku	m2	21,000				
1.3.13	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - kostka kolorowa.	m2	84,000				
1.3.14	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.	m2	583,000				
1.4		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA						
1.4.1	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	292,000				
1.4.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	266,000				
1.4.3	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	55,500				
		
	2	SeKo SMART 6.1.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1.4.4	D.08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	31,500				
1.4.5	D.08.01.01	Ława pod krawężniki i obrzeże betonowa z oporem (beton C12/15)	m3	32,739				
1.5		ODWODNIENIE						
1.5.1	D.02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	45,720				
1.5.2	D.06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	m	20,000				
1.5.3	D.06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe  żwirowe	m3	3,175				
1.5.4	D.06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m	63,500				
1.5.5	D.02.01.01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	45,720				
1.5.6	D.02.01.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00	m3	45,720				
1.5.7	D.03.02.02	Ścieki podchodnikowe z korytek ściekowych	m	8,800				
1.5.8	D.02.00.01	Wykonanie rowu odwadniającego	m	270,000				
1.5.9	D.09.01.01	Profilowanie i plantowanie skarp i dna rowu odwadniającego	m2	648,000				
1.6		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE						
1.6.1	KNR 2-18 0613-0500
analogia	Przebudowa studni żelbetowej 2x2 m głębokość 1,2m wraz z zanontowaniem nowej pokrywy z otworem fi 600 mm i nowym włazem żeliwnyn D400.	szt.	1,000				
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	....................zł
....................zł	
	Wartość końcowa:	....................zł	
	
	3	SeKo SMART 6.1.0.3	

Przedmiar	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1		PRZEBUDOWA UL. WŁOCŁAWSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - III ETAP (DOTYCZY WYKONANIA CHODNIKA W ISTNIEJĄCYM PASIE DROGOWYM OD POCZĄTKU OPRACOWANIA DO KM 29+802,50)					
							
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
							
1.1.1	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
1.1.2	kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
1.1.3	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km		0,334		
		0,3335	km	0,334			
1.1.4	D.01.02.04.	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm	m		333,500		
		333,5	m	333,500			
1.1.5	D.01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25 cm wraz z wywozem pni i gałęzi.	szt.		3,000		
		3	szt.	3,000			
1.1.6	D.01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm  wraz z wywozem pni i gałęzi.	szt.		5,000		
		5	szt.	5,000			
1.1.7	D.01.02.01	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm  wraz z wywozem pni i gałęzi.	szt.		1,000		
		1	szt.	1,000			
1.1.8	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25 cm  wraz z wywozem karpin.	szt.		3,000		
		3	szt.	3,000			
1.1.9	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm  wraz z wywozem karpin.	szt.		5,000		
		5	szt.	5,000			
1.1.10	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45 cm  wraz z wywozem karpin.	szt.		1,000		
		1	szt.	1,000			
1.1.11	D.01.02.04	Rozbiórka przepustów wraz z wywozem.	m		56,000		
		56	m	56,000			
1.1.12	D.01.02.04	Rozbiórka istniejących zjazdów z kostki betonowej i granitowej w wywozem materiału z rozbiórki	m2		87,000		
		87	m2	87,000			
1.1.13	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej gr. 15 cm wraz z wywozem	m2		87,000		
		87	m2	87,000			
1.2		ROBOTY ZIEMNE					
							
1.2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km.	m3		223,080		
		223,08	m3	223,080			
1.2.2	D.02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta.	m3		136,340		
		136,34	m3	136,340			
1.2.3	D.02.01.01	Wykonanie nasypów z gruntu kategorii I-III wraz z formowaniem i zagęszczeniem - poszerzenie skarpy, skarpy za obrzeżem	m3		86,740		
		86,74	m3	86,740			
1.3		NAWIERZCHNIE					
							
1.3.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		893,700		
		583+84+21+205,70	m2	893,700			
1.3.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 15 cm - chodnik, zjazdy	m2		688,000		
		583+84+21	m2	688,000			
1.3.3	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm - droga poszerzenie	m2		205,700		
		205,70	m2	205,700			
1.3.4	D.04.06.01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (beton C8/10) - zjazdy	m2		84,000		
		84	m2	84,000			
1.3.5	D.04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m2		205,700		
		205,7	m2	205,700			
1.3.6	D.04.03.01	Oczyszczenie podbudowy tłuczniowej	m2		205,700		
		205,70	m2	205,700			
1.3.7	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		205,700		
		205,70	m2	205,700			
1.3.8	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca  AC 11 W 50/70 - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		205,700		
		
	4	SeKo SMART 6.1.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
		205,70	m2	205,700			
1.3.9	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy wiążącej	m2		205,700		
		205,70	m2	205,700			
1.3.10	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		205,700		
		205,70	m2	205,700			
1.3.11	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 5 cm	m2		205,700		
		205,70	m2	205,700			
1.3.12	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - kostka z odzysku	m2		21,000		
		21	m2	21,000			
1.3.13	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - kostka kolorowa.	m2		84,000		
		(4+3+3+4+3,9+4,7+4,7+7,2+3,0)*2+0,5*(1*1)*2*9	m2	84,000			
1.3.14	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.	m2		583,000		
		333,5*2-84	m2	583,000			
1.4		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA					
							
1.4.1	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		292,000		
		333,5-4-3-3-4-3,9-4,7-6-4,7-7,2-3+2	m	292,000			
1.4.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		266,000		
		333,5-6-5-5-6-5,9-6,7-12-6,7-9,2-5	m	266,000			
1.4.3	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		55,500		
		6+5+5+6+5,9+6,7+6,7+9,2+5	m	55,500			
1.4.4	D.08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		31,500		
		333,5-12-290	m	31,500			
1.4.5	D.08.01.01	Ława pod krawężniki i obrzeże betonowa z oporem (beton C12/15)	m3		32,739		
		292*0,033+266*0,0675+55,5*0,0675+31,5*0,0445	m3	32,739			
1.5		ODWODNIENIE					
							
1.5.1	D.02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		45,720		
		63,5*1,2*0,6	m3	45,720			
1.5.2	D.06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	m		20,000		
		20	m	20,000			
1.5.3	D.06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe  żwirowe	m3		3,175		
		63,5*0.5*0.1	m3	3,175			
1.5.4	D.06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm	m		63,500		
		63,5	m	63,500			
1.5.5	D.02.01.01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		45,720		
		45,72	m3	45,720			
1.5.6	D.02.01.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00	m3		45,720		
		45,72	m3	45,720			
1.5.7	D.03.02.02	Ścieki podchodnikowe z  korytek ściekowych	m		8,800		
		2,2*4	m	8,800			
1.5.8	D.02.00.01	Wykonanie rowu odwadniającego	m		270,000		
		270	m	270,000			
1.5.9	D.09.01.01	Profilowanie i plantowanie skarp i dna rowu odwadniającego	m2		648,000		
		270*(1+0,4+1)	m2	648,000			
1.6		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
							
1.6.1	KNR 2-18 0613-0500
analogia	Przebudowa studni żelbetowej 2x2 m głębokość 1,2m wraz z zanontowaniem nowej pokrywy z otworem fi 600 mm i nowym włazem żeliwnyn D400.	szt.		1,000		
		1	szt.	1,000			
		
	5	SeKo SMART 6.1.0.3	

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1		PRZEBUDOWA UL. WŁOCŁAWSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - III ETAP (DOTYCZY WYKONANIA CHODNIKA W ISTNIEJĄCYM PASIE DROGOWYM OD POCZĄTKU OPRACOWANIA DO KM 29+802,50)							
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1.2		ROBOTY ZIEMNE							
1.3		NAWIERZCHNIE							
1.4		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA							
1.5		ODWODNIENIE							
1.6		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE							
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	....................zł
....................zł	
	
	6	SeKo SMART 6.1.0.3