Strona tytułowa kosztorysu	
KOSZTORYS OFERTOWY	
Branża:	DROGOWA	
	
Inwestycja:	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI  SZEWCE - III ETAP (DOTYCZY WYKONANIA CHODNIKA W ISTNIEJĄCYM PASIE DROGOWYM OD KM 0+665,80 DO KOŃCA OPRACOWANIA)	
Adres:	Szewce,  88-230 Piotrków Kujawski, dz. nr. 65

Inwestor:	Miasto i Gmina Piotrków Kujawski	
Adres:	Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski

Wykonawca:		
Adres:	

Sporządził:	.....................	
		
Poziom cen:	.................... r.	
Stawka robocizny:	.................... zł	
	
Narzuty:	Kp = ....................%(R+S)
Kz = ....................%(M)
Z = ....................%(R+S)	
	
Data opracowania	....................	
	
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	....................zł
....................zł	
Wartość końcowa:	....................zł	
	
Słownie: ....................	
	
		Wykonawca	
	
	1	SeKo SMART 6.1.0.3	

Kosztorys - widok uproszczony	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1		PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI SZEWCWE - III ETAP (DOTYCZY WYKONANIA CHODNIKA W ISTNIEJĄCYM PASIE DROGOWYM OD KM 0+665,80 DO KOŃCA OPRACOWANIA)						
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,319				
1.1.2	D.01.02.04.	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm	m	318,500				
1.1.3	  
kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza 	kpl.	1,000				
1.1.4	  
kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu 	kpl.	1,000				
1.2		ROBOTY ZIEMNE  						
1.2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km.	m3	117,054				
1.2.2	D.02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta. 	m3	117,054				
1.2.3	D.02.01.01	Wykonanie nasypów z gruntu kategorii I-III wraz z formowaniem i zagęszczeniem - poszerzenie skarpy, skarpy za obrzeżem	m3	40,000				
1.2.4	D.02.01.01
kalk. własna	Dowóz gruntu kat. I-III	kpl.	40,000				
1.3		NAWIERZCHNIE  						
1.3.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod  warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 	m2	605,150				
1.3.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 15 cm - chodnik, zjazdy	m2	605,150				
1.3.3	D.04.06.01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (beton C8/10) - zjazdy	m2	101,080				
1.3.4	D.05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 8 cm - uzupełnienie pomiędzy jezdnią a krawężnikiem	m2	63,700				
1.3.5	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - kostka kolorowa.	m2	101,080				
1.3.6	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.	m2	504,070				
1.4		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA						
1.4.1	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	282,500				
1.4.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 	m	250,100				
1.4.3	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 	m	68,400				
1.4.4	D.08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 	m	38,000				
1.4.5	D.08.01.01	Ława pod krawężniki i obrzeże betonowa z oporem (beton C12/15) 	m3	32,512				
1.5		ODWODNIENIE 						
1.5.1	D.02.00.01	Wykonanie rowu odwadniającego	m	148,100				
1.5.2	D.03.02.02	Ścieki podchodnikowe z korytek ściekowych	m	6,600				
1.6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
1.6.1	D.09.01.01	Profilowanie i plantowanie skarp i dna rowu odwadniającego	m2	518,350				
1.7		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE (UMOCNIENIE POBOCZA PO PRZECIWNEJ STRONIE JEZDNI)						
1.7.1	KNR 2-31 0804-0300 	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o  grubości nawierzchni 15 cm 
Krotność=0,667	m2	238,875				
1.7.2	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200 	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami   samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta. 	m3	17,916				
1.7.3	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km.	m3	40,609				
1.7.4	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800 	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta. 	m3	40,609				
		
	2	SeKo SMART 6.1.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1.7.5	KNR 2-31 0103-0400 	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod  warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 	m2	238,875				
1.7.6	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	238,875				
1.7.7	KNR 2-31 0114-0600	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm
Krotność=3	m2	238,875				
1.7.8	KNR 2-31 0204-0500	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm	m2	238,875				
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	....................zł
....................zł	
	Wartość końcowa:	....................zł	
	
	3	SeKo SMART 6.1.0.3	

Przedmiar	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1		PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI SZEWCWE - III ETAP (DOTYCZY WYKONANIA CHODNIKA W ISTNIEJĄCYM PASIE DROGOWYM OD KM 0+665,80 DO KOŃCA OPRACOWANIA)					
							
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
							
1.1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km		0,319		
		0,9843-0,6658	km	0,319			
1.1.2	D.01.02.04.	Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm	m		318,500		
		984,3-665,8	m	318,500			
1.1.3	  
kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza 	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
1.1.4	  
kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu 	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
1.2		ROBOTY ZIEMNE  					
							
1.2.1	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km.	m3		117,054		
		101,08*0,41	m3	41,443			
		504,07*0,15	m3	75,611			
1.2.2	D.02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta. 	m3		117,054		
		117,054	m3	117,054			
1.2.3	D.02.01.01	Wykonanie nasypów z gruntu kategorii I-III wraz z formowaniem i zagęszczeniem - poszerzenie skarpy, skarpy za obrzeżem	m3		40,000		
		40	m3	40,000			
1.2.4	D.02.01.01
kalk. własna	Dowóz gruntu kat. I-III	kpl.		40,000		
		40	kpl.	40,000			
1.3		NAWIERZCHNIE  					
							
1.3.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod  warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 	m2		605,150		
		101,08+504,07	m2	605,150			
1.3.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 15 cm - chodnik, zjazdy	m2		605,150		
		101,08+504,07	m2	605,150			
1.3.3	D.04.06.01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (beton C8/10) - zjazdy	m2		101,080		
		(5+5+4+5,5+5+3+5,5+5)*1,9+0,5*(1,9*1,9)*2*8	m2	101,080			
1.3.4	D.05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 8 cm - uzupełnienie pomiędzy jezdnią a krawężnikiem	m2		63,700		
		318,5*0,2	m2	63,700			
1.3.5	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - kostka kolorowa.	m2		101,080		
		(5+5+4+5,5+5+3+5,5+5)*1,9+0,5*(1,9*1,9)*2*8	m2	101,080			
1.3.6	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.	m2		504,070		
		318,5*1,9-101,08	m2	504,070			
1.4		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA					
							
1.4.1	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		282,500		
		318,5-(5+5+4+5,5+5+3+5,5+5)+2	m	282,500			
1.4.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej 	m		250,100		
		318,5-(5+5+4+5,5+5+3+5,5+5+16*1,9)	m	250,100			
1.4.3	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 	m		68,400		
		(5+5+4+5,5+5+3+5,5+5)+8*2*1,9	m	68,400			
1.4.4	D.08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 	m		38,000		
		(5+5+4+5,5+5+3+5,5+5)	m	38,000			
1.4.5	D.08.01.01	Ława pod krawężniki i obrzeże betonowa z oporem (beton C12/15) 	m3		32,512		
		282,5*0,033+250,1*0,0675+68,4*0,0675+38*0,0445	m3	32,512			
1.5		ODWODNIENIE 					
							
1.5.1	D.02.00.01	Wykonanie rowu odwadniającego	m		148,100		
		148,10	m	148,100			
		
	4	SeKo SMART 6.1.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1.5.2	D.03.02.02	Ścieki podchodnikowe z korytek ściekowych	m		6,600		
		2,2*3	m	6,600			
1.6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
							
1.6.1	D.09.01.01	Profilowanie i plantowanie skarp i dna rowu odwadniającego	m2		518,350		
		148,1*3,5	m2	518,350			
1.7		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE (UMOCNIENIE POBOCZA PO PRZECIWNEJ STRONIE JEZDNI)					
							
1.7.1	KNR 2-31 0804-0300 	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o  grubości nawierzchni 15 cm 	m2		238,875		
	Krotność=0,667	318,5*0,75	m2	238,875			
1.7.2	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200 	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami   samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta. 	m3		17,916		
		238,875*0,075	m3	17,916			
1.7.3	KNNR 1 0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km.	m3		40,609		
		238,875*0,17	m3	40,609			
1.7.4	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800 	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta. 	m3		40,609		
		40,609	m3	40,609			
1.7.5	KNR 2-31 0103-0400 	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod  warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV 	m2		238,875		
		238,875	m2	238,875			
1.7.6	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		238,875		
		238,875	m2	238,875			
1.7.7	KNR 2-31 0114-0600	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm	m2		238,875		
	Krotność=3	238,875	m2	238,875			
1.7.8	KNR 2-31 0204-0500	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm	m2		238,875		
		238,875	m2	238,875			
		
	5	SeKo SMART 6.1.0.3	

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1		PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI SZEWCWE - III ETAP (DOTYCZY WYKONANIA CHODNIKA W ISTNIEJĄCYM PASIE DROGOWYM OD KM 0+665,80 DO KOŃCA OPRACOWANIA)							
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1.2		ROBOTY ZIEMNE  							
1.3		NAWIERZCHNIE  							
1.4		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA							
1.5		ODWODNIENIE 							
1.6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
1.7		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE (UMOCNIENIE POBOCZA PO PRZECIWNEJ STRONIE JEZDNI)							
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	....................zł
....................zł	
	
	6	SeKo SMART 6.1.0.3