Strona tytułowa kosztorysu	
KOSZTORYS OFERTOWY	
Rodzaj robót:	Drogowa	
	
Inwestycja:	Przebudowa drogi do cmentarza w Kozach	
Adres:	Kozy dz. nr  96
88-230 Piotrków Kujawski	
		
Inwestor:	Miasto i Gmina Piotrków Kujawski	
Adres:	Kościelna 1,88-230 Piotrków Kujawski,

Wykonawca:		
Adres:	

Sporządził:	..................	
		
Poziom cen:	..................	
Stawka robocizny:	.................. zł	
	
Narzuty:	Kp = ..................%(R+S)
Kz = ..................%(M)
Z = ..................%(R+S)	
	
Data opracowania	..................	
	
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	..................zł
..................zł	
Wartość końcowa:	..................zł	
	
Słownie: ..................	
	
		Wykonawca	
	
	1	SeKo SMART 6.1.0.3	

Kosztorys - widok uproszczony	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1		PRZEBUDOWA DROGI DO CMENTARZA W KOZACH						
1.1		JEZDNIA						
1.1.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2	267,020				
1.1.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni.   Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	70,000				
1.1.3	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3	94,106				
1.1.4	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	1 597,020				
1.1.5	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	337,020				
1.1.6	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość  warstwy po zagęszczeniu 15 cm  -  jezdnia nowa podbudowa
Krotność=0,8	m2	1 597,020				
1.1.7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm  -  jezdnia nowa podbudowa	m2	1 597,020				
1.1.8	KNNR 6 1003-0201	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8,  8/11 na emulsji modyfikowanej.	m2	1 597,020				
1.2		POBOCZA						
1.2.1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III - zebranie nadmiaru gruntu ze skarpy przy poboczu	m3	32,600				
1.2.2	KNR 2-31 0102-0100	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV	m2	62,000				
1.2.3	KNR 2-31 0102-0200	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV	m2	62,000				
1.2.4	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3	41,900				
1.2.5	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod   warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV -  nowe pobocza	m2	442,000				
1.2.6	KNR 2-31 0114-07 + 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości   po zagęszczeniu 10 cm - nowe pobocza	m2	442,000				
1.3		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE						
1.3.1	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1,000				
1.3.2	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (A-7)	szt.	1,000				
1.3.3	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).    Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,445				
1.3.4	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,000				
1.3.5	kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu	kpl.	1,000				
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	..................zł
..................zł	
	Wartość końcowa:	..................zł	
	
	2	SeKo SMART 6.1.0.3	

Przedmiar	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1		PRZEBUDOWA DROGI DO CMENTARZA W KOZACH					
							
1.1		JEZDNIA					
							
1.1.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		267,020		
		50*3,5+6*2	m2	187,000			
		15*3,5+(16*16-(3,14*8*8))/4*2	m2	80,020			
1.1.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni.   Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		70,000		
		(10*3,5)*2	m2	70,000			
1.1.3	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3		94,106		
		267,02*0,3+70*0,20	m3	94,106			
1.1.4	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		1 597,020		
		445*3,5+(16*16-(3,14*8*8))/4*2+6*2	m2	1 597,020			
1.1.5	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		337,020		
		267,02+70	m2	337,020			
1.1.6	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość  warstwy po zagęszczeniu 15 cm  -  jezdnia nowa podbudowa	m2		1 597,020		
		445*3,5+(16*16-(3,14*8*8))/4*2+6*2	m2	1 597,020			
1.1.7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm  -  jezdnia nowa podbudowa	m2		1 597,020		
		445*3,5+(16*16-(3,14*8*8))/4*2+6*2	m2	1 597,020			
1.1.8	KNNR 6 1003-0201	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8,  8/11 na emulsji modyfikowanej.	m2		1 597,020		
		445*3,5+(16*16-(3,14*8*8))/4*2+6*2	m2	1 597,020			
1.2		POBOCZA					
							
1.2.1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III - zebranie nadmiaru gruntu ze skarpy przy poboczu	m3		32,600		
		32,6	m3	32,600			
1.2.2	KNR 2-31 0102-0100	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV	m2		62,000		
		(50+15)*0,5*2-6*0,5	m2	62,000			
1.2.3	KNR 2-31 0102-0200	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu II-IV	m2		62,000		
		(50+15)*0,5*2-6*0,5	m2	62,000			
1.2.4	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3		41,900		
		32,6+62*0,15	m3	41,900			
1.2.5	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod   warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV -  nowe pobocza	m2		442,000		
		445*0,5*2-6*0,5	m2	442,000			
1.2.6	KNR 2-31 0114-07 + 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości   po zagęszczeniu 10 cm - nowe pobocza	m2		442,000		
		442	m2	442,000			
1.3		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
							
1.3.1	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		1,000		
		1	szt.	1,000			
1.3.2	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (A-7)	szt.		1,000		
		1	szt.	1,000			
1.3.3	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).    Trasa dróg w terenie równinnym	km		0,445		
		0.445	km	0,445			
1.3.4	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
1.3.5	kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
		
	3	SeKo SMART 6.1.0.3	

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1		PRZEBUDOWA DROGI DO CMENTARZA W KOZACH							
1.1		JEZDNIA							
1.2		POBOCZA							
1.3		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE							
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	..................zł
..................zł	
	
	4	SeKo SMART 6.1.0.3