Strona tytułowa kosztorysu	
KOSZTORYS OFERTOWY	
Rodzaj robót:	Drogowa	
	
Inwestycja:	Utwardzenie nawierzchni parkingu przy Urzędzie Miasta i Gminy	
Adres:	Kościelna 1,  88-230 Piotrków Kujawski, dz. nr. 169/4

Inwestor:	Miasto i Gmina Piotrków Kujawski	
Adres:	Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski

Wykonawca:		
Adres:	

Sporządził:	.....................	
		
Poziom cen:	.....................	
Stawka robocizny:	.....................zł	
	
Narzuty:	Kp = .....................%(R+S)
Kz = .....................%(M)
Z = .....................%(R+S)	
	
Data opracowania	.....................	
	
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	.....................zł
.....................zł	
Wartość końcowa:	.....................zł	
	
Słownie: .....................	
	
		Wykonawca	
	
	1	SeKo SMART 6.1.0.3	

Kosztorys - widok uproszczony	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1		UTWARDZENIE NAWIERZCHNI PARKINGU PRZY  URZĘDZIE MIASTA I GMINY 						
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE 						
1.1.1	KNR 2-31 0801-03 0801-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m2	31,000				
1.1.2	KNR 2-31 0804-0300	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o  grubości nawierzchni 15 cm
Krotność=0,667	m2	624,100				
1.1.3	KNR 2-31 0813-0300	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm  na podsypce cementowo-piaskowej	m	102,000				
1.1.4	KNR 2-31 0812-0300	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	6,630				
1.1.5	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami   samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta.	m3	78,280				
1.2		ROBOTY ZIEMNE 						
1.2.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm	m2	699,400				
1.2.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3	314,730				
1.2.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod  warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	699,400				
1.2.4	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm	m2	699,400				
1.3		NAWIERZCHNIE 						
1.3.1	KNR 2-31 0109-01 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (beton C8/10)	m2	699,400				
1.3.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara	m2	407,200				
1.3.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolorowa	m2	292,200				
1.4		KRAWĘŻNIKI						
1.4.1	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	150,000				
1.4.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	3,000				
1.4.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C12/15)	m3	7,020				
1.5		ODWODNIENIE						
1.5.1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	49,200				
1.5.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3	1,750				
1.5.3	KNNR 11 0705-01	Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie	m3	2,840				
1.5.4	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	30,000				
1.5.5	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	25,000				
1.5.6	KNR-W 2-18 0408-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m	16,000				
1.5.7	KNR-W 2-18 0421-01	Montaż czyszczakó rur spustowych	szt.	2,000				
1.5.8	KNR 2-28 0408-01	Studzienki rewizyjne o śr. 425 mm	szt.	2,000				
1.5.9	 kalk własna	Montaż odwodnienia liniowego ze spadkiem w dnie koryta, klasa nośności 15 ton	m	10,000				
1.5.10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod odwodnienie liniowe  betonowa z oporem (beton C20/25)	m3	7,020				
1.5.11	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	47,450				
		
	2	SeKo SMART 6.1.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1.5.12	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych (elementy do wbudowania: pierścień odciążający. płyta nakrywowa, właz żeliwny D400)	szt.	1,000				
1.6		OZNAKOWANIE						
1.6.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 -   ( D-18a )	szt.	1,000				
1.6.2	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -       ( T-29 )	szt.	1,000				
1.6.3	KNR 2-31 0706-07	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową - (oznakowanie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych: pole miejsca postojowego kolor niebieski, symbol P-24 kolor biały)	m2	18,550				
1.7		ZIELEŃ						
1.7.1	KNNR 1 0507-0100	Humusowanie  z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2	98,700				
1.7.2	KNR 2-01 0103-0300	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm.	szt.	1,000				
1.7.3	KNR 2-01 0105-0300	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm.	szt.	1,000				
1.8		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 						
1.8.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,070				
1.8.2	 
kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,000				
1.8.3	 
kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu	kpl.	1,000				
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	.....................zł
.....................zł	
	Wartość końcowa:	.....................zł	
	
	3	SeKo SMART 6.1.0.3	

Przedmiar	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1		UTWARDZENIE NAWIERZCHNI PARKINGU PRZY  URZĘDZIE MIASTA I GMINY 					
							
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE 					
							
1.1.1	KNR 2-31 0801-03 0801-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m2		31,000		
		31	m2	31,000			
1.1.2	KNR 2-31 0804-0300	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o  grubości nawierzchni 15 cm	m2		624,100		
	Krotność=0,667	624,10	m2	624,100			
1.1.3	KNR 2-31 0813-0300	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm  na podsypce cementowo-piaskowej	m		102,000		
		102	m	102,000			
1.1.4	KNR 2-31 0812-0300	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3		6,630		
		102*0,065	m3	6,630			
1.1.5	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami   samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta.	m3		78,280		
		31*0,15+624,1*0,1+102*0,3*0,15+6,63	m3	78,280			
1.2		ROBOTY ZIEMNE 					
							
1.2.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm	m2		699,400		
		399.7+292.2+7.5	m2	699,400			
1.2.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3		314,730		
		699,4*0,45	m3	314,730			
1.2.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod  warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		699,400		
		699,4	m2	699,400			
1.2.4	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm	m2		699,400		
		699,4	m2	699,400			
1.3		NAWIERZCHNIE 					
							
1.3.1	KNR 2-31 0109-01 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (beton C8/10)	m2		699,400		
		399.7+292.2+7.5	m2	699,400			
1.3.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara	m2		407,200		
		399,7+7,5	m2	407,200			
1.3.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka kolorowa	m2		292,200		
		292,2	m2	292,200			
1.4		KRAWĘŻNIKI					
							
1.4.1	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		150,000		
		150	m	150,000			
1.4.2	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		3,000		
		3	m	3,000			
1.4.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C12/15)	m3		7,020		
		(105+3)*0,065	m3	7,020			
1.5		ODWODNIENIE					
							
1.5.1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		49,200		
		(19+3+3+22+8)*0.6*1.2	m3	39,600			
		(12+4)*0.6*1.0	m3	9,600			
1.5.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3		1,750		
		1,75	m3	1,750			
1.5.3	KNNR 11 0705-01	Złoża filtracyjne piaskowe, żwirowe wykonywane ręcznie	m3		2,840		
		(19+3+3+22+8)*0.4*0.1	m3	2,200			
		(12+4)*0.4*0.1	m3	0,640			
1.5.4	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		30,000		
		
	4	SeKo SMART 6.1.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
		22+8	m	30,000			
1.5.5	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		25,000		
		19+3+3	m	25,000			
1.5.6	KNR-W 2-18 0408-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m		16,000		
		12+4	m	16,000			
1.5.7	KNR-W 2-18 0421-01	Montaż czyszczakó rur spustowych	szt.		2,000		
		2	szt.	2,000			
1.5.8	KNR 2-28 0408-01	Studzienki rewizyjne o śr. 425 mm	szt.		2,000		
		2	szt.	2,000			
1.5.9	 kalk własna	Montaż odwodnienia liniowego ze spadkiem w dnie koryta, klasa nośności 15 ton	m		10,000		
		5+5	m	10,000			
1.5.10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod odwodnienie liniowe  betonowa z oporem (beton C20/25)	m3		7,020		
		(105+3)*0,065	m3	7,020			
1.5.11	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		47,450		
		49,2-1,75	m3	47,450			
1.5.12	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych (elementy do wbudowania: pierścień odciążający. płyta nakrywowa, właz żeliwny D400)	szt.		1,000		
		1	szt.	1,000			
1.6		OZNAKOWANIE					
							
1.6.1	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - ( D-18a )	szt.		1,000		
		1	szt.	1,000			
1.6.2	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - ( T-29 )	szt.		1,000		
		1	szt.	1,000			
1.6.3	KNR 2-31 0706-07	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową - (oznakowanie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych: pole miejsca postojowego kolor niebieski, symbol P-24 kolor biały)	m2		18,550		
		5.3*3.5	m2	18,550			
1.7		ZIELEŃ					
							
1.7.1	KNNR 1 0507-0100	Humusowanie  z obsianiem, przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2		98,700		
		98,70	m2	98,700			
1.7.2	KNR 2-01 0103-0300	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm.	szt.		1,000		
		1	szt.	1,000			
1.7.3	KNR 2-01 0105-0300	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm.	szt.		1,000		
		1	szt.	1,000			
1.8		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 					
							
1.8.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		0,070		
		699.4/10000	ha	0,070			
1.8.2	 
kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
1.8.3	 
kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
		
	5	SeKo SMART 6.1.0.3	

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1		UTWARDZENIE NAWIERZCHNI PARKINGU PRZY  URZĘDZIE MIASTA I GMINY 							
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE 							
1.2		ROBOTY ZIEMNE 							
1.3		NAWIERZCHNIE 							
1.4		KRAWĘŻNIKI							
1.5		ODWODNIENIE							
1.6		OZNAKOWANIE							
1.7		ZIELEŃ							
1.8		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 							
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	.....................zł
.....................zł	
	
	6	SeKo SMART 6.1.0.3