KOSZTORYS OFERTOWY	
Rodzaj robót:	Budowlana	
	
Inwestycja:	BUDOWA SKATEPARKU	
Adres:	 dz. nr 166/60
 88-230 Piotrków Kujawski	
		
Inwestor:	Miasto i Gmina Piotrków Kujawski	
Adres:	Kościelna 1
88-230 Piotrków Kujawski	
	
Wykonawca:		
Adres:	

Sporządził:	…………………..	
		
Poziom cen:	…………………..	
Stawka robocizny:	………………….. zł	
	
Narzuty:	Kp = …………………..%(R+S)
Z = ………………….. (R+Kp(R)+S+Kp(S))
Kz = ………………….. (M)	
	
Data opracowania	…………………..	
	
Wartość kosztorysowa:
VAT (VA) = 23%WK:	…………………..zł
…………………..zł	
Wartość końcowa:	…………………..zł	
	
Słownie: …………………..	
	
		Wykonawca	
	
	1	SeKo SMART 6.1.1.2	

Kosztorys - widok uproszczony	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1		ROBOTY POMIAROWE						
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wytyczenie geodezyjna obiektu	ha	0,075				
1.2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powykonawcza.	ha	0,075				
2		NAWIERZCHNIE						
2.1	D.02.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m2	750,000				
2.2	D.02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość wg. oferenta.	m3	187,500				
2.3	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	750,000				
2.4	D.04.02.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	750,000				
2.5	D.04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo twarde)	m2	750,000				
2.6	D.05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	750,000				
2.7	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	750,000				
2.8	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2	750,000				
3		OBRZEŻA						
3.1	D.08.03.01	Rowki pod obrzeżai i ławy betonowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	110,000				
3.2	D.04.02.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	19,800				
3.3	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem	m	110,000				
4		ZIELEŃ I SKARPY						
4.1	D.02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi przemieszczanej spycharkami lub zgarniarkami (kat. gruntu III-IV)	m3	39,563				
4.2	D.09.01.01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na skarpach o nachyleniu do 1:2 grubość warstwy 10 cm	ha	0,008				
4.3	D.09.01.01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm	ha	0,029				
4.4	D.09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2	369,300				
5		WYPOSAŻENIE						
5.1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia: Bank ramp	m2	1,000				
5.2	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia: Quarter pipe	m2	1,000				
5.3	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia: Funbox z  grindboxem 3/3 i grindboxem 3/1	m2	1,000				
5.4	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia: Grindbox 1	m2	1,000				
5.5	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia: Poręcz prosta	m2	1,000				
5.6	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia: Ławka 1	m2	1,000				
		
	Wartość kosztorysowa:
VAT (VA) = 23%WK:	…………………..zł
…………………..zł	
	Wartość końcowa:	…………………..zł	
	
	2	SeKo SMART 6.1.1.2	

Przedmiar	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1		ROBOTY POMIAROWE					
							
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wytyczenie geodezyjna obiektu	ha		0,075		
		(30*25)/10000	ha	0,075			
1.2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powykonawcza.	ha		0,075		
		(30*25)/10000	ha	0,075			
2		NAWIERZCHNIE					
							
2.1	D.02.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm	m2		750,000		
		30*25	m2	750,000			
2.2	D.02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość wg. oferenta.	m3		187,500		
		750*0,25	m3	187,500			
2.3	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		750,000		
		30*25	m2	750,000			
2.4	D.04.02.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		750,000		
		30*25	m2	750,000			
2.5	D.04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo twarde)	m2		750,000		
		30*25	m2	750,000			
2.6	D.05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		750,000		
		30*25	m2	750,000			
2.7	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2		750,000		
		30*25	m2	750,000			
2.8	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		750,000		
		30*25	m2	750,000			
3		OBRZEŻA					
							
3.1	D.08.03.01	Rowki pod obrzeżai i ławy betonowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		110,000		
		30*2+25*2	m	110,000			
3.2	D.04.02.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		19,800		
		110*0.18	m2	19,800			
3.3	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem	m		110,000		
		110	m	110,000			
4		ZIELEŃ I SKARPY					
							
4.1	D.02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi przemieszczanej spycharkami lub zgarniarkami (kat. gruntu III-IV)	m3		39,563		
		(31.65*2.5)*0,5	m3	39,563			
4.2	D.09.01.01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na skarpach o nachyleniu do 1:2 grubość warstwy 10 cm	ha		0,008		
		(31.65*2.5)/10000	ha	0,008			
4.3	D.09.01.01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm	ha		0,029		
		369.3/10000-(31.65*2.5)/10000	ha	0,029			
4.4	D.09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		369,300		
		369,3	m2	369,300			
5		WYPOSAŻENIE					
							
5.1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia: Bank ramp	m2		1,000		
		1	m2	1,000			
5.2	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia: Quarter pipe	m2		1,000		
		1	m2	1,000			
5.3	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia: Funbox z  grindboxem 3/3 i grindboxem 3/1	m2		1,000		
		1	m2	1,000			
5.4	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia: Grindbox 1	m2		1,000		
		1	m2	1,000			
5.5	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia: Poręcz prosta	m2		1,000		
		1	m2	1,000			
		
	3	SeKo SMART 6.1.1.2	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
5.6	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów wyposażenia: Ławka 1	m2		1,000		
		1	m2	1,000			
		
	4	SeKo SMART 6.1.1.2	

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1		ROBOTY POMIAROWE							
2		NAWIERZCHNIE							
3		OBRZEŻA							
4		ZIELEŃ I SKARPY							
5		WYPOSAŻENIE							
		
	Wartość kosztorysowa:
VAT (VA) = 23%WK:	…………………..zł
…………………..zł	
	
	5	SeKo SMART 6.1.1.2