Strona tytułowa kosztorysu	
KOSZTORYS OFERTOWY	
Rodzaj robót:	Budowlana	
	
Inwestycja:	PRZEBUDOWA ULIC KUJAWSKIEJ, KOLEJOWEJ, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, WYPYCHA W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM - IV ETAP (DOTYCZY PRZEBUDOWY UL. WYPYCHA)	
Adres:	UL. KUJAWSKA, KOLEJOWA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, WYPYCHA
88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI
POLSKA	
Kody CPV:	45000000-7 - Roboty budowlane	
Inwestor:	MIASTO I GMINA PIOTRKÓW KUJAWSKI	
Adres:	KOŚCIELNA 1
88-230 PIOTRKÓW KUJAWSKI
POLSKA	
	
Wykonawca:		
Adres:	

Sporządził:	.....................	
		
Poziom cen:	.....................	
Stawka robocizny:	.....................zł	
	
Narzuty:	Kp = .....................%(R+S)
Kz = .....................%(M)
Z = .....................%(Kp(R)+R+Kp(S)+S)	
	
Data opracowania	.....................	
	
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	..................... zł
.....................zł	
Wartość końcowa:	.....................zł	
	
Słownie: .....................	
	
		Wykonawca	
	
	1	SeKo SMART 6.1.0.3	

Kosztorys - widok uproszczony	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	UL. WYPYCHA (OD KM 0+000 DO KM 0+082,10 i OD KM 0+106,10 DO KM 0+193,21)						
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,169				
1.1.2	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2	44,010				
1.1.3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości nawierzchni 10 cm	m2	1 187,690				
1.1.4	D.01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	412,380				
1.1.5	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	48,500				
1.1.6	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	338,000				
1.1.7	D.01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	21,970				
1.1.8	D.01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt.	1,000				
1.1.9	D.01.02.04	Rozebranie wpustów ulicznych	szt.	4,000				
1.1.10	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi.	m3	183,013				
1.2		ROBOTY ZIEMNE						
1.2.1	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 30 cm. Kategoria gruntu I-IV - jezdnia	m2	948,890				
1.2.2	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 30 cm. Kategoria gruntu I-IV - zjazdy	m2	194,790				
1.2.3	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 15 cm. Kategoria gruntu I-IV - chodniki	m2	449,270				
1.2.4	D.02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi	m3	410,494				
1.3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻĄ						
1.3.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m	197,200				
1.3.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m	152,100				
1.3.3	D.08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m	183,860				
1.3.4	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	263,100				
1.4		JEZDNIA						
1.4.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	948,890				
1.4.2	D.04.05.01	Warstwa kryszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (wbudowane w postaci gotowej mieszanik) gr.  12 cm	m2	948,890				
1.4.3	D.04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	948,890				
1.4.4	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	948,890				
1.4.5	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC11W o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	948,890				
1.4.6	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2	948,890				
1.4.7	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	948,890				
1.5		ZJAZDY						
1.5.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	194,790				
1.5.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	194,790				
1.5.3	D.04.06.01	Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	194,790				
1.5.4	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej	m2	194,790				
1.6		CHODNIKI						
1.6.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	449,270				
1.6.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	449,270				
		
	2	SeKo SMART 6.1.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1.6.3	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	449,270				
1.7		OZNAKOWANIE						
1.7.1	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt.	9,000				
1.7.2	D.07.02.01	Przymocowanie tablich znaków drogowych	szt.	10,000				
1.7.3	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2	12,000				
1.8		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCH						
1.8.1	D.08.07.01a	Progi podrzutowe wraz z montażem	m	10,000				
1.9		KANALIZACJA DESZCZOWA - WPUSTY I PRZYKANALIKI						
1.9.1	D.02.01.01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze złożeniem urobku na odkład.Grunt kategorii III.	m3	15,720				
1.9.2	D.03.02.01	Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich	m2	5,400				
1.9.3	D.03.02.01	Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 200 mm	m	13,500				
1.9.4	D.03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	4,000				
1.9.5	D.03.02.01	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)	m3	12,600				
1.9.6	D.02.01.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96)	m3	12,600				
1.9.7	D.02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi	m3	3,120				
1.10		KANALIZACJA DESZCZOWA - WYMIANA ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ						
1.10.1	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi poza teren budowy wraz z zagospodarowaniem. Grunt kat.III	m3	155,335				
1.10.2	D.02.01.01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi poza teren budowy wraz z zagospodarowaniem. . Grunt kategorii III	m3	17,259				
1.10.3	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi poza teren budowy wraz z zagospodarowaniem. .Grunt kat.III - poszerzenie wykopów pod studnie	m3	8,100				
1.10.4	D.01.02.04	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1000 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie przy użyciu sprzętu ręcznego	kpl.	2,000				
1.10.5	D.01.02.04	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 200 mm	m	169,210				
1.10.6	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi.	m3	13,226				
1.10.7	D.03.02.01	Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich	m2	101,526				
1.10.8	D.03.02.01	Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 315 mm	m	169,210				
1.10.9	D.03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie (z włazem typu ciężkiego kl. D-400 - 40 ton z uszczelką gumową, z płytą nastudzienną i pierścieniem odciążającym, wyprowadzenie rur przewodowych sieci kanalizacyjnej deszczowej z uszczelnieniem na uszczelkę)	szt.	3,000				
1.10.10	D.03.02.01	Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	0.5 m	-   6,000				
1.10.11	D.03.02.01	Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie	m3	3,000				
1.10.12	D.02.01.01	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem - wymiana gruntu wraz z dowozem piasku	m3	148,989				
1.10.13	D.03.02.01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej 300 mm	próba	1,000				
1.11		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
1.11.1	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	m3	1,700				
1.11.2	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3	m3	3,000				
1.11.3	D.09.01.01	Humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą.	m2	17,990				
		
	3	SeKo SMART 6.1.0.3	

	
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	.....................zł
.....................zł	
	Wartość końcowa:	.....................zł	
	
	4	SeKo SMART 6.1.0.3	

Przedmiar	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	UL. WYPYCHA (OD KM 0+000 DO KM 0+082,10 i OD KM 0+106,10 DO KM 0+193,21)					
							
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
							
1.1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km		0,169		
		0,169	km	0,169			
1.1.2	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2		44,010		
		44,01	m2	44,010			
1.1.3	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości nawierzchni 10 cm	m2		1 187,690		
		238,80	m2	238,800			
		948,89	m2	948,890			
1.1.4	D.01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2		412,380		
		412,38	m2	412,380			
1.1.5	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		48,500		
		48,5	m	48,500			
1.1.6	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		338,000		
		338	m	338,000			
1.1.7	D.01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3		21,970		
		338*0,065	m3	21,970			
1.1.8	D.01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt.		1,000		
		1	szt.	1,000			
1.1.9	D.01.02.04	Rozebranie wpustów ulicznych	szt.		4,000		
		4	szt.	4,000			
1.1.10	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi.	m3		183,013		
		44,01*0,12+1187,69*0,1+412,38*0,05+48,5*0,08*0,3+338*0,3*0,15+21,97	m3	183,013			
1.2		ROBOTY ZIEMNE					
							
1.2.1	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 30 cm. Kategoria gruntu I-IV - jezdnia	m2		948,890		
		948,89	m2	948,890			
1.2.2	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 30 cm. Kategoria gruntu I-IV - zjazdy	m2		194,790		
		194,79	m2	194,790			
1.2.3	D.02.01.01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 15 cm. Kategoria gruntu I-IV - chodniki	m2		449,270		
		449,27	m2	449,270			
1.2.4	D.02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi	m3		410,494		
		948,89*0,3+194,79*0,3+449,27*0,15	m3	410,494			
1.3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻĄ					
							
1.3.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m		197,200		
		197,2	m	197,200			
1.3.2	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m		152,100		
		152,10	m	152,100			
1.3.3	D.08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo- piaskowej	m		183,860		
		183,86	m	183,860			
1.3.4	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		263,100		
		263,10	m	263,100			
1.4		JEZDNIA					
							
1.4.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		948,890		
		948,89	m2	948,890			
1.4.2	D.04.05.01	Warstwa kryszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (wbudowane w postaci gotowej mieszanik) gr.  12 cm	m2		948,890		
		948,89	m2	948,890			
1.4.3	D.04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		948,890		
		948,89	m2	948,890			
1.4.4	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2		948,890		
		948,89	m2	948,890			
		
	5	SeKo SMART 6.1.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1.4.5	D.05.03.05b	Warstwa wiążąca AC11W o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2		948,890		
		948,89	m2	948,890			
1.4.6	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m2		948,890		
		948,89	m2	948,890			
1.4.7	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC11S o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2		948,890		
		948,89	m2	948,890			
1.5		ZJAZDY					
							
1.5.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		194,790		
		194,79	m2	194,790			
1.5.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		194,790		
		194,79	m2	194,790			
1.5.3	D.04.06.01	Podbudowy betonowe z dylatacją. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		194,790		
		194,79	m2	194,790			
1.5.4	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej	m2		194,790		
		194,79	m2	194,790			
1.6		CHODNIKI					
							
1.6.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		449,270		
		449,27	m2	449,270			
1.6.2	D.04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		449,270		
		449,27	m2	449,270			
1.6.3	D.05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		449,270		
		449,27	m2	449,270			
1.7		OZNAKOWANIE					
							
1.7.1	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60 mm	szt.		9,000		
		9	szt.	9,000			
1.7.2	D.07.02.01	Przymocowanie tablich znaków drogowych	szt.		10,000		
		10	szt.	10,000			
1.7.3	D.07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie	m2		12,000		
		12	m2	12,000			
1.8		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCH					
							
1.8.1	D.08.07.01a	Progi podrzutowe wraz z montażem	m		10,000		
		10	m	10,000			
1.9		KANALIZACJA DESZCZOWA - WPUSTY I PRZYKANALIKI					
							
1.9.1	D.02.01.01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze złożeniem urobku na odkład.Grunt kategorii III.	m3		15,720		
		13,5*(0,6*1,2)+(1*1*1,5)*4	m3	15,720			
1.9.2	D.03.02.01	Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich	m2		5,400		
		13,5*0,4	m2	5,400			
1.9.3	D.03.02.01	Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 200 mm	m		13,500		
		13,5	m	13,500			
1.9.4	D.03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		4,000		
		4	szt.	4,000			
1.9.5	D.03.02.01	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)	m3		12,600		
		12,60	m3	12,600			
1.9.6	D.02.01.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96)	m3		12,600		
		12,60	m3	12,600			
1.9.7	D.02.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi	m3		3,120		
		3,12	m3	3,120			
1.10		KANALIZACJA DESZCZOWA - WYMIANA ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ					
							
1.10.1	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi poza teren budowy wraz z zagospodarowaniem. Grunt kat.III	m3		155,335		
		((82,1+87,11)*(1,6+1,8)/2*0,6)*0,9	m3	155,335			
		
	6	SeKo SMART 6.1.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1.10.2	D.02.01.01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi poza teren budowy wraz z zagospodarowaniem. . Grunt kategorii III	m3		17,259		
		((82,1+87,11)*(1,6+1,8)/2*0,6)*0,1	m3	17,259			
1.10.3	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi poza teren budowy wraz z zagospodarowaniem. .Grunt kat.III - poszerzenie wykopów pod studnie	m3		8,100		
		((0,45*1,5*2)*2)*3	m3	8,100			
1.10.4	D.01.02.04	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1000 mm i głębokości 3 m w gotowym wykopie przy użyciu sprzętu ręcznego	kpl.		2,000		
		2	kpl.	2,000			
1.10.5	D.01.02.04	Demontaż rurociągu betonowego kielichowego uszczelnionego zaprawą cementową. Rurociąg o średnicy nominalnej 200 mm	m		169,210		
		82,1+87,11	m	169,210			
1.10.6	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi.	m3		13,226		
		((2*3,14*0,6)*2*0,15)*2+(3,14*0,6*0,6)*0,15*2	m3	2,600			
		(2*3,14*0,2)*0,05*(82,1+87,11)	m3	10,626			
1.10.7	D.03.02.01	Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich	m2		101,526		
		(82,1+87,11)*0,6	m2	101,526			
1.10.8	D.03.02.01	Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 315 mm	m		169,210		
		(82,1+87,11)	m	169,210			
1.10.9	D.03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie (z włazem typu ciężkiego kl. D-400 - 40 ton z uszczelką gumową, z płytą nastudzienną i pierścieniem odciążającym, wyprowadzenie rur przewodowych sieci kanalizacyjnej deszczowej z uszczelnieniem na uszczelkę)	szt.		3,000		
		3	szt.	3,000			
1.10.10	D.03.02.01	Dodatek za każde 0,5 m różnicy głębokości studni rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	0.5 m		-   6,000		
		-3*2	0.5 m	-   6,000			
1.10.11	D.03.02.01	Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie	m3		3,000		
		3	m3	3,000			
1.10.12	D.02.01.01	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem - wymiana gruntu wraz z dowozem piasku	m3		148,989		
		(155,335+17,259+8,10)-101,526*0,15-(3,14*0,6*0,6)*2*2-(82,1+87,11)*3,14*0,15*0,15	m3	148,989			
1.10.13	D.03.02.01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o średnicy nominalnej 300 mm	próba		1,000		
		1	próba	1,000			
1.11		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
							
1.11.1	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	m3		1,700		
		17*0,1	m3	1,700			
1.11.2	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3	m3		3,000		
		(11+4)*0,2	m3	3,000			
1.11.3	D.09.01.01	Humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą.	m2		17,990		
		17,99	m2	17,990			
		
	7	SeKo SMART 6.1.0.3	

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE	UL. WYPYCHA (OD KM 0+000 DO KM 0+082,10 i OD KM 0+106,10 DO KM 0+193,21)							
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1.2		ROBOTY ZIEMNE							
1.3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻĄ							
1.4		JEZDNIA							
1.5		ZJAZDY							
1.6		CHODNIKI							
1.7		OZNAKOWANIE							
1.8		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCH							
1.9		KANALIZACJA DESZCZOWA - WPUSTY I PRZYKANALIKI							
1.10		KANALIZACJA DESZCZOWA - WYMIANA ISTNIEJĄCEGO KOLEKTORA KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
1.11		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE							
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	.....................zł
.....................zł	
	
	8	SeKo SMART 6.1.0.3