Strona tytułowa kosztorysu	
KOSZTORYS OFERTOWY	
Rodzaj robót:	Drogowa	
	
Inwestycja:	Przebudowa drogi Lubsin - Trojaczek (Lubsin - Stawiska) od km 3+940 do km 4+440	
Adres:	Lubsin dz. nr 45
88-230 Piotrków Kujawski	
		
Inwestor:	Miasto i Gmina Piotrków Kujawski	
Adres:	Kościelna 1,88-230 Piotrków Kujawski,

Wykonawca:		
Adres:	

Sporządził:	.................	
		
Poziom cen:	.................	
Stawka robocizny:	................. zł	
	
Narzuty:	Kp = .................%(R+S)
Kz = .................%(M)
Z = .................%(R+S)	
	
Data opracowania	.................	
	
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	.................zł
.................zł	
Wartość końcowa:	.................zł	
	
Słownie: .................	
	
		Wykonawca	
	
	1	SeKo SMART 6.1.0.3	

Kosztorys - widok uproszczony	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1		Przebudowa drogi Lubsin - Trojaczek (Lubsin - Stawiska) od km 3+940 do 4+440						
1.1	72	ZJAZDY						
1.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i  chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	12,000				
1.1.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3	2,400				
1.1.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod  warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	12,000				
1.1.4	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm	m2	12,000				
1.1.5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
Krotność=0,8	m2	12,000				
1.1.6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	12,000				
1.2	143	JEZDNIA						
1.2.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni.    Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV - jezdnia poszerzenia
Krotność=0,5	m2	196,700				
1.2.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3	98,350				
1.2.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod    warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV   -   jezdnia poszerzenia	m2	196,700				
1.2.4	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm -  jezdnia poszerzenia	m2	196,700				
1.2.5	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość  warstwy po zagęszczeniu 15 cm  -  jezdnia poszerzenia
Krotność=0,8	m2	196,700				
1.2.6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm  -  jezdnia poszerzenia	m2	196,700				
1.2.7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy
Krotność=0,8	m2	1 803,300				
1.2.8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm  - wzmocnienie istniejącej podbudowy	m2	1 803,300				
1.2.9	KNNR 6 1003-0201	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8,  8/11 na emulsji modyfikowanej.	m2	2 000,000				
1.3	144	POBOCZA						
1.3.1	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod   warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV -  nowe pobocza	m2	232,200				
1.3.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm -  nowe pobocza	m2	232,200				
1.3.3	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o grubość warstwy średnia 15 cm - wyrównanie istniejących poboczy	m3	39,570				
1.4	145	WYKONANIE PRZEPUSTÓW fi 800						
1.4.1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	33,552				
1.4.2	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm (przepust o śr. 80 cm)
Krotność=1,3333	m	11,000				
1.4.3	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami   samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta.	m3	5,699				
1.4.4	KNR 2-31 0605-0200	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe  betonowe	m3	1,760				
1.4.5	KNR 2-31 0605-0800	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60  cm (przepust o średnicy 80 cm)
Krotność=1,3333	m	11,000				
		
	2	SeKo SMART 6.1.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1.4.6	KNR 2-31 0605-0500	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o  średnicy 60 cm (ścianka czołowa dla przepustu o średnicy 80 cm)	szt.	2,000				
1.4.7	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	31,792				
1.4.8	KNR 2-01 0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00	m3	31,792				
1.4.9	KNNR 6 1302-0200	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość  namułu 20 cm	m	20,000				
1.5	146	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE						
1.5.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).    Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,500				
1.5.2	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,000				
1.5.3	kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu	kpl.	1,000				
1.5.4	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
Krotność=0,5	m2	392,700				
1.5.5	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami   samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta.	m3	29,452				
1.5.6	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1,000				
1.5.7	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (A-7)	szt.	1,000				
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	.................zł
.................zł	
	Wartość końcowa:	.................zł	
	
	3	SeKo SMART 6.1.0.3	

Przedmiar	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1		Przebudowa drogi Lubsin - Trojaczek (Lubsin - Stawiska) od km 3+940 do 4+440					
							
1.1	72	ZJAZDY					
							
1.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i  chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		12,000		
		4*2+(2*2)*0,5*2	m2	12,000			
1.1.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3		2,400		
		12*0,2	m3	2,400			
1.1.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod  warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		12,000		
		12	m2	12,000			
1.1.4	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm	m2		12,000		
		12	m2	12,000			
1.1.5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		12,000		
	Krotność=0,8	12	m2	12,000			
1.1.6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		12,000		
		12	m2	12,000			
1.2	143	JEZDNIA					
							
1.2.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni.    Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV - jezdnia poszerzenia	m2		196,700		
	Krotność=0,5	196,70	m2	196,700			
1.2.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3		98,350		
		196,70*0,5	m3	98,350			
1.2.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod    warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV   -   jezdnia poszerzenia	m2		196,700		
		196,70	m2	196,700			
1.2.4	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm -  jezdnia poszerzenia	m2		196,700		
		196,70	m2	196,700			
1.2.5	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość  warstwy po zagęszczeniu 15 cm  -  jezdnia poszerzenia	m2		196,700		
	Krotność=0,8	196,70	m2	196,700			
1.2.6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm  -  jezdnia poszerzenia	m2		196,700		
		196.70	m2	196,700			
1.2.7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy	m2		1 803,300		
	Krotność=0,8	500*4-196.70	m2	1 803,300			
1.2.8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm  - wzmocnienie istniejącej podbudowy	m2		1 803,300		
		500*4-196.70	m2	1 803,300			
1.2.9	KNNR 6 1003-0201	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8,  8/11 na emulsji modyfikowanej.	m2		2 000,000		
		500*4	m2	2 000,000			
1.3	144	POBOCZA					
							
1.3.1	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod   warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV -  nowe pobocza	m2		232,200		
		232,2	m2	232,200			
1.3.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm -  nowe pobocza	m2		232,200		
		232,2	m2	232,200			
1.3.3	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o grubość warstwy średnia 15 cm - wyrównanie istniejących poboczy	m3		39,570		
		263.8*0.15	m3	39,570			
1.4	145	WYKONANIE PRZEPUSTÓW fi 800					
							
1.4.1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		33,552		
		11*2*2-(3.14*0.55*0.55)*11	m3	33,552			
		
	4	SeKo SMART 6.1.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1.4.2	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm (przepust o śr. 80 cm)	m		11,000		
	Krotność=1,3333	11	m	11,000			
1.4.3	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami   samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta.	m3		5,699		
		(2*3.14*0.55)*0.15*11	m3	5,699			
1.4.4	KNR 2-31 0605-0200	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe  betonowe	m3		1,760		
		11*0.8*0.2	m3	1,760			
1.4.5	KNR 2-31 0605-0800	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60  cm (przepust o średnicy 80 cm)	m		11,000		
	Krotność=1,3333	11	m	11,000			
1.4.6	KNR 2-31 0605-0500	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o  średnicy 60 cm (ścianka czołowa dla przepustu o średnicy 80 cm)	szt.		2,000		
		2	szt.	2,000			
1.4.7	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		31,792		
		33.552-1.76	m3	31,792			
1.4.8	KNR 2-01 0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00	m3		31,792		
		33.552-1.76	m3	31,792			
1.4.9	KNNR 6 1302-0200	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość  namułu 20 cm	m		20,000		
		10+10	m	20,000			
1.5	146	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
							
1.5.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).    Trasa dróg w terenie równinnym	km		0,500		
		0.5	km	0,500			
1.5.2	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
1.5.3	kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
1.5.4	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m2		392,700		
	Krotność=0,5	392.70	m2	392,700			
1.5.5	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami   samowyładowczymi - na odległość wg. oferenta.	m3		29,452		
		392,7*0,075	m3	29,452			
1.5.6	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		1,000		
		1	szt.	1,000			
1.5.7	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (A-7)	szt.		1,000		
		1	szt.	1,000			
		
	5	SeKo SMART 6.1.0.3	

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1		Przebudowa drogi Lubsin - Trojaczek (Lubsin - Stawiska) od km 3+940 do 4+440							
1.1	72	ZJAZDY							
1.2	143	JEZDNIA							
1.3	144	POBOCZA							
1.4	145	WYKONANIE PRZEPUSTÓW fi 800							
1.5	146	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE							
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	.................zł
.................zł	
	
	6	SeKo SMART 6.1.0.3