KOSZTORYS OFERTOWY	
 	
Rodzaj robót (branża):	Drogowa	
 	 	
Inwestycja	Przebudowa drogi Malina - Zakręta od  km 0+000 do km 0+500 - I etap	

 	 	
Adres:	Malina dz. nr 182	
 	 88-230 Piotrków Kujawski	

 	 	
Inwestor:	Miasto i Gmina Piotrków Kujawski	
 	Kościelna 1,88-230 Piotrków Kujawski,	

Wykonawca:	 	

 	 	
 	 	
Sporządził:	…………	
	 	
Poziom cen:	…………	
Stawka robocizny:	………… zł	
Narzuty:	Kp = …………%(R+S)
Kz = …………%(M)
Z = …………%(R+S)	
Data opracowania:	…………	
 	 	
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	…………zł
…………zł	 	
Wartość końcowa kosztorysu	…………zł	 	
Słownie:	………………………………………………………………………………………………………………………………	 	

 	 	 	 	 	
		 	Wykonawca	 	
	
	1	SeKo Smart 12.2.0.3	

Kosztorys - widok uproszczony	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1		Przebudowa drogi Malina - Zakręta od  km 0+000 do km 0+500 - I ETAP						
1.1		ZJAZDY						
1.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i  chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	78,000				
1.1.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3	15,600				
1.1.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod  warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	78,000				
1.1.4	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm	m2	78,000				
1.1.5	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Krotność=0,8	m2	78,000				
1.1.6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	78,000				
1.2		JEZDNIA						
1.2.1	KNR 2-31 0804-0300	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości nawierzchni 15 cm
Krotność=0,5	m2	1 971,000				
1.2.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=1,25	m2	1 971,000				
1.2.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=1,5	m2	34,375				
1.2.4	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3	503,063				
1.2.5	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość wg. oferenta	m3	147,825				
1.2.6	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod    warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	2 005,375				
1.2.7	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm	m2	2 005,375				
1.2.8	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Krotność=0,8	m2	2 005,375				
1.2.9	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	2 005,375				
1.2.10	KNNR 6 1003-0201	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8,  8/11 na emulsji modyfikowanej.	m2	2 005,375				
1.3		POBOCZA						
1.3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	476,000				
1.3.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3	95,200				
1.3.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	476,000				
1.3.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	476,000				
1.4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE						
1.4.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).    Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,500				
1.4.2	KNR 2-31 0702-0200	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	3,000				
1.4.3	KNR 2-31 0703-0200	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 (znak A- 7, wielkość - Ś, folia - 2 generacji)	szt.	1,000				
1.4.4	KNR 2-31 0703-0200	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 (znak D-1, wielkość - Ś, folia - 2 generacji)	szt.	2,000				
		
	2	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1.4.5	KNR 2-31 0703-0100	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 (Tabliczka T-6,  folia - 2 generacji)	szt.	2,000				
1.4.6	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,000				
1.4.7	kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu	kpl.	1,000				
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	…………zł
…………zł	
	Wartość końcowa:	…………zł	
	
	3	SeKo Smart 12.2.0.3	

Przedmiar	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1		Przebudowa drogi Malina - Zakręta od  km 0+000 do km 0+500 - I ETAP					
							
1.1		ZJAZDY					
							
1.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i  chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		78,000		
	prawostronne	(6*2)*1+(5*2)*2+(4*2)*2+(3*2)*1+(2*2*0,5)*2*6	m2	78,000			
1.1.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3		15,600		
		78*0,2	m3	15,600			
1.1.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod  warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		78,000		
		78	m2	78,000			
1.1.4	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm	m2		78,000		
		78	m2	78,000			
1.1.5	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Krotność=0,8	m2		78,000		
		78	m2	78,000			
1.1.6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		78,000		
		78	m2	78,000			
1.2		JEZDNIA					
							
1.2.1	KNR 2-31 0804-0300	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości nawierzchni 15 cm
Krotność=0,5	m2		1 971,000		
		1971	m2	1 971,000			
1.2.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=1,25	m2		1 971,000		
		1971	m2	1 971,000			
1.2.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=1,5	m2		34,375		
		4*500-1971	m2	29,000			
		(10*10-3,14*5*5)/4	m2	5,375			
1.2.4	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3		503,063		
		1971*0,25+34,375*0,3	m3	503,063			
1.2.5	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość wg. oferenta	m3		147,825		
		1971*0,075	m3	147,825			
1.2.6	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod    warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		2 005,375		
		500*4+(10*10-3,14*5*5)/4	m2	2 005,375			
1.2.7	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm	m2		2 005,375		
		2005,375	m2	2 005,375			
1.2.8	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Krotność=0,8	m2		2 005,375		
		2005,375	m2	2 005,375			
1.2.9	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		2 005,375		
		2005,375	m2	2 005,375			
1.2.10	KNNR 6 1003-0201	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8,  8/11 na emulsji modyfikowanej.	m2		2 005,375		
		2005,375	m2	2 005,375			
1.3		POBOCZA					
							
1.3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		476,000		
		500*0,5*2-(10*1+9*2+8*2+4*1)*0,5	m2	476,000			
1.3.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3		95,200		
		
	4	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
		476*0,2	m3	95,200			
1.3.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		476,000		
		500*0,5*2-(10*1+9*2+8*2+4*1)*0,5	m2	476,000			
1.3.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		476,000		
		500*0,5*2-(10*1+9*2+8*2+4*1)*0,5	m2	476,000			
1.4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
							
1.4.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).    Trasa dróg w terenie równinnym	km		0,500		
		0.5	km	0,500			
1.4.2	KNR 2-31 0702-0200	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.		3,000		
		3	szt.	3,000			
1.4.3	KNR 2-31 0703-0200	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 (znak A- 7, wielkość - Ś, folia - 2 generacji)	szt.		1,000		
		1	szt.	1,000			
1.4.4	KNR 2-31 0703-0200	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 (znak D-1, wielkość - Ś, folia - 2 generacji)	szt.		2,000		
		2	szt.	2,000			
1.4.5	KNR 2-31 0703-0100	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 (Tabliczka T-6,  folia - 2 generacji)	szt.		2,000		
		2	szt.	2,000			
1.4.6	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
1.4.7	kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
		
	5	SeKo Smart 12.2.0.3	

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1		Przebudowa drogi Malina - Zakręta od  km 0+000 do km 0+500 - I ETAP							
1.1		ZJAZDY							
1.2		JEZDNIA							
1.3		POBOCZA							
1.4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE							
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	…………zł
…………zł	
	
	6	SeKo Smart 12.2.0.3