Strona tytułowa kosztorysu	
KOSZTORYS OFERTOWY	
Rodzaj robót:	Drogowa	
	
Inwestycja:	Powierzchniowe utrwalenie drogi Połajewo - Złotowo od km 0+000 do km 2+000	
Adres:	Połajewo dz. nr 216, Połajewek dz. nr 51
88-230 Piotrków Kujawski	
		
Inwestor:	Miasto i Gmina Piotrków Kujawski	
Adres:	Kościelna 1
88-230 Piotrków Kujawski	
	
Wykonawca:		
Adres:	

Sporządził:		
Sprawdził:		
Poziom cen:		
Stawka robocizny:		
	
Narzuty:	Kp = ………..
Kz = ………..
Z =  ………..	
	
Data opracowania		
	
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	…………..zł
………….. zł	
Wartość końcowa:	……………zł	
	
Słownie: 	
	
		Wykonawca	
	
	1	SeKo SMART 6.1.1.2	

Kosztorys - widok uproszczony	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1		ZJAZDY						
1.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=0,75	m2	683,000				
1.2	KNR 4-01 0108-0500	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi. Kategoria gruntu I-II	m3	102,450				
1.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	683,000				
1.4	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	683,000				
1.5	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
Krotność=0,625	m2	683,000				
2		JEZDNIA						
2.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=0.5	m2	480,000				
2.2	KNR 2-31 0102-0100	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV	m2	803,000				
2.3	KNR 4-01 0108-0500	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi. Kategoria gruntu I-II	m3	128,300				
2.4	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	1 283,000				
2.5	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 283,000				
2.6	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
Krotność=0,625	m2	1 283,000				
2.7	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - analogia wyrównanie istniejącej podbudowy średnia grubość 5 cm
Krotność=0,625	m2	1 818,000				
2.8	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - analogia wyrównanie istniejącej podbudowy
Krotność=0,666	m2	4 899,000				
2.9	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - analogia wyrównanie istniejącej podbudowy
Krotność=0,625	m2	4 899,000				
2.10	KNNR 6 1003-0201	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów ,transport kruszywa samochodami samowyładowczymi 5-10 t. Warstwa dolna grys bazaltowy 8-11 mm, warstwa górna grys bazaltowy 5-8 mm, emulsja modyfikowana.	m2	8 000,000				
3		POBOCZA						
3.1	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	1 013,000				
3.2	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Krotność=0,333	m2	1 013,000				
3.3	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm
Krotność=0,625	m2	1 013,000				
3.4	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - analogia wyrównanie istniejącej nawierzchni
Krotność=0,625	m2	878,000				
4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE						
4.1	KNR 2-01 0313-0200	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi.Grunt kategorii III-IV. (grunt z wykopów)	m3	137,200				
4.2	KNR 2-01 0236-0200	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96)	m3	137,200				
4.3	KNNR 6 1302-0400	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m,grubość namułu w cm do 50% jego średnicy	m	6,000				
4.4	KNNR 6 1302-0200	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu	m	40,000				
4.5	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	2,000				
		
	2	SeKo SMART 6.1.1.2	

	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	……………. zł
………….....zł	
	Wartość końcowa:	…………….zł	
	
	3	SeKo SMART 6.1.1.2	

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1		ZJAZDY							
2		JEZDNIA							
3		POBOCZA							
4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE							
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	…………..zł
…………..zł	
	
	4	SeKo SMART 6.1.1.2