Strona tytułowa przedmiaru	
PRZEDMIAR ROBÓT	
Rodzaj robót:	Drogowa	
Inwestycja:	Powierzchniowe utrwalenie drogi Połajewo - Złotowo od km 0+000 do km 2+000	
Adres:	Połajewo dz. nr 216, Połajewek dz. nr 51
88-230 Piotrków Kujawski	
Kody CPV:		
Inwestor:	Miasto i Gmina Piotrków Kujawski	
Adres:	Kościelna 1
88-230 Piotrków Kujawski	
	
Wykonawca:		
Adres:	

Sporządził:	inż. Wojciech Dzierżawski	
Sprawdził:		
Data opracowania	18.06.2015	
	
Inwestor		Wykonawca	
	
	1	SeKo SMART 6.1.1.2	

Przedmiar	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1		ZJAZDY					
							
1.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV /Krotność=0,75/	m2		683,000		
		(5*3+0,5*2*2*2)*5+(9*3+0,5*2*2*2)+(6*4+0,5*2*2*2)+(4*3+0,5*2*2*2)*13+(5*12+0,5*4*4*2)+(10*3+0,5*2*2*2)+(6*3+0,5*2*2*2)	m2	494,000			
		(4*3+0,5*2*2*2)*7+(5*5+0,5*4*4*2)+(5*4+0,5*4*4*2)	m2	189,000			
1.2	KNR 4-01 0108-0500	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi. Kategoria gruntu I-II	m3		102,450		
		(494+189)*0,15	m3	102,450			
1.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		683,000		
		494+189	m2	683,000			
1.4	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		683,000		
		683	m2	683,000			
1.5	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm /Krotność=0,625/	m2		683,000		
		683	m2	683,000			
2		JEZDNIA					
							
2.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV /Krotność=0,50/	m2		480,000		
		120*4	m2	480,000			
2.2	KNR 2-31 0102-0100	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV	m2		803,000		
		803	m2	803,000			
2.3	KNR 4-01 0108-0500	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi. Kategoria gruntu I-II	m3		128,300		
		(480+803)*0,10	m3	128,300			
2.4	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		1 283,000		
		480+803	m2	1 283,000			
2.5	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		1 283,000		
		480+803	m2	1 283,000			
2.6	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm /Krotność=0,625/	m2		1 283,000		
		480+803	m2	1 283,000			
2.7	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - analogia wyrównanie istniejącej podbudowy średnia grubość 5 cm /Krotność=0,625/	m2		1 818,000		
		1818	m2	1 818,000			
2.8	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - analogia wyrównanie ist. Podbudowy /Krotność=0,666/	m2		4 899,000		
		8000-480-803-1818	m2	4 899,000			
2.9	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - analogia wyrównanie ist. Podbudowy /Krotność=0,625/	m2		4 899,000		
		8000-480-803-1818	m2	4 899,000			
2.10	KNNR 6 1003-0201	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów ,transport kruszywa samochodami samowyładowczymi 5-10 t. Warstwa dolna grys bazaltowy 8-11 mm, warstwa górna grys bazaltowy 5-8 mm, emulsja modyfikowana.	m2		8 000,000		
		8000	m2	8 000,000			
3		POBOCZA					
							
3.1	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		1 013,000		
		1122-218*0,5	m2	1 013,000			
3.2	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  /Krotność=0,333/	m2		1 013,000		
		1013	m2	1 013,000			
3.3	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm /Krotność=0,625/	m2		1 013,000		
		1013	m2	1 013,000			
3.4	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - analogia wyrównanie ist. nawierzchni /Krotność=0,625/	m2		878,000		
		2000-218*0,5-1013	m2	878,000			
4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					

	2	SeKo SMART 6.1.1.2	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
4.1	KNR 2-01 0313-0200	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi.Grunt kategorii III-IV. (grunt z wykopów)	m3		137,200		
		137,2	m3	137,200			
4.2	KNR 2-01 0236-0200	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96)	m3		137,200		
		137,2	m3	137,200			
4.3	KNNR 6 1302-0400	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m,grubość namułu w cm do 50% jego średnicy	m		6,000		
		6	m	6,000			
4.4	KNNR 6 1302-0200	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu	m		40,000		
		20+20	m	40,000			
4.5	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km		2,000		
		2	km	2,000			
		
	3	SeKo SMART 6.1.1.2