Strona tytułowa kosztorysu	
KOSZTORYS OFERTOWY	
Rodzaj robót:	Drogowa	
	
Inwestycja:	Powierzchniowe utrwalenie drogi Połajewo - Złotowo od km 0+000 do km 1+350	
Adres:	Połajewo dz. nr 216, Połajewek dz. nr 51
88-230 Piotrków Kujawski	
Kody CPV:		
Inwestor:	Miasto i Gmina Piotrków Kujawski	
Adres:	Kościelna 1
88-230 Piotrków Kujawski	
	
Wykonawca:		
Adres:	

Sporządził:		
Sprawdził:		
Poziom cen:		
Stawka robocizny:	0,00 zł	
	
Narzuty:	Kp = 0,00%(R+S)
Kz = 0,00%(M)
Z = 0,00%(Kp(R)+R+Kp(S)+S)	
	
Data opracowania		
	
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	0,00zł
0,00zł	
Wartość końcowa:	0,00zł	
	
Słownie: zero zł zero gr	
	
Inwestor		Wykonawca	
	
	1	SeKo SMART 6.1.0.3	

Przedmiar	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1		ZJAZDY					
							
1.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV /Krotność=0,75/	m2		390,000		
		(5*3+0,5*2*2*2)*2+(9*3+0,5*2*2*2)+(6*4+0,5*2*2*2)+(4*3+0,5*2*2*2)*8+(5*12+0,5*4*4*2)	m2	301,000			
		(4*3+0,5*2*2*2)*3+(5*5+0,5*4*4*2)	m2	89,000			
1.2	KNR 4-01 0108-0500	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi. Kategoria gruntu I-II	m3		58,500		
		(301+89)*0,15	m3	58,500			
1.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		390,000		
		301+89	m2	390,000			
1.4	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		390,000		
		390	m2	390,000			
1.5	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm /Krotność=0,625/	m2		390,000		
		390	m2	390,000			
2		JEZDNIA					
							
2.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV /Krotność=0,5/	m2		480,000		
		120*4	m2	480,000			
2.2	KNR 2-31 0102-0100	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV	m2		378,000		
		378	m2	378,000			
2.3	KNR 4-01 0108-0500	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi. Kategoria gruntu I-II	m3		85,800		
		(480+378)*0,10	m3	85,800			
2.4	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		858,000		
		480+378	m2	858,000			
2.5	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		858,000		
		480+378	m2	858,000			
2.6	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm /Krotność=0,625/	m2		858,000		
		480+378	m2	858,000			
2.7	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - analogia wyrównanie istniejącej podbudowy /Krotność=0,666/	m2		4 542,000		
		5400-480-378	m2	4 542,000			
2.8	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - analogia wyrównanie istniejącej podbudowy /Krotność=0,625/	m2		4 542,000		
		4542	m2	4 542,000			
2.9	KNNR 6 1003-0201	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów ,transport kruszywa samochodami samowyładowczymi 5-10 t. Warstwa dolna grys bazaltowy 8-11 mm, warstwa górna grys bazaltowy 5-8 mm, emulsja modyfikowana.	m2		5 400,000		
		1350*4	m2	5 400,000			
3		POBOCZA					
							
3.1	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		605,500		
		645-(5+9+6+4+4+4+4+5+4+4+4+5+4+4+4+4+5)*0,5	m2	605,500			
3.2	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm /Krotność=0,333/	m2		605,500		
		605,5	m2	605,500			
3.3	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm /Krotność=0,625/	m2		605,500		
		605,5	m2	605,500			
3.4	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - analogia wyrównanie istniejącej nawierzchni /Krotność=0,625/	m2		705,500		
		1350-605-(5+9+6+4+4+4+4+5+4+4+4+5+4+4+4+4+5)*0,5	m2	705,500			
4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
							
4.1	KNR 2-01 0313-0200	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi.Grunt kategorii III-IV. (grunt z wykopów)	m3		137,200		
	2	SeKo SMART 6.1.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
		137,2	m3	137,200			
4.2	KNR 2-01 0236-0200	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96)	m3		137,200		
		137,2	m3	137,200			
4.3	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km		1,350		
		1,35	km	1,350			
4.4	kalk. własna	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, średnich 31- 60% powierzchni	ha		0,010		
		0,01	ha	0,010			
		
	3	SeKo SMART 6.1.0.3	

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1		ZJAZDY							
2		JEZDNIA							
3		POBOCZA							
4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE							
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:	0,00zł
0,00zł	
	
	4	SeKo SMART 6.1.0.3	

Formularz oferty	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7		
1		ZJAZDY						
1.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV /Krotność=0,75/	m2	390,000				
1.2	KNR 4-01 0108-0500	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi. Kategoria gruntu I-II	m3	58,500				
1.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	390,000				
1.4	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	390,000				
1.5	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm /Krotność=0,625/	m2	390,000				
2		JEZDNIA						
2.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV /Krotność=0,5/	m2	480,000				
2.2	KNR 2-31 0102-0100	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV	m2	378,000				
2.3	KNR 4-01 0108-0500	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi. Kategoria gruntu I-II	m3	85,800				
2.4	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	858,000				
2.5	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	858,000				
2.6	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm /Krotność=0,625/	m2	858,000				
2.7	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - analogia wyrównanie istniejącej podbudowy /Krotność=0,666/	m2	4 542,000				
2.8	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - analogia wyrównanie istniejącej podbudowy /Krotność=0,625/	m2	4 542,000				
2.9	KNNR 6 1003-0201	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów ,transport kruszywa samochodami samowyładowczymi 5-10 t. Warstwa dolna grys bazaltowy 8-11 mm, warstwa górna grys bazaltowy 5-8 mm, emulsja modyfikowana.	m2	5 400,000				
3		POBOCZA						
3.1	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	605,500				
3.2	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm /Krotność=0,333/	m2	605,500				
3.3	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm /Krotność=0,625/	m2	605,500				
3.4	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - analogia wyrównanie istniejącej nawierzchni /Krotność=0,625/	m2	705,500				
4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE						
4.1	KNR 2-01 0313-0200	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi.Grunt kategorii III-IV. (grunt z wykopów)	m3	137,200				
4.2	KNR 2-01 0236-0200	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt spoisty kategorii III-IV (B.I.nr 8/96)	m3	137,200				
4.3	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	1,350				
4.4	kalk. własna	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, średnich 31- 60% powierzchni	ha	0,010				
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:		
	Wartość końcowa:		
	
	5	SeKo SMART 6.1.0.3