KOSZTORYS OFERTOWY

Rodzaj robót (branża):	Drogowa	
 	 	
Inwestycja	Przebudowa drogi Słuchaj - Wincentowo od km 1+500 do km 2+000 - IV ETAP	

 	 	
Adres:	Wymysłowo Stawiska dz. nr 142	
 	 88-230 Piotrków Kujawski	

 	 	
Inwestor:	Miasto i Gmina Piotrków Kujawski	
 	Kościelna 1,88-230 Piotrków Kujawski,	

Wykonawca:	 	

 	 	
 	 	
Sporządził:	…………….	
	 	
Poziom cen:	…………….	
Stawka robocizny:	……………. zł	
Narzuty:	Kp = …………….%(R+S)
Kz = …………….%(M)
Z = …………….%(R+S)	
Data opracowania:	…………….	
 	 	
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	…………….zł
……………. zł	 	
Wartość końcowa kosztorysu	……………. zł	 	
Słownie:	…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….…	 	

 	 	 	 	 	
		 	Wykonawca	 	
	
	1	SeKo Smart 12.2.0.3	

Kosztorys - widok uproszczony	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1		Przebudowa drogi Słuchaj - Wincentowo od  km 1+500 do 2+000 - IV ETAP						
1.1		ZJAZDY						
1.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i  chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	198,000				
1.1.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3	39,600				
1.1.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod  warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	198,000				
1.1.4	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm	m2	198,000				
1.1.5	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Krotność=0,8	m2	198,000				
1.1.6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	198,000				
1.2		JEZDNIA						
1.2.1	KNNR 1 0201-1001	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.10-15 t na odległość wg. oferenta. Grunt kat.III-IV - skarpy	m3	273,670				
1.2.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	2 000,000				
1.2.3	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3	400,000				
1.2.4	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod    warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	2 000,000				
1.2.5	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm	m2	2 000,000				
1.2.6	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Krotność=0,8	m2	2 000,000				
1.2.7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	2 000,000				
1.2.8	KNNR 6 1003-0201	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8,  8/11 na emulsji modyfikowanej.	m2	2 000,000				
1.3		POBOCZA						
1.3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=0,5	m2	434,500				
1.3.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3	43,450				
1.3.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	434,500				
1.3.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	434,500				
1.4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE						
1.4.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).    Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,500				
1.4.2	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,000				
1.4.3	kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu	kpl.	1,000				
1.4.4	KNR 2-01 0103-0300	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm.	szt.	1,000				
1.4.5	KNR 2-01 0103-0400	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm.	szt.	2,000				
1.4.6	KNR 2-01 0105-0300	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm.	szt.	1,000				
1.4.7	KNR 2-01 0105-0400	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45 cm.	szt.	2,000				
1.4.8	KNR 2-01 0110-0300 / 05	Wywożenie gałęzi.Transport na odległość wg. oferenta	m-p	3,000				
1.4.9	KNR 2-01 0110-0200 / 05	Wywożenie karpiny.Transport na odległość wg. oferenta	m-p	1,500				
		
	2	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1.4.10	KNR 2-01 0110-0100 / 04	Wywożenie dłużyc.Transport na odległość wg. oferenta	m3	2,500				
1.4.11	KNNR 1 0201-1001	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.10-15 t na odległość wg. oferenta. Grunt kat.III-IV	m3	83,544				
1.4.12	KNR 2-31 0816-0400	Rozebranie przepustów rurowych. Ścianki czołowe i ławy betonowe	m3	4,440				
1.4.13	KNR 2-31 0816-0300	Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 60 cm	m	14,000				
1.4.14	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3	83,544				
1.4.15	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość wg. oferenta	m3	7,078				
1.4.16	KNR 2-31 0605-0200	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m3	2,100				
1.4.17	KNR 2-31 0605-0500	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt.	2,000				
1.4.18	KNR 2-31 0605-0800	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm	m	14,000				
1.4.19	KNNR 1 0214-0500	Zasypanie wykopów fundamentowych (wraz z wymianą gruntu) podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III- IV.	m3	83,544				
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	……………. zł
……………. zł	
	Wartość końcowa:	……………. zł	
	
	3	SeKo Smart 12.2.0.3	

Przedmiar	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1		Przebudowa drogi Słuchaj - Wincentowo od  km 1+500 do 2+000 - IV ETAP					
							
1.1		ZJAZDY					
							
1.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i  chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		198,000		
	lewostronne	(5*2)*2+(4*2)*7+(2*2*0,5)*2*9	m2	112,000			
	prawostronne	(5*2)*1+(4*2)*6+(2*2*0,5)*2*7	m2	86,000			
1.1.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3		39,600		
		198*0,2	m3	39,600			
1.1.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod  warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		198,000		
		198	m2	198,000			
1.1.4	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm	m2		198,000		
		198	m2	198,000			
1.1.5	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Krotność=0,8	m2		198,000		
		198	m2	198,000			
1.1.6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		198,000		
		198	m2	198,000			
1.2		JEZDNIA					
							
1.2.1	KNNR 1 0201-1001	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.10-15 t na odległość wg. oferenta. Grunt kat.III-IV - skarpy	m3		273,670		
		(30+33)*0,5*1,5+16*0,75*2,4+100*1,25+3,5+64*0,6*1,8	m3	273,670			
1.2.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		2 000,000		
		4*500	m2	2 000,000			
1.2.3	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3		400,000		
		2000*0,2	m3	400,000			
1.2.4	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod    warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		2 000,000		
		500*4	m2	2 000,000			
1.2.5	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm	m2		2 000,000		
		500*4	m2	2 000,000			
1.2.6	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Krotność=0,8	m2		2 000,000		
		500*4	m2	2 000,000			
1.2.7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		2 000,000		
		500*4	m2	2 000,000			
1.2.8	KNNR 6 1003-0201	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8,  8/11 na emulsji modyfikowanej.	m2		2 000,000		
		500*4	m2	2 000,000			
1.3		POBOCZA					
							
1.3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=0,5	m2		434,500		
		(500*0,5)*2-(9*3+8*13)*0,5	m2	434,500			
1.3.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3		43,450		
		434,50*0,1	m3	43,450			
1.3.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		434,500		
		(500*0,5)*2-(9*3+8*13)*0,5	m2	434,500			
1.3.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		434,500		
		(500*0,5)*2-(9*3+8*13)*0,5	m2	434,500			
		
	4	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1.4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
							
1.4.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).    Trasa dróg w terenie równinnym	km		0,500		
		0.5	km	0,500			
1.4.2	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
1.4.3	kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
1.4.4	KNR 2-01 0103-0300	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35 cm.	szt.		1,000		
		1	szt.	1,000			
1.4.5	KNR 2-01 0103-0400	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45 cm.	szt.		2,000		
		2	szt.	2,000			
1.4.6	KNR 2-01 0105-0300	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35 cm.	szt.		1,000		
		1	szt.	1,000			
1.4.7	KNR 2-01 0105-0400	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45 cm.	szt.		2,000		
		2	szt.	2,000			
1.4.8	KNR 2-01 0110-0300 / 05	Wywożenie gałęzi.Transport na odległość wg. oferenta	m-p		3,000		
		3	m-p	3,000			
1.4.9	KNR 2-01 0110-0200 / 05	Wywożenie karpiny.Transport na odległość wg. oferenta	m-p		1,500		
		1,5	m-p	1,500			
1.4.10	KNR 2-01 0110-0100 / 04	Wywożenie dłużyc.Transport na odległość wg. oferenta	m3		2,500		
		2,5	m3	2,500			
1.4.11	KNNR 1 0201-1001	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyładow.10-15 t na odległość wg. oferenta. Grunt kat.III-IV	m3		83,544		
		14*2,5*2,5-3,14*0,3*0,3*14	m3	83,544			
1.4.12	KNR 2-31 0816-0400	Rozebranie przepustów rurowych. Ścianki czołowe i ławy betonowe	m3		4,440		
		(0,3*2,3*2,0)*2+14*0,6*0,2	m3	4,440			
1.4.13	KNR 2-31 0816-0300	Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o średnicy 60 cm	m		14,000		
		14	m	14,000			
1.4.14	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3		83,544		
		83,544	m3	83,544			
1.4.15	KNR 4-01 0108-1100 + 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość wg. oferenta	m3		7,078		
		4,44+2*3,14*0,3*14*0,10	m3	7,078			
1.4.16	KNR 2-31 0605-0200	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m3		2,100		
		14*0,25*0,6	m3	2,100			
1.4.17	KNR 2-31 0605-0500	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt.		2,000		
		2	szt.	2,000			
1.4.18	KNR 2-31 0605-0800	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm	m		14,000		
		14	m	14,000			
1.4.19	KNNR 1 0214-0500	Zasypanie wykopów fundamentowych (wraz z wymianą gruntu) podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55 kW. Zagęszczanie ubijakami warstwy luźnej grub.25 cm. Grunt kat.III- IV.	m3		83,544		
		83,544	m3	83,544			
		
	5	SeKo Smart 12.2.0.3	

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1		Przebudowa drogi Słuchaj - Wincentowo od  km 1+500 do 2+000 - IV ETAP							
1.1		ZJAZDY							
1.2		JEZDNIA							
1.3		POBOCZA							
1.4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE							
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	……………. zł
……………. zł	
	
	6	SeKo Smart 12.2.0.3