Strona tytułowa kosztorysu	
KOSZTORYS OFERTOWY	
Rodzaj robót:	Drogowa	
	
Inwestycja:	Przebudowa drogi Słuchaj - Wincentowo (Skrzynki - Wymysłowo) od km 0+500 do km 1+000	
Adres:	Wymysłowo Stawiska dz. nr 58
88-230 Piotrków Kujawski	
		
Inwestor:	Miasto i Gmina Piotrków Kujawski	
Adres:	Kościelna 1, 88-230 Piotrków Kujawski,

Wykonawca:		
Adres:	

Sporządził:	...................	
		
Poziom cen:	...................	
Stawka robocizny:	................... zł	
	
Narzuty:	Kp = ...................%(R+S)
Kz = ...................%(M)
Z = ...................%(R+S)	
	
Data opracowania	...................	
	
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	...................zł
...................zł	
Wartość końcowa:	...................zł	
	
Słownie: ...................	
	
		Wykonawca	
	
	1	SeKo SMART 6.1.0.3	

Kosztorys - widok uproszczony	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1		Przebudowa drogi Słuchaj - Wincentowo (Skrzynki - Wymysłowo)  od  km 0+500 do 1+000						
1.1	148	ZJAZDY						
1.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i  chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	112,000				
1.1.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3	22,400				
1.1.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod  warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	112,000				
1.1.4	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm	m2	112,000				
1.1.5	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - grubości po   zagęszczeniu  20 cm	m2	112,000				
1.2	149	JEZDNIA						
1.2.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2	716,000				
1.2.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni.   Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	316,000				
1.2.3	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3	278,000				
1.2.4	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod    warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV   -   jezdnia poszerzenia	m2	1 032,000				
1.2.5	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm -  jezdnia poszerzenia	m2	1 032,000				
1.2.6	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość  warstwy po zagęszczeniu 15 cm  -  jezdnia nowa podbudowa
Krotność=0,8	m2	1 032,000				
1.2.7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm  -  jezdnia nowa podbudowa	m2	1 032,000				
1.2.8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy
Krotność=0,8	m2	968,000				
1.2.9	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm  - wzmocnienie istniejącej podbudowy	m2	968,000				
1.2.10	KNNR 6 1003-0201	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8,  8/11 na emulsji modyfikowanej.	m2	2 000,000				
1.3	150	POBOCZA						
1.3.1	KNR 2-31 0102-0100	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość    koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV - nowe pobocza wzdłuż  drogi gminnej
Krotność=0,5	m2	253,500				
1.3.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3	25,350				
1.3.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod   warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV -  nowe pobocza	m2	253,500				
1.3.4	KNR 2-31 0114-07 + 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości   po zagęszczeniu 10 cm - nowe pobocza	m2	253,500				
1.3.5	KNNR 6 0107-0100	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem  kamiennym łamanym 0-31,5mm ,grubość warstwy średnia 10 cm - wyrównanie istniejących poboczy	m3	27,350				
1.4	152	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE						
1.4.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).    Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,500				
1.4.2	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,000				
1.4.3	kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu	kpl.	1,000				
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	...................zł
...................zł	
	Wartość końcowa:	...................zł	
	
	2	SeKo SMART 6.1.0.3	

Przedmiar	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1		Przebudowa drogi Słuchaj - Wincentowo (Skrzynki - Wymysłowo)  od  km 0+500 do 1+000					
							
1.1	148	ZJAZDY					
							
1.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i  chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		112,000		
		(5*2)+(4*2)+(6*2)+(5*2)+(6*2)+(6*2)+(4*2)+(4*2)+(2*2*0.5)*16	m2	112,000			
1.1.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3		22,400		
		112*0.2	m3	22,400			
1.1.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod  warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		112,000		
		112	m2	112,000			
1.1.4	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm	m2		112,000		
		112	m2	112,000			
1.1.5	KNR 2-31 0114-05 + 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - grubości po   zagęszczeniu  20 cm	m2		112,000		
		112	m2	112,000			
1.2	149	JEZDNIA					
							
1.2.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		716,000		
		(578-500)*4	m2	312,000			
		(907-806)*4	m2	404,000			
1.2.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni.   Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		316,000		
		(627-578)*4	m2	196,000			
		((806-791)+(922-907))*4	m2	120,000			
1.2.3	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3		278,000		
		716*0.30+316*0.2	m3	278,000			
1.2.4	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod    warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV   -   jezdnia poszerzenia	m2		1 032,000		
		716+316	m2	1 032,000			
1.2.5	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm -  jezdnia poszerzenia	m2		1 032,000		
		1032	m2	1 032,000			
1.2.6	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość  warstwy po zagęszczeniu 15 cm  -  jezdnia nowa podbudowa	m2		1 032,000		
	Krotność=0,8	1032	m2	1 032,000			
1.2.7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm  -  jezdnia nowa podbudowa	m2		1 032,000		
		1032	m2	1 032,000			
1.2.8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - wzmocnienie istniejącej podbudowy	m2		968,000		
	Krotność=0,8	500*4-1032	m2	968,000			
1.2.9	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm  - wzmocnienie istniejącej podbudowy	m2		968,000		
		500*4-1032	m2	968,000			
1.2.10	KNNR 6 1003-0201	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8,  8/11 na emulsji modyfikowanej.	m2		2 000,000		
		500*4	m2	2 000,000			
1.3	150	POBOCZA					
							
1.3.1	KNR 2-31 0102-0100	Wykonywanie koryt na poszerzeniach jezdni. Głębokość    koryta 10 cm. Kategoria gruntu II-IV - nowe pobocza wzdłuż  drogi gminnej	m2		253,500		
		(627-500)*0,5*2	m2	127,000			
	Krotność=0,5	(922-791)*0.5*2	m2	131,000			
		-(5+2+2)*0.5	m2	-   4,500			
1.3.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3		25,350		
		253,5*0,1	m3	25,350			
1.3.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod   warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV -  nowe pobocza	m2		253,500		
		253,50	m2	253,500			
		
	3	SeKo SMART 6.1.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1.3.4	KNR 2-31 0114-07 + 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości   po zagęszczeniu 10 cm - nowe pobocza	m2		253,500		
		253,50	m2	253,500			
1.3.5	KNNR 6 0107-0100	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem  kamiennym łamanym 0-31,5mm ,grubość warstwy średnia 10 cm - wyrównanie istniejących poboczy	m3		27,350		
		((791-627)+(1000-922))*0.5*2*0.1	m3	24,200			
		((5+2+2)+(4+2+2)+(6+2+2)+(6+2+2)+(6+2+2)+(4+2+2)+(4+2+2))*0,5*0,1	m3	3,150			
1.4	152	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
							
1.4.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).    Trasa dróg w terenie równinnym	km		0,500		
		0.5	km	0,500			
1.4.2	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
1.4.3	kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
		
	4	SeKo SMART 6.1.0.3	

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1		Przebudowa drogi Słuchaj - Wincentowo (Skrzynki - Wymysłowo)  od  km 0+500 do 1+000							
1.1	148	ZJAZDY							
1.2	149	JEZDNIA							
1.3	150	POBOCZA							
1.4	152	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE							
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	...................zł
...................zł	
	
	5	SeKo SMART 6.1.0.3