KOSZTORYS OFERTOWY	
 	
Rodzaj robót (branża):	Drogowa	
 	 	
Inwestycja	Przebudowa drogi Wójcin - Gradowo od  km 0+697 do km 1+197 - I etap	

 	 	
Adres:	Wójcin dz. nr 91	
 	 88-230 Piotrków Kujawski	

 	 	
Inwestor:	Miasto i Gmina Piotrków Kujawski	
 	Kościelna 1,88-230 Piotrków Kujawski,	

Wykonawca:	 	

 	 	
 	 	
Sporządził:	…………	
	 	
Poziom cen:	…………	
Stawka robocizny:	………… zł	
Narzuty:	Kp = …………%(R+S)
Kz = …………%(M)
Z = …………%(R+S)	
Data opracowania:	…………	
 	 	
Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	…………zł
…………zł	 	
Wartość końcowa kosztorysu	…………zł	 	
Słownie:	………………………………………………………………………………………………………………………………	 	

 	 	 	 	 	
 		 	Wykonawca	 	
	
	1	SeKo Smart 12.2.0.3	

Kosztorys - widok uproszczony	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj roboty [zł]	Wartość [zł]		
1	2	3	4	5	6	7		
1		Przebudowa drogi Wójcin - Gradowo od  km 0+697 do km 1+197 - I ETAP						
1.1		ZJAZDY						
1.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i  chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2	161,000				
1.1.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3	32,200				
1.1.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod  warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	161,000				
1.1.4	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm	m2	161,000				
1.1.5	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Krotność=0,8	m2	161,000				
1.1.6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	161,000				
1.2		JEZDNIA						
1.2.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	2 010,750				
1.2.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3	402,150				
1.2.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod    warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	2 010,750				
1.2.4	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm	m2	2 010,750				
1.2.5	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Krotność=0,8	m2	2 010,750				
1.2.6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	2 010,750				
1.2.7	KNNR 6 1003-0201	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8,  8/11 na emulsji modyfikowanej.	m2	2 010,750				
1.3		POBOCZA						
1.3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=0,5	m2	397,340				
1.3.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3	39,734				
1.3.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	397,340				
1.3.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	397,340				
1.4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE						
1.4.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).    Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,500				
1.4.2	KNR 2-31 0702-0200	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	3,000				
1.4.3	KNR 2-31 0703-0200	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 (znak A- 7, A- 6b, A-6c wielkość - M, folia - 2 generacji)	szt.	3,000				
1.4.4	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,000				
1.4.5	kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu	kpl.	1,000				
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	………… zł
…………zł	
	Wartość końcowa:	…………zł	
	
	2	SeKo Smart 12.2.0.3	

Przedmiar	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
1		Przebudowa drogi Wójcin - Gradowo od  km 0+697 do km 1+197 - I ETAP					
							
1.1		ZJAZDY					
							
1.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i  chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		161,000		
	lewostronne	(6*2)*3+(5*2)*1+(4*2)*2+(3,5*2)*1+(2*2*0,5)*2*7	m2	97,000			
	prawostronne	(6*2)*1+(5*2)*1+(4*2)*2+(3,0*2)*1+(2*2*0,5)*2*5	m2	64,000			
1.1.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3		32,200		
		161,00*0,2	m3	32,200			
1.1.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod  warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		161,000		
		161,0	m2	161,000			
1.1.4	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi.  Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm	m2		161,000		
		161,0	m2	161,000			
1.1.5	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Krotność=0,8	m2		161,000		
		161,0	m2	161,000			
1.1.6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		161,000		
		161,0	m2	161,000			
1.2		JEZDNIA					
							
1.2.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2		2 010,750		
		4*500	m2	2 000,000			
		(10*10-3,14*5*5)/4*2	m2	10,750			
1.2.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3		402,150		
		2010,75*0,2	m3	402,150			
1.2.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod    warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		2 010,750		
		2010,75	m2	2 010,750			
1.2.4	KNR 2-31 0104-0500	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po  zagęszczeniu 10 cm	m2		2 010,750		
		2010,75	m2	2 010,750			
1.2.5	KNR 2-31 0114-0500	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
Krotność=0,8	m2		2 010,750		
		2010,75	m2	2 010,750			
1.2.6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		2 010,750		
		2010,75	m2	2 010,750			
1.2.7	KNNR 6 1003-0201	Podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi 5/8,  8/11 na emulsji modyfikowanej.	m2		2 010,750		
		2010,75	m2	2 010,750			
1.3		POBOCZA					
							
1.3.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV
Krotność=0,5	m2		397,340		
		449,59-(10*4+9*2+8*4+7,5*1+7*1)*0,5	m2	397,340			
1.3.2	KNR 4-01 0108-0500 + 0108-0800	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - na odległość  wg. oferenta.	m3		39,734		
		397,34*0,1	m3	39,734			
1.3.3	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2		397,340		
		449,59-(10*4+9*2+8*4+7,5*1+7*1)*0,5	m2	397,340			
1.3.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		397,340		
		449,59-(10*4+9*2+8*4+7,5*1+7*1)*0,5	m2	397,340			
1.4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
							
1.4.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).    Trasa dróg w terenie równinnym	km		0,500		
		
	3	SeKo Smart 12.2.0.3	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6		
		0.5	km	0,500			
1.4.2	KNR 2-31 0702-0200	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.		3,000		
		3	szt.	3,000			
1.4.3	KNR 2-31 0703-0200	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2 (znak A- 7, A- 6b, A-6c wielkość - M, folia - 2 generacji)	szt.		3,000		
		3	szt.	3,000			
1.4.4	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
1.4.5	kalk. własna	Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu	kpl.		1,000		
		1	kpl.	1,000			
		
	4	SeKo Smart 12.2.0.3	

Tabela wartości elementów scalonych (zgodna z Rozporządzeniem)	
Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cj [zł]	Wartość [zł]	Udział [%]		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1		Przebudowa drogi Wójcin - Gradowo od  km 0+697 do km 1+197 - I ETAP							
1.1		ZJAZDY							
1.2		JEZDNIA							
1.3		POBOCZA							
1.4		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE							
		
	Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (PO) = 23%WK:	…………zł
…………zł	
	
	5	SeKo Smart 12.2.0.3